**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Minimalne wymagania dla samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

**w Płocku wyprodukowanego w 2023 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** |
| **1.** | **2.** |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Ww. zarządzenie zostało przekazane wraz z zapytaniem ofertowym.  |
| 4. | Pojazd wyprodukowany w 2023 roku. Samochód segmentu C lub crossover |
| 5. | Silnik benzynowy lub hybrydowy o mocy min. 120 KM.  |
| 6. | Silnik czterocylindrowy o pojemności min. 1370 cm3. Zbiornik na paliwo o pojemności min. 45 dm3. |
| 7. | Nadwozie 5 drzwiowe, min. 5 miejscowe. Kolor nadwozia czerwony, czarny, biały lub srebrny (w tym szary).Odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.  |
| 8. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. |
| 9. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 10. | Kierownica po lewej stronie pojazdu. |
| 11. | Opony letnie lub zimowe.Felgi aluminiowe w rozmiarze 17”.Zestaw naprawczy koła. |
| 12. | Samochód wyposażony co najmniej w:- Szyby atermiczne przyciemniane w tylnej części nadwozia,- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylnie,- Reflektory LED z automatyczną regulacją wysokości świecenia reflektorów,- Światła do jazdy dziennej LED,- Centralny zamek z pilotem,- Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego),- System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS,- System stabilizacji toru jazdy ESP + TCS,- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu,- Kierownica z przyciskami sterowania radiem,- Podgrzewane fotele przednie i nawiew na nogi pasażerów z tyłu,- Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku),- Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, boczne i kurtynowe,- Zagłówki siedzeń, - Radio z wejściem USB,- Układ klimatyzacji automatycznej,- Obrotomierz. |
| 13. | Wymiary:Długość całkowita min. 4150 mm,Prześwit min. 170 mm,Wysokość całkowita max. 1700 mm,Pojemność bagażnika przy podniesionej kanapie min. 360 litrów. |
| 14. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych lub welurowych (przednich i tylnych). |
| 15. | Pojazd spełnia wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594)Wykonawca wyposaży pojazd w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia oraz Ustawą Prawo o ruchu drogowym w zakresie pojazdów uprzywilejowanych.Dopuszcza się wyposażenie pojazdu w lampę led mocowaną do dachu na magnes. Zasilanie lampy z gniazda zapalniczki.Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).  |
| 16. | Wykonawca dostarczy i zamontuje w samochodzie antenę oraz zamontuje radiotelefon MOTOROLA GP360 (radiotelefon dostarczony przez Zamawiającego) oraz wyprowadzi instalację elektryczną do jej podłączenia. Rodzaj anteny, miejsce wyprowadzenia instalacji elektrycznej i antenowej zostanie ustalona pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 17. | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce.  |
| 18. | Bezpłatny Przegląd „0” oraz Przegląd po 1000 km lub roczny (jeżeli jest wymagany). |
| 19. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.  |