|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis | J. m. | Ilość |
|  | SKUCIE TYNKÓW DO WYSOKOSCI 0,5 m W KORYTARZASZ  I POMIESZCZENIACH NA POZIOMIE -1 | m | 43 |
|  | SKUCIE TYNKÓW NA POWIERZCHU ŚCIANY W POMIESZCZENIU ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ | m2 | 6 |
|  | WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ METODĄ INIEKCJI W ŚCIANIE Z BETONU ZBROJONEGO (ŻEL-BET) O GRUBOŚCI 20 cm ORAZ NAŁOŻENIE MASY USZCZELNIAJACEJ NA MIEJSCA PO LEJKACH (PREPARAT DO INIEKCJI PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, POZOSTAŁE MATERIAŁY PO STRONIE WYKONAWCY) | m | 25 |
|  | WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ METODĄ INIEKCJI W ŚCIANIE Z BETONU ZBROJONEGO (ŻEL-BET) O GRUBOŚCI 20 cm ORAZ NAŁOŻENIE MASY USZCZELNIAJACEJ NA MIEJSCA PO LEJKACH (PREPARAT DO INIEKCJI PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, POZOSTAŁE MATERIAŁY PO STRONIE WYKONAWCY) | m2 | 4 |
|  | WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ METODĄ INIEKCJI W ŚCIANIE CEGLANEJ O GRUBOŚCI 40 cm ORAZ NAŁOŻENIE MASY USZCZELNIAJACEJ NA MIEJSCA PO LEJKACH (PREPARAT DO INIEKCJI PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, POZOSTAŁE MATERIAŁY PO STRONIE WYKONAWCY) | m | 8 |
|  | WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ METODĄ INIEKCJI W ŚCIANIE CEGLANEJ O GRUBOŚCI 12 cm ORAZ NAŁOŻENIE MASY USZCZELNIAJACEJ NA MIEJSCA PO LEJKACH (PREPARAT DO INIEKCJI PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, POZOSTAŁE MATERIAŁY PO STRONIE WYKONAWCY) | m | 10 |
|  | SKUCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANIE W KORYTARZU | m2 | 2 |
|  | POŁOZENIE NOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANIE W KORYTARZU (PŁYTKI PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO, POZOSTAŁE MATERIAŁY PO STRONIE WYKONAWCY) | m2 | 5 |
|  | SKUCIE COKOŁU W KORYTRZU | m | 2 |
|  | POŁOŻENIE COKOŁU Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYSOKOŚCI 10 cm (PŁYTKI NA COKÓŁ PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO, DOCIĘCIE PŁYTEK  I POZOSTAŁE MATERIAŁY PO STRONIE WYKONAWCY) | m | 5 |

OPIS PTRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Preparat do iniekcji jaki posiada KW PSP w Warszawie to „Suchy Mur” firmy Ultrament

Kontener na odpady po stronie Zamawiającego.

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.   
Przewidujemy możliwość udostepnienia obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej do dnia   
20 lutego 2024 r.