**Wymiana rękawów załadunkowych do załadunku cementu luzem – Górażdże Cement, SPC Jastrowie**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Jastrowie, ul. Roosevelta 20, 64-915 Jastrowie

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Marek Sparniuk, Kierownik SPC, tel. 609 911 785

Termin wykonania prac: do końca lipca 2024

Zakres:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wymiana dwóch kompletnych rękawów załadunkowych, na silosach ZS 120;  * Rękawy typu ZG firmy WAM * Dwa punkty podparcia (2 zewnętrzne linki podnoszące i opuszczające miech) * Rękaw po założeniu, w górnym położeniu powinien mieć długość 1,2m, a przy rozłożeniu 2 m * Średnica otworów w cementonaczepach około 45 cm * Króciec od wyciągu po stronie, jak na załączonych zdjęciach * Sterowanie pilotem z poziomu gruntu * Czujnik napełnienia nie jest konieczny  1. Dodatkowe prace związane z wymianą i podłączeniem nowych rękawów, między innymi:  * Demontaż starych rękawów * Dostosowanie nowych rękawów pod istniejącą instalacje * Konserwacja części istniejącej instalacji * Prace związane z podłączeniem i uruchomieniem rękawów  1. Dokumentacja  * Wykonanie projektu całego systemu * Wykonanie DTR * Szkolenie z obsługi |  |
|  |  |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY WIĘC NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz