**Posterunek Policji w** **Żabiej Woli przy ul. Głównej 11a**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wycena (przedstawienie kosztorysu) naprawy pionowej i poziomej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i posadzki parteru budynku Posterunku Policji w Żabiej Woli przy ul. Głównej 11a

1. Charakterystyka budynku

Budynek składa się z części wyższej jednokondygnacyjnej krytej dachem płaskim, oraz części niższej jednokondygnacyjnej z garażem 2 stanowiskowym, przykrytej dachem płaskim o kącie nachylenia do 3º. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły silikatowej gr 25 cm, nadprożami systemowymi typu L19, wieńce żelbetowe. Ławy i ściany fundamentowe żelbetowe z betonu wodoszczelnego, na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm, posadowione poniżej poziomu przemarzania, który dla tej lokalizacji wynosi 1m. Fundamenty o wymiarach 80x40 cm. Podłoga na gruncie: chudy beton gr. 10cm, płyta na gruncie gr. 15 cm, Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, wykończone tynkiem zewnętrznym, dekoracyjnym, na bazie żywicy silikonowe. W części niższej budynku ściany zewnętrzne ocieplone matą z wełny mineralnej, wykończone kasetonami elewacyjnymi ze stali o gr. 1,5 mm w kolorze jasnoszarym. Stropodach. Stropodach żelbetowy, belki żelbetowe, docieplony wełną mineralną, pokryty papą. Ściany attyk murowane z cegły silikatowej gr. 18 cm.

Instalacje wewnętrzne:

- Instalacja wodna z sieci zewnętrznej

- Instalacja kanalizacyjna z sieci zewnętrznej

- Instalacja elektryczna z sieci zewnętrznej

- Instalacja gazowa z sieci zewnętrznej

- Instalacja c.o. kocioł gazowy

Parametry budynku:

- Wysokość budynku 3,90 m (mierzona od poziomu terenu przy głównym - wejściu do attyki)

- Szerokość budynku 14,98 m

- Długość budynku 19,18 m

- Powierzchna zabudowy 256,69 m2

- Powierzchnia całkowita 256,69 m2

- Powierzchnia użytkowa 211,01 m2

- Kubatura 968,78 m3

1. Zakres prac objętych zamówieniem

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje naprawę nieszczelności izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej budynku. Roboty należy wykonać zgodnie z przedstawioną ekspertyzą stanu technicznego izolacji przeciwwodnej budynku Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w miejscowości Żabiej Woli.

Załączniki:

1. Ekspertyza stanu technicznego izolacji przeciwwodnej budynku Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w miejscowości Żabiej Woli.
2. Orientacyjny przedmiar robót
3. Rzut parteru
4. Przekrój A-A,B-B