**Opis wymagań – pas główny**:

* skórzany pas dla kadry dowódczo-sztabowej;
* wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie
 z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn. zm.) oraz

z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych

w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r. ze zmianami);

* wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
* rozmiary zostaną podane przy zamówieniu;
* proszę podać nazwę producenta.