**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych**

**„Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

**SPS ZOZ w Lęborku – dostawa sprzętu laboratoryjnego”**

**Pipeta automatyczna ze statywem kpl. 1, dodatkowo statywy do pipet szt. 2**

Pipeta:

Producent: …………………………………………………………………….…….............……...

Typ/model/ Oznaczenie handlowe: ………………………………………..…..…………………

Rok produkcji: ……………….....................…. kraj pochodzenia ………………………………

Cena netto …………………….. zł, podatek VAT ……%, cena brutto ………………… zł

Statyw:

Producent: …………………………………………………………………….…….............……...

Typ/model/ Oznaczenie handlowe: ………………………………………..…..…………………

Rok produkcji: ……………….....................…. kraj pochodzenia ………………………………

Cena netto …………………….. zł, podatek VAT ……%, cena brutto ………………… zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** | **Parametrywymagane** | **Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać** |
|  | Pipeta nastawna 20-200 mikrolitrów ze statywem na min. 4 pipety  | TAK |  |
|  | Jednokanałowa  | TAK |  |
|  | Zmiennopojemnościowa  | TAK |  |
|  | Blokada nastawy pojemności  | TAK |  |
|  | Autoklawowalna w całości | TAK |  |
|  | Odporna na promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności | TAK |  |
|  | Automatyczny , ergonomiczny wyrzut końcówek | TAK |  |
|  | Regulowana długość wyrzutnika | TAK |  |
|  | Statyw na pipety z min. czterema stanowiskami  | TAK |  |
|  | **Gwarancja i serwis** |  |  |
|  | Urządzenie i jego części składowe fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2023 | TAK |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów, liczony od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji oraz naprawy gwarancyjne, koszty części zamiennych, pakietów naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca – nie dotyczy statywów. Wysyłka pipety do wzorcowania oraz wzorcowanie pipety w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. | TAK, podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów |  |
|  | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. Obsługa serwisowa na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |
|  | Całkowite usunięcie usterki do 48 godzin od zgłoszenia, w przypadku dłuższej naprawy konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy | TAK |  |
|  | **Pozostałe wymagania** |  |  |
|  | Termin dostawy maksymalnie 1 miesiąc od podpisania umowy z usługą wniesienia  | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, karta eksploatacji sprzętu, karta gwarancyjna dołączone do dostawy | TAK |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr oferowany” musi być wypełniona.