Budowa przedmiotowej drogi dotyczy istniejącego pasa drogowego, o nawierzchni gruntowej, który w ramach inwestycji rozstanie poszerzony. Droga przebiega przez tereny leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych.

W związku z budową drogi usunięcie lasów będzie konieczne w całości w obrębie projektowanych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych (jezdnie, skrzyżowania), poboczy, skarp nasypów i wykopów. Z powodu zmiany konfiguracji terenu oraz przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przebiegiem drogi konieczne będą dodatkowe usunięcia fragmentów lasów. Przy kwalifikacji drzew do usunięcia uwzględniono również kwestię ograniczenia wymaganego pola widoczności oraz kolizję ze skrajnią pionową projektowanej drogi – typując do usunięcia dodatkowo drzewa w polach widoczności.

Łącznie do wycinki przeznaczono lasy o planowanej powierzchni łącznej około 1,6 ha.

Podstawowe dane o planowym wyrębie są zawarte w poniżej tabeli.

Wycinka lasów

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Nr działki ewidencyjnej** | **Lokalizacja  (nr wydzielenia leśnego)** | **Planowana powierzchnia do wycinki [ha]** | **Dominujące gatunki  w warstwach drzewostanu** |
| 1. | 17153/4  obręb Leszyce | 153f | 0,15 | Sosna zwyczajna  Brzoza Brodawkowata |
| 2. | 17152/4  obręb Leszyce | 152h | 0,20 | Sosna zwyczajna  Brzoza Brodawkowata |
| 3. | 17179/5  obręb 59 Leszyce | 179a | 0,43 | Sosna zwyczajna |
| 4. | 17178/6  obręb 59 Leszyce | 178a; 178c; | 0,32 | Sosna zwyczajna |
| 5. | 17198/3  obręb Dąbrowa Wielka | 198g; 198d; 198b | 0,26 | Sosna zwyczajna |
| 6. | 17178/2  obręb Leszyce | 178d; 178f; 178b | 0,21 | Sosna zwyczajna |
| 7. | 17179/1  obręb Leszyce | 179b; 179c | 0,01 | Sosna zwyczajna |
| 8. | 17152/2  obręb Leszyce | 152i | 0,02 | Sosna zwyczajna |