**Informacje dodatkowe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odpowiedni dla** | Użytkownika osobistego, Użytkownika profesjonalnego |
| **Wyróżnienia** | Auto Swait Wzorowy 2019, AUTOmoto, Auto Express Recommended 2017, Auto Express Recommended 2016, Red Dot 2016 |
| **Certyfikaty** | ISO13485 |
| **Dokładność pomiaru** | +0.10‰BAC, -0.00‰BAC |
| **Rodzaj czujnika** | Elektrochemiczny |
| **Rozmiar czujnika** | 121 mm² |
| **Policyjny rodowód sensora** | Mniejsza wersja sensora używanego przez policję w Polsce i innych krajach UE |
| **System próbkowania wydychanego powietrza** | Zaawansowany |
| **Ostrzeżenie NIE JEDŹ! gdy wynik testu jest w pobliżu limitu** | Tak |
| **Modyfikacja poziomu ostrzeżeń wskazań NIE JEDŹ!** | Zainstalowana baza limitów alkoholu obowiazujacych w krajach UE i Świata |
| **Asystent pomiaru BlowCoach™** | Tak |
| **Dodatkowe funkcjonalności ułatwiające użytkowanie alkomatu** | Asystent pomiaru podpowiadający jak wdmuchiwać powietrze, Ostrzeżenie NIE JEDŹ!, gdy wynik jest blisko limitu, Podświetlane gniazdo uchwytu ustnika, port USB umożliwający połączenia z komputerem PC oraz aktualizację oprogramowania, Przybliżony czas gdy będzie można prowadzić pojazd, Przypomnienie o konieczności ponownego przeprowadzenia testu, Przypomnienie o ponownej kalibracji urządzenia |
| **Funkcjonalności zabezpieczające dokładność przeprowadzenia testu** | Automatyczne czyszczenie czujnika, Badanie próbki powietrza, Kompensacja temperatury urządzenia, Ochrona czujnika przed przeciążeniem |
| **Jednostki miary** | %BAC (alkohol we krwi), mg/l (zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu), µg/100mL (alkohol w wydychanym powietrzu), ‰BAC (alkohol we krwi) |
| **Dokładność wskazania** | Do trzech miejsc po przecinku 0,000 |
| **Maksymalny odczyt (‰BAC)** | 4.0 |
| **Pamięć ostatnich pomiarów** | Do 128 pomiarów wraz z datą i godziną wykonania |
| **Rozmiar wyświetlacza (Przekątna)** | 48mm |
| **Typ wyświetlacza** | Kolorowy LCD |
| **Typy ustników pasujące do urządzenia** | Ustniki do alkomatu, Ustniki profesjonalne (jednoprzepływowe) |
| **Ważność kalibracji** | 12 miesięcy od przeprowadzenia pierwszego testu |
| **Koszt rekalibracji urządzenia** | 99.99 zł |
| **Data ważności** | Nie |
| **Wymiary urządzenia** | (wys.; szer.; dług.): 107 x 55 x 29 mm |
| **Waga urządzenia** | 147g (wraz z bateriami) |
| **Zawartość pudełka** | 1 alkomat, 3 baterie AAA, 5 profesjonalnych ustników , Instrukcja obsługi, kabel Micro USB |
| **Okres gwarancji** | 24 miesiące od daty zakupu; Możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy od daty zakupu |
| **EAN** | 5060318910151 |