**Załącznik nr 1 do SWZ**

1. Przedmiot zamówienia to wykonanie elementów poszycia samochodu klasy L7e w technologii laminowania żywic poliestrowych, wzmacnianych włóknami szklanymi, pokrytych Gel Coat'em w kolorze RAL7040 z powierzchniami widocznymi przygotowanymi do lakierowania.
2. Poglądowy widok elementów poszycia zewnętrznego przedstawiono na rys.1. Zestawienie elementów zewnętrznych przedstawiono w tabeli 1, w tabeli 2 przedstawiono zestawienie elementów wnętrza. Wykonanie narzędzi i elementów na podstawie dokumentacji 3d.
3. Wszystkie elementy należy wykonać w ilości **7 sztuk,** do każdego detalu należy przygotować formę do produkcji seryjnej.
4. **Zamawiający wymaga odbycia obowiązkowej wizji lokalnej - wgląd do dokumentacji jest możliwy w siedzibie:** SiećBadawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań.
5. Wizję lokalną, tj. wgląd w dokumentację można uzyskać codziennie, od … lutego do … lutego, w godzinach 7.00-14.00. Proszę o wcześniejszy kontakt z: Szymon Szkudelski, tel. 607 802 424, e-mail: [szymon.szkudelski@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:szymon.szkudelski@pit.lukasiewicz.gov.pl)
6. Aby uzyskać wgląd w dokumentację, zależy podpisać klauzulę poufności, której treść załączono w Załączniku nr 8 do SWZ.



Rys.1. Poglądowy widok elemenentów poszycia zewnętrznego

1. Tabela 1. Exterior – elementy zewnętrzne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba porządkowa | Nazwa | Ilość sztuk |
| 1 | Maska lewa | 7 |
| 2 | Maska prawa (lustro) | 7 |
| 3 | Maska górna | 7 |
| 4 | Zderzak | 7 |
| 5 | Lampa lewa | 7 |
| 6 | Lampa prawa (lustro) | 7 |
| 7 | Grill | 7 |
| 8 | Nadkole lw | 7 |
| 9 | Nadkole pr (lustro) | 7 |
| 10 | Słupek A lewy | 7 |
| 11 | Słupek A prawy (lustro) | 7 |
| 12 | Czapka dachowa | 7 |
| 13 | Panel drzwi lewy | 7 |
| 14 | Panel drzwi prawy (lustro) | 7 |
| 15 | Panel górny lewy | 7 |
| 16 | Panel górny prawy (lustro) | 7 |
| 17 | Ściana tylna | 7 |
| 18 | Panel nadkola tył lewy | 7 |
| 19 | Panel nadkola tył prawy (lustro) | 7 |
| 20 | Panel boczny lewy | 7 |
| 21 | Klapka ładowania | 7 |
| 22 | Panel boczny prawy | 7 |
| 23 | Zderzak tylny | 7 |
| 24 | Zaślepka haka | 7 |
| 25 | kołpak 4szt. | 7 |
| 26 | logo przod | 7 |
| 27 | logo tyl | 7 |
| 28 | osłona zawiasu 4szt | 7 |

1. Tabela 2. Interior – elementy wnętrza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba porządkowa | Nazwa | Ilość sztuk |
| 1 | Słupek A wew pr | 7 |
| 2 | Słupek A wew lw | 7 |
| 3 | konsola dachowa | 7 |
| 4 | obudowa monitora przód | 7 |
| 5 | obudowa monitora tył | 7 |
| 6 | wnęka korpus | 7 |
| 7 | wnęka schowek | 7 |
| 8 | deska korpus | 7 |
| 9 | kanał powietrza | 7 |
| 10 | nadkole wew lw | 7 |
| 11 | nadkole wew pr | 7 |
| 12 | nadkole wew sr | 7 |
| 13 | nadkole wew rewizja | 7 |
| 14 | konsola środkowa | 7 |
| 15 | panel drzwi wew lw | 7 |
| 16 | panel drzwi wew pr | 7 |
| 17 | deska panel | 7 |

# Okres Gwarancji

# Minimalny okres gwarancji udzielany przez Wykonawcę, na oferowane elementy dostawy wynosi co najmniej 12 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru.