**Załącznik nr 2 SWZ**

SA.270.11.2023

**Kosztorys inwestorski - poprawiony**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | STWIOR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jedn. obmiaru | Ilość jedn. obmiaru | Cena jedn. obmiaru | Wartość (zł) |
| 1 | ROBOTY UTRZYMANIOWE | | | | | |
| 1.1 | D.04.01.01 | Profilowanie dróg leśnych o nawierzchni żwirowej szerokości 5,0m za pomocą równiarki wraz z zagęszczenie luźnej nawierzchni | m2 | 200 000,00 |  |  |
| 1.2 | D.04.01.01 | Profilowanie dróg leśnych o nawierzchni żwirowej szerokości 3,0m za pomocą równiarki wraz z zagęszczenie luźnej nawierzchni | m2 | 180 000,00 |  |  |
| 1.3 | D.04.04.02 | Wyrównanie dróg o nawierzchni gruntowej lub żwirowej z uzupełnieniem mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5mm | t | 3500,00 |  |  |
| 1.4 | D.04.04.04 | Dla dróg o nawierzchni żwirowej, a w szczególności nawierzchni dróg wykonanych z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego | t | 500,00 |  |  |
| 1.5 | D.04.04.05 | Dla dróg o nawierzchni żwirowej, a w szczególności nawierzchni dróg wykonanych z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego, kruszywo 0-63mm (C90/3) | t | 250,00 |  |  |
| 1.6 | D.05.01.01 | Dostarczenie kruszywa naturalnego 0-31,5mm na miejsce składowania | t | 100,00 |  |  |
| 1.7 | D.05.01.02 | Dostarczenie kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm (C50/30) na miejsce składowania | t | 100,00 |  |  |
| 1.8 | D.05.01.03 | Dostarczenie kruszywa naturalnego łamanego 0-63mm (C90/3) na miejsce składowania | t | 100,00 |  |  |
| 1.9 | D.02.01.01 | Usunięcie zawyżonych poboczy z humusu wraz z rozplantowaniem poza pasem drogowym | m3 | 750,00 |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto | |  |
|  |  |  |  | podatek VAT 23% | |  |
|  |  |  |  | Wartość brutto | |  |

*Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*