część 2: ***„*Dostawa czytników kodów kreskowych*”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Ilość** | **Specyfikacja** |
| Bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych | 3 | Komunikacja: bluetooth Zasięg komunikacji skanera z jednostką bazową: 10 metrów od bazy Odczytywane kody kreskowe: 1D Kształt promienia: 1 linia skanująca Metoda skanowania: ręczna Źródło światła: laser Czas pracy na baterii: min. 11 h Interfejs: USB Waga jednostki skanującej: nie więcej niż 200g Odporność na upadki: 1,5 m Norma szczelności IP: minimum 42 Współpraca z: urządzeniami stacjonarnymi lub mobilnymi klasy PC  Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa, świetlna W zestawie: odbiornik USB, kabel do ładowania USB Tryby pracy: - standardowy - inwentaryzacyjny (buforowanie kodów w pamięci czytnika poza zasięgiem bazy) Minimalny kontrast kodu: nie więcej niż 25% Gwarancja: minimum 24 miesiące |
| Przewodowe czytniki kodów kreskowych | 4 | Interfejs: USB Metoda skanowania: - ręczna - automatyczna (po umieszczeniu na stojaku) Odczytywane kody kreskowe: 1D, 2D Możliwy odczyt kodów bezpośrednio z wyświetlaczy urządzeń mobilnych Współpraca z: urządzeniami stacjonarnymi klasy PC  Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa, świetlna Długość kabla: nie mniej niż 180cm Norma szczelności IP: minimum 42 Waga jednostki skanującej: nie więcej niż 220g Odporność na upadki: 1,5 m Gwarancja: minimum 24 miesiące |