część 2: ***„*Dostawa czytników kodów kreskowych*”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Ilość** | **Specyfikacja** |
| Bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych | 3 | Komunikacja: bluetoothZasięg komunikacji skanera z jednostką bazową: 10 metrów od bazyOdczytywane kody kreskowe: 1DKształt promienia: 1 linia skanującaMetoda skanowania: ręcznaŹródło światła: laserCzas pracy na baterii: min. 11 hInterfejs: USBWaga jednostki skanującej: nie więcej niż 200gOdporność na upadki: 1,5 mNorma szczelności IP: minimum 42Współpraca z: urządzeniami stacjonarnymi lub mobilnymi klasy PC Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa, świetlnaW zestawie: odbiornik USB, kabel do ładowania USBTryby pracy:- standardowy- inwentaryzacyjny (buforowanie kodów w pamięci czytnika poza zasięgiem bazy)Minimalny kontrast kodu: nie więcej niż 25%Gwarancja: minimum 24 miesiące |
| Przewodowe czytniki kodów kreskowych | 4 | Interfejs: USBMetoda skanowania:- ręczna- automatyczna (po umieszczeniu na stojaku)Odczytywane kody kreskowe: 1D, 2DMożliwy odczyt kodów bezpośrednio z wyświetlaczy urządzeń mobilnychWspółpraca z: urządzeniami stacjonarnymi klasy PC Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa, świetlnaDługość kabla: nie mniej niż 180cmNorma szczelności IP: minimum 42Waga jednostki skanującej: nie więcej niż 220gOdporność na upadki: 1,5 mGwarancja: minimum 24 miesiące |