Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pozwala na etapowanie inwestycji, odpowiednio w zakresie:

1. **Segment F** – obejmujący pomieszczenia szkolne w tym segmencie ozn. F. … , część mieszkalną M. … i kuchenną K. … .
2. **Segment E** – zasilany instalacją centralnego ogrzewania preizolowaną, obejmujący wszystkie pomieszczenia ozn. E. … .
3. **Pozostałą część budynku –** obejmującą segmenty A, B, C i D. Po wykonaniu poszczególnych układów pompowych dla ww. segmentów należy zlikwidować układ pompowy na rozdzielaczu instalacji centralnego ogrzewania – obieg nr 6 i pozostawić na nim wyłącznie zawory odcinające.

**Przedmiar robót został sporządzony wg następującego podziału:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres:** | **Wartość:** |
| 1 | **Segment A** | … zł |
| 2 | **Segment B** | … zł |
| 3 | **Segment C** | … zł |
| 4 | **Segment D** | … zł |
| 5 | **Segment E** | … zł |
| 6 | **Segment F** | … zł |
| 7 | **Segment mieszkania / kuchnia** | … zł |
| 8 | **Kotłownia** | … zł |