Wołomin, dnia 09.07.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.90.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa hali sportowej z zadaszonym łącznikiem prowadzącym do budynku szkoły wraz niezbędną infrastrukturą i obsługą komunikacyjną przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 4:**

Czy na terenie inwestycji znajdują się obiekty do rozbiórki?

**Odpowiedź:**

Nie ma takich obiektów. Rozbiórki obejmują jedynie wykucie przejścia z łącznika hali do budynku szkoły oraz sieci kolidujące z planowaną budową.

**Pytanie nr 5:**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie pozwolenia na wycinkę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma jeszcze w posiadaniu zgody na wycinkę drzew.

**Pytanie nr 6:**

W opisie wykonawczym jest wzmianka o wymianie gruntu. Proszę o potwierdzenie, że ta informacja jest wpisana omyłkowo.

**Odpowiedź:**

Nie jest to zapis powstały omyłkowo. Zawarta w opisie technicznym informacja o wymianie gruntu dotyczy dolnej części dna wykopu pod fundamentami  w postaci stabilizacji podłoża suchym betonem , oraz usunięciem nasypów niebudowlanych.

**Pytanie nr 7:**

W przedmiarze występują pozycje dotyczące grodzic. W opisie nie ma konkretnych informacji dotyczących ich wykonania. Proszę o udostępnienie ich parametrów min. projektu, miejsca ich umiejscowienia, długości.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze znajdują się nakłady na wbijanie i wyciągnięcie ścianek szczelnych do głębokości 6m . Nakłady należy bezwzględnie ująć w wycenie. Z uwagi na głębokość wykopów - 2.80 m i powstający klin odłamu oraz mało przestrzeni do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych projektant zdecydował się na zabezpieczenie wykopów za pomocą pali do max gł. 6m.  Nie został narzucony system palowania. Dobór pozostaje w gestii Wykonawcy w ramach posiadanych zdolności technicznych oraz ekonomii budowli.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu