1. ZWIJADŁO Z PRZEWODEM POLIURETANOWYM ZBROJONYM

* Producent: ADLER
* Kod produktu: AD-1215i

Dane techniczne:

* Materiał przewodu: Poliuretan – PU zbrojone (wykonany z surowca niemieckiej firmy BASF)
* Średnica zewnętrzna przewodu: 12 mm
* Średnica wewnętrzna przewodu: 8 mm
* Grubość ścianki: 2 mm
* Długość przewodu: 15 m
* Ciśnienie pracy: 16 bar
* Ciśnienie maksymalne: 64 bar
* Obudowa: obudowa z tworzywa
* Przeznaczenie: sprężone powietrze
* Wymiary: 370 x 108 x 450 mm
* Waga: 6kg

2. PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA 320MM

Pistolet z przedłużką do przedmuchiwania sprężonym powietrzem.

* Preferowany producent:Yato, Kod produktu: YT-23732, Seria:GRD. Dopuszcza się dostawę innego pistoletu zbliżonego parametrami do podanego powyżej.

Parametry:

* maks. ciśnienie robocze: 0,8 MPa
* standardowe przyłącze 1/4”
* wykonane z trwałego tworzywa PP
* dysza z mosiądzu
* długość: 320mm