|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment /**  **Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.** | **Charakterystyka Produktu** | **J.m.**  **Tony/ilość** | **Cena brutto**  **za 1 j.m.** | **Wartość**  **brutto** |
| **A** | **B** | **C** |  |  |  |
| 1. | Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą Pelletu drzewnego **klasy A1 [norma EN 14961-4 lub równoważna]**, do celów grzewczych do poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM:   1. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach – miejsce dostawy: Tomaszkowo 46, gmina Stawiguda : **60 ton** [osoba do kontaktu - Janusz Saba]; 2. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach miejsce dostawy Bałdy, gmina Purda **– 30 ton** [osoba do kontaktu – Bogdan Szpakowski].   Częstotliwość dostaw:   * Według dyspozycji zamawiającego, w ciągu **3 dni** po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o potrzebie dostawy , średnio dziesięć razy w roku na każdy punkt.   Parametry techniczne:   * Średnica: 6 ± 1mm; * Długość: 3,15 ≤ L ≤ 40; * Gęstość nasypowa: 630-750 kg/m3; * Zawartość wilgoci: poniżej 10 %; * Zawartość popiołu: poniżej 0,5 %; * Zawartość części drobnych: poniżej 1,5 %; * Wartość opałowa: powyżej 18 MJ/kg; * Moc energetyczna: 4,7 kWh/kg; * Zawartość siarki: poniżej 0,04 %; * Zawartość chlorków: poniżej 0,02 %. * Objętość: 1,5 m3; * Miałkość: < 3%   Uwagi:   1. Należy przedłożyć aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości , potwierdzającego że dostarczany produkt odpowiada określonym normom (norma EN 14961-4 lub równoważna) i specyfikacji technicznej (parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia). 2. Należy podać nazwę producenta Pelletu. 3. Paliwo należy dostarczać w szczelnych opakowaniach 15 lub 25 kg i na paletach do 1 tony. 4. Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 6 ton Peletu. 5. Faktury należy wysyłać na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie : ***Stanowisko ds. Energetycznych***   Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | 90 |  |  |

**Razem: …………...……………..**