|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment /****Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.** | **Charakterystyka Produktu** | **J.m.****Tony/ilość** | **Cena brutto** **za 1 j.m.** | **Wartość** **brutto** |
| **A** | **B** | **C** |  |  |  |
| 1.                | Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą Pelletu drzewnego **klasy A1 [norma EN 14961-4 lub równoważna]**, do celów grzewczych do poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM:1. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach – miejsce dostawy: Tomaszkowo 46, gmina Stawiguda : **60 ton** [osoba do kontaktu - Janusz Saba];
2. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach miejsce dostawy Bałdy, gmina Purda **– 30 ton** [osoba do kontaktu – Bogdan Szpakowski].

Częstotliwość dostaw:* Według dyspozycji zamawiającego, w ciągu **3 dni** po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o potrzebie dostawy , średnio dziesięć razy w roku na każdy punkt.

Parametry techniczne:* Średnica: 6 ± 1mm;
* Długość: 3,15 ≤ L ≤ 40;
* Gęstość nasypowa: 630-750 kg/m3;
* Zawartość wilgoci: poniżej 10 %;
* Zawartość popiołu: poniżej 0,5 %;
* Zawartość części drobnych: poniżej 1,5 %;
* Wartość opałowa: powyżej 18 MJ/kg;
* Moc energetyczna: 4,7 kWh/kg;
* Zawartość siarki: poniżej 0,04 %;
* Zawartość chlorków: poniżej 0,02 %.
* Objętość: 1,5 m3;
* Miałkość: < 3%

Uwagi:1. Należy przedłożyć aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości , potwierdzającego że dostarczany produkt odpowiada określonym normom (norma EN 14961-4 lub równoważna) i specyfikacji technicznej (parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia).
2. Należy podać nazwę producenta Pelletu.
3. Paliwo należy dostarczać w szczelnych opakowaniach 15 lub 25 kg i na paletach do 1 tony.
4. Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 6 ton Peletu.
5. Faktury należy wysyłać na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie : ***Stanowisko ds. Energetycznych***

Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | 90 |  |  |

 **Razem: …………...……………..**