**Urządzenie odciągowe – 1 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Długość całkowita: 1775 mm |  |
| 3. | Max. natężenie przepływu 4000 m /h |  |
| 4. | Znamionowe natężenie przepływu 20 m/s 2300 m /h |  |
| 5. | Podciśnienie znamionowe przy 20 m/s 2680 Pa |  |
| 6. | Częstotliwość [Hz] 50 |  |
| 7. | Napięcie [V] 3x400 |  |
| 8. | Natężenie przepływu powietrza [m³/h] 4000 |  |
| 9. | Znamionowe natężenie przepływu 20 m/s [m³/h ] 2300 |  |
| 10. | maks. podciśnienie [Pa] 2380 |  |
| 11. | Króciec odciągu 200 mm |  |
| 12. | Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB |  |
| 13. | Wkład filtracyjny - Powierzchnia filtra 20 m |  |
| 14. | Pojemnik na wióry 2 x 200 l |  |
| 15. | Silnik 3x 400 V 50 Hz 3,0 kW |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 17. | Cewka przetwornika do automatyki włączania |  |
| 18. | Automatyka włączania z opóźnionym czasem włączania dla 1-8 maszyn |  |
| 19. | Wąż do odciągów D=100 mm wzmocniony giętki, trudnopalny |  |
| 20. | Wąż do odciągów D=120 mm wzmocniony giętki, trudnopalny |  |
| 21. | Wąż do odciągu D=200 mm Oznaczenie węża: FELDER H/SE  \* ekstremalnie spiralny \* trudno palny \*  \* gładki w środku - duża wytrzymałość \* |  |
| 22. | Obejma zaciskowa D= 190-210 mm |  |
| 23. | Obejmy zaciskowe D= 90-110 mm |  |
| 24. | Obejma zaciskowa D= 120-140 mm |  |
| 25. | Wyjście na wąż okołnierzowane,śr.-200 mm |  |
| 26. | Zaciski rurowe z systemem szybkiego mocowania i uszczelka z gumy piankowej. D=200mm |  |
| 27. | Rozgałęźnik DI 140 mm - DA 120 mm i 80 mm do podłączenia węża |  |
| 28. | Redukcja do rur z kołnierzami śr.-200/140 |  |
| 29. | Model referencyjny odciągark Felder RL 200 |  |
| 30. | Przykładowe rozwiązanie:  3013-reinluftabsauggeraet-rl200-felder-feldergroup_1.png |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej