|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres  | cena jedn. [PLN] | ilość | Wartość [PLN] |
| **1 ZAKRES ZASADNICZY** |  |  |  |
| Filtry cementu (WAM SILOTOP R03) – konieczne dostosowanie króćców do nowego sposobu montażu |  | 5 |  |
| Czujnik wiatraczkowy silos pełny MAX (ILTDO) |  | 5 |  |
| Czujnik ciśnienia MAX (IPM) |  | 5 |  |
| klapa eksplozyjna (VCP..) |  | 5 |  |
| Zawór membranowy DN80 (VM080BL0) ze złączką typu KAT – wymagane zabezpieczenie przed odłączeniem elastycznego węża lub jego „zgięciem” powodującego nieupoważnione otwarcie zaworu  |  | 5 |  |
| Syrena ostrzegawcza |  | 1 |  |
| Podłączenie sterowania - lokalna szafa sterownicza (zał.2) |  | 1 |  |
| Wykonanie króćców rewizyjnego do ręcznego pomiaru poziomu |  | 5 |  |
| Robocizna i materiały pomocnicze (instalacja elektryczna, instalacja pneumatyczna itd.) |  | 1 |  |
| **2 OPCJA** |  |  |  |
| Czujnik pomiaru ciągłego poziomu napełniania silosu typu VEGAFLEX 4…20 mA  |  | 5 |  |
| Wyświetlacz stopnia napełnienia silosu |  | 5 |  |
| Robocizna i materiały pomocnicze (instalacja elektryczna) |  | 1 |  |