Załącznik nr 1 do umowy nr M-II-2310-………./2024

**część 1 – dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci szaf metalowych – opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Asortyment** | **ilość** | **Cena jednostkowa brutto**  | **Wartość brutto**  |
| 1 | **Szafa metalowa (SM1)** | 88 |  |  |
| Szafa metalowa wymiary: wysokość [cm] x szerokość [cm] x głębokość [cm] 185x60x44, kolor RAL 7035 (malowana farbą proszkową); certyfikaty do przechowywania: dokumentów niejawnych wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Typ 2), dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1, broni i amunicji według Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r., Rozporządzenia MSWiA z 26.08.2014 r. dot. przechowywania broni i amunicji; korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją; szafa metalowa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem; drzwi szafy metalowej klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm i przekroju 314 mm2 oraz stałym ryglem przy zawiasowym; półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg – 4 szt., zawiasy wewnętrzne; konstrukcja dna: zaślepione otwory w podstawie szafy, umożliwiające zakotwiczenie jej do podłoża; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, masa |
| 2 | **Szafa metalowa (SM2)** | 12 |  |  |
| Szafa metalowa wymiary wysokość [cm] x szerokość [cm] x głębokość [cm] 185x60x44; kolor RAL 7035 (malowana farbą proszkową); certyfikaty do przechowywania: dokumentów niejawnych wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Typ 3), dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006; klasa S2, broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r.; Rozporządzenia MSWiA z 26.08.2014 r.; korpus wykonany z blachy stalowej o grubości: 3 [mm] nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją; korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 1,5 [mm] nadającej odpowiednią sztywność; drzwi z blachy stalowej o grubości: 3 [mm], korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości 1,5 [mm], drzwi szafy metalowej klasa S2 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 [mm] oraz przekroju 314 [mm2] oraz stałym ryglem przy zawiasowym; wyposażona w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B, zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2012 w klasie S2, co najmniej trzy - tarczowy, o cichym przesuwie, anty - manipulacyjny, posiadający 1 milion teoretycznych kombinacji; zamek zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym; zmiana kombinacji w zamku blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka; w wyposażeniu dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru; półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg] – 4 szt.; zawiasy wewnętrzne; kąt otwarcia drzwi 90 stopni; konstrukcja dna: zaślepione otwory w podstawie szafy, umożliwiające zakotwiczenie jej do podłoża; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, masa |
| 3 | **Szafa pracownicza metalowa BHP (SP2)** | 13 |  |  |
| Szafka ubraniowa bhp jednodrzwiowa o wymiarach: wysokość 1800 – 2000 mm, szerokość 400-420 mm, głębokość 490-510 mm; grubość blachy: stal ocynkowana min. 0,5 - 0,8 mm, zabezpieczona przed korozją; monolityczna konstrukcja - szafa nie wymaga składania; drzwi: ryglowane w jednym punkcie; wyposażenie: drążek poprzeczny, haczyki, półka górna; otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części drzwi; zamek: cylindryczny, z ryglowaniem w jednym punkcie, na klucz płaski; ilość kluczy w komplecie: min. 3 szt. do każdego zamka; ilość komór: 2; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową) |
| **Kwota łączna** |  |

**część 2 – dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci regałów metalowych – opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Asortyment** | **ilość** | **Cena jednostkowa bruttro**  | **Wartość brutto**  |
| 1 | **Regał metalowy wciskany (wxgłxszer) 180x60x200** | 20 |  |  |
| Regał metalowy wciskany o wymiarach (wxgłxszer) 180x60x200; materiał półek – krata metalowa; liczba półek – 4; regulowana wysokość półek; nośność 500 kg na półkę; montaż wciskany; możliwość łączenia w moduły; kolor czarny, malowany proszkowo; regał mocowany do ścian kołkami typu molly (ściana z płyty BZS o grubości 26 mm i / lub ściana z płyty BZS wyłożona płytkami ceramicznymi) oraz mocowany z przylegającymi ze sobą regałami |
| 2 | **Regał metalowy wciskany (wxgłxszer) 180x60x180** | 5 |  |  |
| Regał metalowy wciskany o wymiarach (wxgłxszer) 180x60x180; materiał półek – krata metalowa; liczba półek – 4; regulowana wysokość półek; nośność 500 kg na półkę; montaż wciskany; możliwość łączenia w moduły; kolor czarny, malowany proszkowo; regał mocowany do ścian kołkami typu molly (ściana z płyty BZS o grubości 26 mm i / lub ściana z płyty BZS wyłożona płytkami ceramicznymi) oraz mocowany z przylegającymi ze sobą regałami |
| 3 | **Regał metalowy wciskany (wxgłxszer) 180x60x160** | 9 |  |  |
| Regał metalowy wciskany o wymiarach (wxgłxszer) 180x60x160; materiał półek – krata metalowa / płyta MDF; liczba półek – 4; regulowana wysokość półek; nośność 500 kg na półkę; montaż wciskany; możliwość łączenia w moduły; kolor czarny, malowany proszkowo; regał mocowany do ścian kołkami typu molly (ściana z płyty BZS o grubości 26 mm i / lub ściana z płyty BZS wyłożona płytkami ceramicznymi) oraz mocowany z przylegającymi ze sobą regałami |
| 4 | **Regał metalowy wciskany / skręcany (wxgłxszer) 180x40x120** | 13 |  |  |
| Regał metalowy wciskany o wymiarach (wxgłxszer) 180x40x120; materiał półek – płyta MDF; liczba półek – 5; regulowana wysokość półek; nośność 200 kg na półkę; montaż wciskany / skręcany; kolor czarny, malowany proszkowo; regał mocowany do ścian kołkami typu molly (ściana z płyty BZS o grubości 26 mm i / lub ściana z płyty BZS wyłożona płytkami ceramicznymi) oraz mocowany z przylegającymi ze sobą regałami |
| **Kwota łączna** |  |

**część 3 – dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci mebli metalowych – opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Asortyment** | **ilość** | **Cena jednostkowa brutto**  | **Wartość brutto**  |
|   | **Stolik metalowo – szklany okrągły (ST4) średnica 75 +/- 5,wysokość 45-60** | 9 |  |  |
| Stolik metalowo – szklany okrągły; wymiary: średnica 75 +/- 5 cm, wysokość 45 – 60 cm, tolerancja wymiarów +/-2 cm; blat ze szkła hartowanego w kolorze mlecznym, stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze czarnym, czarny grafit |
|   | **Stolik szklany okrągły (ST6) średnica 45 +/- 5, wysokość 45-50** | 2 |  |  |
| Stolik metalowo – szklany okrągły; wymiary: średnica 45 +/- 5 cm, wysokość 45 – 50 cm, tolerancja wymiarów +/- 2 cm; blat ze szkła hartowanego przezroczysty, stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze czarnym, czarny grafit |
| **Kwota łączna** |  |