[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=SZKOŁA SP-4 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	7.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	10	0	0
own=1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 (ETAP I)
ab=STARGARD UL. WIELKOPOLSKA 30
ni=SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
ai=ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
br=ELEKTRYCZNA -INSTALACJE WEWNĘTRZNE
nk=	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1613051538
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1613051524
cw=0	PLN
il=15.81

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1613051539
cw=0	PLN
il=2.6129

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1613051540
cw=0	PLN
il=2.2845

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Dzwonek grzechot.szkolny	0
id=7250260	1
jm=szt	020
ce=0	1613051540
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 10 A/Z p/t	0
id=7530299	1
jm=szt	020
ce=0	1613051541
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne z blokadą	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1613051541
cw=0	PLN
il=112.2

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=haki z tuleją M6, U541	0
id=8320104	1
jm=szt	020
ce=0	1613051542
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kabel  YKY-0,6/1kV, 4x35 mm2	0
id=8040030	1
jm=m	040
ce=0	1613051542
cw=0	PLN
il=26

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kabel  YLY 450/750 V 3x4 mm2	0
id=8040011	1
jm=m	040
ce=0	1613051543
cw=0	PLN
il=36.4

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kabel elektroen.b/halog. NKGs 4 x1,5 mm2	0
id=8041319	1
jm=m	040
ce=0	1613051633
cw=0	PLN
il=39.52

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kabel YLY-450/750 V 5x10mm2	0
id=7950821	1
jm=m	040
ce=0	1613051543
cw=0	PLN
il=182

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kabel YLY 450/750 V 5x6mm2	0
id=7950820	1
jm=m	040
ce=0	1613051550
cw=0	PLN
il=43.68

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm	0
id=8321716	1
jm=szt	020
ce=0	1613051551
cw=0	PLN
il=618

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm	0
id=8990423	1
jm=szt	020
ce=0	1613051552
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Końcowka kablowa Cu K 6 mm2	0
id=7620904	1
jm=szt	020
ce=0	1613051553
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Końcowka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2	0
id=7620903	1
jm=szt	020
ce=0	1613051553
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=końcówki kablowe CU 35mm	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1613051554
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kształtowniki U14 lub U04	0
id=8322199	1
jm=m	040
ce=0	1613051554
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=łączniki instalacyjne schodowe p/t	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051556
cw=0	PLN
il=12.24

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=łączniki instalacyjne świecznikowe p/t	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051557
cw=0	PLN
il=25.5

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=nakrętki ryglujące M6 U89	0
id=8320731	1
jm=szt	020
ce=0	1613051558
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1613051558
cw=0	PLN
il=36.16

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0	1613051558
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=oprawy AW	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051558
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=oprawy AW1	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051559
cw=0	PLN
il=26

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=oprawy AW2	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051559
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=oprawy AW3	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051559
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=oprawy EW1	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051559
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=oprawy EW2	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051559
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe "F"	0
id=7301999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051560
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=oprawy plafoniery LED "B"	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051560
cw=0	PLN
il=19

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "A"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051560
cw=0	PLN
il=111

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "C"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051560
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "D"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051561
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "E"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051561
cw=0	PLN
il=39

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=oprawy zewnętrzne hermetyczne	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613051561
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	0
id=1602006	1
jm=m3	060
ce=0	1613051561
cw=0	PLN
il=12.648

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Piasek zwykły	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1613051561
cw=0	PLN
il=0.4234

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=płaskownik perforowany	0
id=7571999	1
jm=m	040
ce=0	1613051562
cw=0	PLN
il=13.02

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=pręty M6, U21 - U24	0
id=8320200	1
jm=szt	020
ce=0	1613051562
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613051562
cw=0	PLN
il=87.36

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=przewody płaskie - YDYp 750 V 3x2,5mm2	0
id=7951299	1
jm=m	040
ce=0	1613051563
cw=0	PLN
il=1133.6

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przewód LGY-750V 25mm2	0
id=7920707	1
jm=m	040
ce=0	1613051563
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1613051563
cw=0	PLN
il=1414.4

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2	0
id=7951013	1
jm=m	040
ce=0	1613051563
cw=0	PLN
il=676

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Przycisk klaw. p/t.16 A, 250 V	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1613051564
cw=0	PLN
il=16.32

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Puszka instal.fi 60 mm	0
id=7540441	1
jm=szt	020
ce=0	1613051564
cw=0	PLN
il=187.68

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=r-godz	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1613051512
cw=0	PLN
il=285

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1613051514
cw=0	PLN
il=1924.1085

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Rozdzielnica RG z wyposażeniem w/g projektu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1613051564
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Rozdzielnica TK z wyposazeniem w/g projektu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1613051564
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Rozdzielnica TP-1 z wyposażeniem w/g projektu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1613051564
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Rozdzielnica TP-2 z wyposażeniem w/g projektu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1613051565
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Rozdzielnica TSG z wyposażeniem w/g projektu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1613051565
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 37mm	0
id=7580032	1
jm=m	040
ce=0	1613051565
cw=0	PLN
il=176.8

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 50mm	0
id=7580036	1
jm=m	040
ce=0	1613051566
cw=0	PLN
il=17.68

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=rury winidurowe RL37	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1613051567
cw=0	PLN
il=43.68

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1613051525
cw=0	PLN
il=1.8559

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1613051526
cw=0	PLN
il=0.79

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1613051526
cw=0	PLN
il=3.675

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Spawarka elektr.transfor.500A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1613051527
cw=0	PLN
il=1.95

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=śruby M10x60 z nakrętką i podkładką	0
id=6801503	1
jm=szt	020
ce=0	1613051568
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=śruby specjalne M6/50, U92	0
id=8320802	1
jm=szt	020
ce=0	1613051568
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=uchwyty do rury RL 37	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0	1613051571
cw=0	PLN
il=88.2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	2
jm=szt.	020
ce=0	1613051572
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU	0
id=7660099	1
jm=szt	020
ce=0	1613051572
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0	1613051573
cw=0	PLN
il=11.1072

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590300	1
jm=szt	020
ce=0	1613051573
cw=0	PLN
il=15.15

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1613051531
cw=0	PLN
il=16.29

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Wyłącznik klaw.p/t.,16 A, 250 V,1 bieg.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1613051574
cw=0	PLN
il=19.38

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=wyłącznik p.poż	0
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0	1613051575
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=złącze kablowe ZK+2PL z wyposazeniem w/g projektu	0
id=7052899	2
jm=szt.	020
ce=0	1613051575
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Złączka kontrolna K-422	0
id=7590740	1
jm=szt	020
ce=0	1613051576
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=złączki do rur RL37	0
id=7580499	1
jm=szt	020
ce=0	1613051576
cw=0	PLN
il=17.22

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1613051533
cw=0	PLN
il=0.77

[RMS ZEST 89]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 90]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=TABLICE  ROZDZIELCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=170
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-08	5-08	0405-08		0
na=Montaż tablicy rozdzielczej RG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=14.3	0	14,3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.0114	0	0,0114
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0114

[RMS 4]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 48]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=2
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablicy TP-1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 4]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 48]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=3
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablicy rozdzielczej TP-2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 4]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 48]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=4
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablicy rozdzielczej TSG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 4]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 48]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=5
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablicy rozdzielczej TK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 4]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 48]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1106-01	5-10	1106-01		0
na=Montaż złacza kablowego ZK+2PL
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=3.31	0	3,31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.31

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA]
id=7
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0332-10	4-01	0332-10		0
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.8	1	3.8						

[RMS 61]
nz=6.01	0	6,01
np=1
wa=0
wb=0
il=22.838

[POZYCJA]
id=8
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		0
na=Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	9.6						

[RMS 61]
nz=1.51	0	1,51
np=1
wa=0
wb=0
il=14.496

[RMS 3]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0499

[RMS 4]
nz=0.0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0461

[RMS 48]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2554

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 81]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=9
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Wykonanie przełączeń  istniejących obwodów do nowych tablic - przedzwanianie obwodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=50
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[POZYCJA]
id=10
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Wykucie ze ściany oraz demontaż istniejących tablic rozdzielczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=36
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[POZYCJA]
id=643
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Przełączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznych do tablicy TP-1, TP-2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=140
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=140

[ELEMENT 1]
na=WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
id=171
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-13	4-03	1001-13		0
na=Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=186
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	186						

[RMS 61]
nz=0.222	0	0,222
np=1
wa=0
wb=0
il=41.292

[POZYCJA]
id=12
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-11	4-03	1001-11		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 61]
nz=0.178	0	0,178
np=1
wa=0
wb=0
il=2.67

[POZYCJA]
id=13
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1007-07	4-03	1007-07		0
na=Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 61]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1

[POZYCJA]
id=14
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1007-12	4-03	1007-12		0
na=Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=2.65	0	2,65
np=1
wa=0
wb=0
il=7.95

[POZYCJA]
id=15
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0109-08	5-08	0109-08		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach śr.50mm podłoże inne niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 61]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.428

[RMS 68]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach śr. 37mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[RMS 61]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=15.538

[RMS 67]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-03	5-10	0114-03		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 61]
nz=0.212	0	0,212
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 79]
nz=0.0531	0	0,0531
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3275

[RMS 28]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 90]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 70]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1675

[POZYCJA]
id=18
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-02	5-10	0114-02		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=175
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						

[RMS 61]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=22.225

[RMS 79]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 28]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 90]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=182

[RMS 70]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1725

[RMS 88]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[POZYCJA]
id=19
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-01	5-10	0114-01		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 61]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9774

[RMS 79]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5162

[RMS 28]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 90]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=43.68

[RMS 70]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2814

[POZYCJA]
id=20
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-01	5-10	0114-01		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 61]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3145

[RMS 79]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2635

[RMS 28]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 90]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 70]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2345

[POZYCJA]
id=21
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-05	5-08	0209-05		0
na=Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 61]
nz=0.0609	0	0,0609
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3142

[RMS 12]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=39.52

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 61]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7

[RMS 19]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=6.28

[RMS 18]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-14	5-10	0601-14		0
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 20]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-03	4-03	1012-03		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=201
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	201						

[RMS 61]
nz=0.0788	0	0,0788
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8388

[POZYCJA]
id=26
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0705-07	4-01	0705-07		0
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=201
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	201						

[RMS 61]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=88.44

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3216

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2814

[RMS 47]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.608

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 81]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[RMS 2]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[POZYCJA]
id=27
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-03	4-03	1203-03		0
na=Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=7
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 61]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[POZYCJA]
id=28
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=29
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 61]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PARTER
wa=0
kn=0	0	0
id=173
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=62
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-06	4-03	1004-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 61]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[POZYCJA]
id=63
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-07	4-03	1004-07		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=9
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 61]
nz=0.637	0	0,637
np=1
wa=0
wb=0
il=5.733

[POZYCJA]
id=64
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=760
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=760	1	760						

[RMS 61]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=60.648

[POZYCJA]
id=65
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-03	5-08	0209-03		0
na=Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=720
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=720	1	720						

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0,0693
np=1
wa=0
wb=0
il=49.896

[RMS 52]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=748.8

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-03	5-08	0209-03		0
na=Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=630
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=630	1	630						

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0,0693
np=1
wa=0
wb=0
il=43.659

[RMS 54]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=655.2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-03	5-08	0209-03		0
na=Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0,0693
np=1
wa=0
wb=0
il=19.404

[RMS 57]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=291.2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0101-06	5-08	0101-06		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 61]
nz=0.432	0	0,432
np=1
wa=0
wb=0
il=18.144

[RMS 76]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=88.2

[RMS 49]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=13.02

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0875	0	0,0875
np=1
wa=0
wb=0
il=3.675

[POZYCJA]
id=69
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0110-03	5-08	0110-03		0
na=Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 61]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.998

[RMS 69]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=43.68

[RMS 86]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=17.22

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 61]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4784

[RMS 51]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=43.68

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 61]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2932

[RMS 51]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=43.68

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-08	5-08	0301-08		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=126
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126						

[RMS 61]
nz=0.422	0	0,422
np=1
wa=0
wb=0
il=53.172

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=126
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126						

[RMS 61]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=10.584

[RMS 59]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=128.52

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-05	5-08	0307-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 61]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 82]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-05	5-08	0307-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - przycisków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 61]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 58]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 61]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=3.213

[RMS 26]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-04	5-08	0307-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 61]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 25]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=78
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[RMS 61]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=26.598

[RMS 8]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=79.56

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 61]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.578

[RMS 6]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0401-10	5-08	0401-10		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 17]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=81
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0403-03	5-08	0403-03		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=82
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0308-02	5-08	0308-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu wyłącznika p.poż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.284	0	0,284
np=1
wa=0
wb=0
il=0.284

[RMS 83]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-09	5-08	0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=195
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						

[RMS 61]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=25.35

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=390

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-14	5-08	0511-14		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "A"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=34
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 61]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=24.14

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-03	5-08	0504-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafonier LED "B"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 61]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-14	5-08	0511-14		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-08	5-08	0511-08		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=39
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[RMS 61]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0503-04	5-08	0503-04		0
na=Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia)-mocowanie na śrubach M10x60 (il. mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 61]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[RMS 21]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0508-02	5-08	0508-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw sali gimnastycznej "F"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 61]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.92

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-03	5-08	0504-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=7.22

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=98
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=760
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=760	1	760						

[RMS 61]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[POZYCJA]
id=99
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0705-07	4-01	0705-07		0
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=760
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=760	1	760						

[RMS 61]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=334.4

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.216

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.064

[RMS 47]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 81]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6

[RMS 2]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6

[POZYCJA]
id=100
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Demontaż istniejącej instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=80
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[POZYCJA]
id=101
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01	4-03	1209-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=102
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-02	4-03	1209-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=16
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 61]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[POZYCJA]
id=103
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=104
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=83
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83						

[RMS 61]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=23.24

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PPĘTRO I
wa=0
kn=0	0	0
id=175
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=105
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-07	4-03	1004-07		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 61]
nz=0.637	0	0,637
np=1
wa=0
wb=0
il=7.644

[POZYCJA]
id=106
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=720
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=720	1	720						

[RMS 61]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=57.456

[POZYCJA]
id=107
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-03	5-08	0209-03		0
na=Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=370
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370						

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0,0693
np=1
wa=0
wb=0
il=25.641

[RMS 52]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=384.8

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-03	5-08	0209-03		0
na=Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=730
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=730	1	730						

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0,0693
np=1
wa=0
wb=0
il=50.589

[RMS 54]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=759.2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-03	5-08	0209-03		0
na=Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=370
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370						

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0,0693
np=1
wa=0
wb=0
il=25.641

[RMS 57]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=384.8

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-08	5-08	0301-08		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=58
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[RMS 61]
nz=0.422	0	0,422
np=1
wa=0
wb=0
il=24.476

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=111
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=58
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[RMS 61]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=4.872

[RMS 59]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=59.16

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=112
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-05	5-08	0307-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 82]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=113
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-05	5-08	0307-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - przycisków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 61]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 58]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=114
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 61]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 26]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-04	5-08	0307-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 25]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 61]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=10.912

[RMS 8]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.64

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.526

[RMS 6]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0401-10	5-08	0401-10		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 17]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=119
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0403-03	5-08	0403-03		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=120
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-09	5-08	0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=114
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114						

[RMS 61]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=14.82

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=228

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-14	5-08	0511-14		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "A"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=77
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[RMS 61]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=54.67

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=77

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=122
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-03	5-08	0504-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafonier LED "B"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 61]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=123
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 61]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=125
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=126
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=128
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 61]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=129
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=620
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 61]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=32.55

[POZYCJA]
id=130
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0705-07	4-01	0705-07		0
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=620
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 61]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=272.8

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.992

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.868

[RMS 47]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 81]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 2]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[POZYCJA]
id=131
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Demontaż istniejącej instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=65
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[POZYCJA]
id=132
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01	4-03	1209-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=133
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-02	4-03	1209-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=6
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 61]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[POZYCJA]
id=134
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=135
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=31
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 61]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.68

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH.
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=167
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0602-03	5-08	0602-03		0
na=Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 61]
nz=0.261	0	0,261
np=1
wa=0
wb=0
il=3.915

[RMS 1]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 80]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=15.15

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[POZYCJA]
id=168
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		0
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - łączenie przewodu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.449	0	0,449
np=1
wa=0
wb=0
il=0.898

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 53]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 89]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[SUMA KONTROLNA]
c05f1ff95dcec77c3b97cc17dd104051