**RG.271.12.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontów dróg gminnych**

**Część 1: Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 955/12 w Bystrej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa | 160 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-63 mm średnia grub. warstwy po uwałowaniu 25 cm | 85,5 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. 5 cm | 160 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 cm | 42 m2 |  |  |
| 5 | montaż znaku drogowego B-20 na podkładzie ocynk na rurze stalowej Ø60 dł. 3,50 m | 1 kpl |  |  |
| 6 | montaż znaków drogowych D-4a i B-33 „30” na podkładzie ocynk na rurze stalowej Ø60 dł. 4,30 m | 1 kpl |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**2 część: Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 1865 w Bystrej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne ścinanie poboczy z odwozem urobku do 6 km | 120 m2 |  |  |
| 2 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa | 400 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy po uwałowaniu 10 cm | 400 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. 5 cm | 410 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 c | 60 m2 |  |  |
| 6 | montaż znaków drogowych D46/D47 na podkładzie ocynk na rurze stalowej Ø60 dł. 3,5 m | 1 kpl |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**3 część: Remont odcinka drogi gminnej „Góry” na dz. nr 93 w Klęczanach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa | 852 m2 |  |  |
| 2 | wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką klińcową frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy po uwałowaniu 10 cm | 852 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. 6 cm | 687 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 6 cm | 165m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**4 część: Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 250 w Ropicy Polskiej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa | 900 m2 |  |  |
| 2 | wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką klińcową frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy po uwałowaniu 10 cm | 900 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. 5 cm | 700 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 cm | 210 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**5 część: Remont odcinka drogi gminnej nr 270546K na dz. nr 309 w Klęczanach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm z odwozem urobku do 5 km | 430 m2 |  |  |
| 2 | mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy | 430 m2 |  |  |
| 3 | wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową | 15 t |  |  |
| 4 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. 6 cm | 845 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 6 cm | 180 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |