**Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja funkcjonującego u Zamawiającego monitoringu znajdującego się w budynku zlokalizowanym przy ul. Topolowej 5, polegająca na dostawie nowego sprzętu monitoringu cyfrowego wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemu, oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na dostarczony i zmodernizowany w ramach niniejszego zamówienia sprzęt.
2. W zakresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
3. demontażu elementów obecnie użytkowanego systemu monitoringu, w tym: 8 szt. kamer (7 szt. zewnętrznych + 1 szt. wewnątrz budynku), uchwytów do kamer oraz rejestratora,
4. wykorzystania istniejącego okablowania w celu podłączenia nowych kamer (nie dopuszcza się prac instalacyjnych w celu ułożenia nowego okablowania),
5. uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego rozmieszczenia poszczególnych urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania,
6. instalacji i uruchomienia systemu,
7. przekazania dokumentacji powykonawczej systemu monitoringu cyfrowego zawierającej co najmniej listę wszystkich elementów sprzętowych oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny), instrukcji obsługi dla użytkownika, zestawu instrukcji obsługi sprzętu, w tym wszelkiego oprogramowania narzędziowego i sterowników oraz komplet wszystkich sterowników urządzeń. Instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim,
8. przeprowadzenia szkolenia dla administratorów systemu, personelu technicznego polegającego na zapoznaniu z prawidłową administracją, obsługą i zasadami eksploatacji zmodernizowanego systemu monitoringu cyfrowego. Termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym.
9. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **montażu 6 szt. kamer cyfrowych** zewnętrznych wraz z odpowiednią obudową o parametrach co najmniej: rozdzielczość 6Mpx@25/30 kl/s, Interface Ethernet 10/100 Mbps, obsługa PPPoE,  |
|  | **montażu 1 szt. kamery cyfrowej** wewnętrznej wraz z odpowiednią obudową o parametrach co najmniej: rozdzielczość 6Mpx@25/30 kl/s, Interface Ethernet 10/100 Mbps, obsługa PPPoE,  |
|  | **montażu 1 szt. kamery cyfrowej** (wewnętrznej) wraz z odpowiednią obudową o parametrach co najmniej: rozdzielczość 4Mpx@25/30 kl/s, Interface Ethernet 10/100 Mbps, **Wi-Fi: (IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz**, zasilanie 230v (może być poprzez dostarczony zasilacz) |
|  | **montażu 1 szt. kamery cyfrowej obrotowej PTZ** (zewnętrznej) wraz z odpowiednią obudową o parametrach co najmniej: rozdzielczość 6Mpx@25/30 kl/s, zoom optyczny 20x, Interface Ethernet 10/100 Mbps, obsługa PPPoE, |
|  | montaż i konfiguracja manipulatora do kamery PTZ umożliwiającego zmianę kierunku kamery oraz zoom  |
|  | montażu rejestratora cyfrowego (16-kanałowy sieciowy IP, wraz ze switchem PoE, przeznaczonym do obsługi i zasilania systemów telewizji przemysłowej IP), obsługującego kamery, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 wraz z co najmniej 2 dyskami o parametrach co najmniej: dyski przystosowane do pracy ciągłej skonfigurowane w macierz RAID 1 lub inny system powielania danych, o łącznej pojemności 6TB, rozdzielczości nagrywania 6MP, obsługa PPPoE, Interface Ethernet 1000 Mbps, obsługa poprzez www, obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP. |
|  | dostarczenia 3 szt. dysku SSD klasy korporacyjnej o parametrach co najmniej: pojemość dysku: 1,9 TB, obudowa: 2,5” 7mm, interfejs: SATA 6Gb/s, Wydajność Odczyt/Zapis:530/500 MB/s, Średni czas do awarii (MTBF): 1.5 mln godzin, Typ dysku: SSD Rodzaj pracy: ciągła (dysk NAS) Przeznaczenie: Serwer NAS Certyfikaty: FCC, CE, EAC, BSMI, VCCI, RCM, KC, RoHS. Dysk powinien być nowy, dedykowany do urządzeń firmy Synology, według listy zgodności produktów firmy Synology: <https://www.synology.com/pl-pl/compatibility?search_by=products&model=RS2421%2B&category=hdds_no_ssd_trim&p=1&change_log_p=1> Gwarancja min. 60 miesięcy. |