[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	17	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Dolnoiśląska Agencja Energii i Środowiska s.c.
afn=ul.Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław
nb=Budynek Nadleśnictwa Miękinia - przebudowa części budynku - branża elektryczna
ab=Sportowa 2, 55-330 Miękinia, dz. nr 625/1, jedn. ident. 021803_2.0015, obręb Miękinia
ni=Nadleśnictwo Miękinia
ai=ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
br=ELEKTRYCZNA
dt=.02.2021	0
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	1. Niniejszy przedmiar obejmuje:1310- roboty elektryczne w zakresie wymiany obudów skrzynek elektrycznych zewnętrznych oraz wymiany lamp zewnętrznych

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[RMS ZEST 35]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1620597600	4	
cw=0	PLN	0
il=11,974

[RMS ZEST 238]
ty=M	0
na=Obudowa złącza'	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1620597600	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=Oprawa LED zewnętrzna LED Urban Light 50W lub równoważny	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1620597600	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6
kz5=1	4	0		0	1	1	6	0	2		1

[RMS ZEST 239]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620597600	4	
cw=0	PLN	0
il=1,808

[RMS ZEST 162]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek Miekinia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=48
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=50
nu=1.1
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=502
pd=	KNR-W	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - demontaź złącza za zewnątrz budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 35]
nz=0,777	0	0,777
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,554

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1126-14	4-03	1126-14		1
mpn=_1211
na=Demontaż przełączników 4 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 239]
nz=0,452	0	0,452
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,808

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	5 0404-01 analogia	5	0404-01 analogia		1
na=Tablice rozdzielcze montaż obudowy - złącze na zwnatrz budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 35]
nz=2,63	0	2,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,26

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=instalacje odbiorcze
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=72
nu=1.2
cpv=45311100-1

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR-W	5-08 0512-01 analogia	5-08	0512-01 analogia		1
na=Montaż opraw oświetleniowych - zewnętrznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 35]
nz=0,86	0	0,86
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,16

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 162]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
2125615118A9D3263DC8B3474DD9B0F7
