Pompa z silnikiem

Średnica rur wewnątrz fi 75mm

Wydajność na wylocie 1000l/min

Ciśnienie przy wylocie od 4 do 5 bar

0,7m

11,3m

2,6 m

4,3 m

1,7m