Załącznik nr 1a do SWZ 
 
Numer postępowania - 36/D/RPO/2021/RWiK
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU SPECJALNEGO
Oferowana marka i model pojazdu - …………………………………………………………

L.p.	OPIS DANYCH TECHNICZNYCH
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO	OPIS DANYCH TECHNICZNYCH OFEROWANEGO 
POJAZDU	
1	MINIMALENE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PODWOZIA:	
	fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2020 	TAK/NIE*	
	układ kierowniczy z lewej strony	TAK/NIE*	
	podwozie dwuosiowe, napęd osi 4x2	TAK/NIE*	
	kabina samochodu 3-osobowa, 	TAK/NIE*	
	zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym niebieskim lub białym	TAK/NIE*	
	belka sygnalizacyjna LED na dachu kabiny z pomarańczowym światłem z napisem określonym przez Zamawiającego (z podświetleniem)	TAK/NIE*	
	pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej min. 12 t  	TAK/NIE*	
	silnik wysokoprężny zapewniający jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, spełniający normę  emisji spalin zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień dostawy pojazdu, o mocy min. 260 KM	silnik wysokoprężny zapewniający jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, spełniający normę  emisji spalin zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień dostawy pojazdu, o mocy …………….. KM	
	podgrzewanie silnika umożliwiające rozruch w niskich temperaturach	TAK/NIE*	
	fabryczna przystawka odbioru mocy, mocowana do obudowy silnika umożliwiająca przekazanie siły napędowej z silnika pojazdu, odpowiednio dobrana do prawidłowego funkcjonowania urządzeń zabudowy, zapewniająca jednoczesną pracę pompy wodnej wysokociśnieniowej i kompresora ssącego	TAK/NIE*	
	fabryczny licznik motogodzin 	TAK/NIE*	
	skrzynia biegów z automatycznym systemem zmiany biegów	TAK/NIE*	
	zawieszenie pojazdu samopoziomujące (z tyłu poduszki, z przodu resory)	TAK/NIE*	
	hamulce osi przedniej i tylnej tarczowe lub bębnowe	TAK/NIE*	
	system układu hamulcowego z ABS, ESP	TAK/NIE*	
	rozmiar opon przód i tył  275/70  R 22,5	TAK/NIE*	
	rozmiar opony koła zapasowego 275/70  R 22,5	TAK/NIE*	
	blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej 	TAK/NIE*	
	zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów, zamykany na klucz	TAK/NIE*	
	podgrzewacz paliwa	TAK/NIE*	
	zbiornik na katalizator do oczyszczania spalin z tlenków azotu celem spełnienia wymogów normy emisji spalin zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień dostawy pojazdu - min. 30 l, zamykany na kluczyk	TAK/NIE*	
	osłony międzyosiowe i nadkola	TAK/NIE*	
	fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	TAK/NIE*	
	pokrycie tapicerki siedzeń - welur	TAK/NIE*	
	elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera	TAK/NIE*	
	szyba przednia podgrzewana	TAK/NIE*	
	elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne	TAK/NIE*	
	wyłącznik bezpieczeństwa	TAK/NIE*	
	światła do jazdy dziennej w technologii LED	TAK/NIE*	
	radio montowane w kabinie, min. 2 głośniki	TAK/NIE*	
	kamera cofania - monitor w kabinie do obserwacji obszaru za samochodem - wyświetlacz kolorowy LCD	TAK/NIE*	
	tachograf cyfrowy posiadający legalizację	TAK/NIE*	
	akustyczny sygnał cofania	TAK/NIE*	
	lampy obrysowe samochodu	TAK/NIE*	
	siatka ochronna na reflektory przednie i lampy tylnie	TAK/NIE*	
	osłona przeciwsłoneczna kabiny (szyba czołowa)	TAK/NIE*	
	szyba przednia podgrzewana	TAK/NIE*	
	elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne	TAK/NIE*	
	elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera	TAK/NIE*	
	układ kierowniczy ze wspomaganiem z lewej strony	TAK/NIE*	
	klimatyzacja	TAK/NIE*	
	wyłącznik bezpieczeństwa	TAK/NIE*	
	Wyposażenie dodatkowe:	
	kluczyki – min. 2 szt.	TAK/NIE*	
	kliny pod koła – 2 szt.	TAK/NIE*	
	gaśnica – 1 szt.	TAK/NIE*	
	trójkąt ostrzegawczy	TAK/NIE*	
	klucz do kół	TAK/NIE*	
	podnośnik hydrauliczny	TAK/NIE*	
	apteczka	TAK/NIE*	
2.	MINIMALENE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY:	
	Zbiornik: 	
	cylindryczny zbiornik ze stali kotłowej (czarnej) z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi wspawanymi na początku i końcu zbiornika	TAK/NIE*	
	pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy	TAK/NIE*	
	grubość blachy min.6 mm	Grubość blachy …….. mm	
	posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach przegubowych	TAK/NIE*	
	rama pomocnicza uniwersalna — cynkowana ogniowo	TAK/NIE*	
	pojemność komór całkowita min. 6.000 litrów	pojemność komór całkowita ………. litrów	
	podziały zbiornika z ruchomą przegrodą:
•	komora szlamu o poj. min. 4.000 l, komora wody o poj. min. 2.000 l
lub
•	komora szlamu  o poj. min. 3.000 l, komora wody o poj. min. 3.000 l	podziały zbiornika z ruchomą przegrodą:

•	Komora szlamu o poj. ………….… l
•	Komora wody o poj. …………….. l	
	-  opróżnianie komory szlamu: nadciśnieniem pompy ssącej lub pneumatycznym tłokiem z uszczelką NBR  (lub równoważne) i włazem rewizyjnym DN 500 
- zbiornik na wodę i osad wyposażone we wskaźniki napełnienia – rurowy wskaźnik z poliwęglanu lub  „zegarowy” połączony z pływakiem w zbiorniku, wyskalowany co 500 litrów	TAK/NIE*	
	zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą poprzez system zamków załączanych  siłownikami hydraulicznymi	TAK/NIE*	
	pierścień ze stali przytwierdzony do obudowy zbiornika zapewniający stabilność dennicy przy otwieraniu i zamykaniu	TAK/NIE*	
	dennica zamykająca otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz, uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą — olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie  ustalającej	TAK/NIE*	
	dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem, ryglowanie dennicy - pneumatyczne	TAK/NIE*	
	koryto zrzutowe szlamu wykonane ze stali nierdzewnej niemalowanej  	TAK/NIE*	
	króćce ssania i opróżniania:
•	króciec w dolnej części dennicy min. DN100  z napędem pneumatycznym sterowany zdalnie
•	górny min. DN100 z napędem pneumatycznym
•	Sprzęgło do węża. U zamawiającego funkcjonuje typ Perrot z zaślepką transportową. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne	TAK/NIE*	
	- zrzut wody z nad szlamu: 
•	zawór spustowy do usuwania wody nad osadowej, umieszczony na wysokości około 2/3 zbiornika  zakończony zaworem sterowanym za pomocą siłownika pneumatycznego i złączem typu Perrot lub  równoważne, 	TAK/NIE*	
	Wysięgnik węża ssącego:	
	wysięgnik umożliwiający pionowe wprowadzanie rury ssawnej do kanału lub studzienki 	TAK/NIE*	
	wysięgnik teleskopowy, wysuwany zamontowany do tylnej dennicy o parametrach:
•	kąt obrotu min. 180 stopni  
•	wysuw min. 1,5 m 
•	długość po wysuwie min. 3,0 m od punktu mocowania
•	głębokość ssania wysięgnikiem min. 6 m od poziomu gruntu 
•	„kieszeń” lub podpory wysięgnika do odkładania węża podczas przejazdu samochodu, 
	wysięgnik teleskopowy, wysuwany zamontowany do tylnej dennicy o parametrach:
•	kąt obrotu …….. stopni  
•	wysuw ……….. m 
•	długość po wysuwie . m od punktu mocowania
•	głębokość ssania wysięgnikiem . m od poziomu gruntu 
•	„kieszeń” lub podpory wysięgnika do odkładania węża podczas przejazdu samochodu - TAK/NIE*
	
	 Podajnik węża ssącego:	
	podajnik węża typu „kasetowego” umieszczony nad zbiornikiem 	TAK/NIE*	
	podajnik mogący pomieścić wąż ssący o długości min. 16 mb i średnicy DN 125	TAK/NIE*	
	podajnik wyposażony w system podawania węża ssącego 	TAK/NIE*	
	Pozostałe cechy zabudowy:	
	napędy pompy wodnej i kompresora realizowane za pomocą fabrycznie zamontowanej przystawki odbioru  mocy podwozia	TAK/NIE*	
	napęd pompy wodnej wysokociśnieniowej realizowany poprzez paski klinowe	TAK/NIE*	
	napęd kompresora realizowany za pomocą silnika hydraulicznego	TAK/NIE*	
	napęd wciągarek dużej i małej realizowany za pomocą silników hydraulicznych 	TAK/NIE*	
	System ochrony zimowej:		
	system ochrony zimowej gwarantujący pracę ciągłą pojazdu przy temperaturze do -10o C, poprzez wymiennik ciepła	TAK/NIE*	
	ogrzewanie wody cyrkulacyjnej poprzez urządzenie grzewcze, zasilane ze zbiornika pojazdu o mocy min. 30 kW, ciągła cyrkulacja wody w instalacji wodnej, wężach na kołowrotach ciśnieniowych	TAK/NIE*	
	zasilanie w paliwo ze zbiornika pojazdu	TAK/NIE*	
	system opróżniania instalacji wodnej z resztek wody za pomocą sprężonego powietrza 	TAK/NIE*	
	Układ ssący:	TAK/NIE*	
	pompa ssąca posadowiona na niezależnej ramie	TAK/NIE*	
	dostęp serwisowy do pomp przez otwierane na boki drzwiczki zarówno z lewej jak i prawej strony pojazdu	TAK/NIE*	
	wydajność pompy ssącej min. 900 m3 /h. 	TAK/NIE*	
	pompa ssąca przystosowana do pracy ciągłej, chłodzona cieczą lub równoważny system chłodzenia 	TAK/NIE*	
	max. wytwarzana próżnia 0,08 MPa 	TAK/NIE*	
	wydajność pompy ssącej zapewniająca ssanie z głębokości min. 6m od poziomu gruntu 	TAK/NIE*	
	tłumik ssania  wyposażony w filtr powietrza - zabezpieczający kompresor przed zanieczyszczeniami lotnymi	TAK/NIE*	
	tłumik wydechu	TAK/NIE*	
	średnica węża ssącego DN 125 o długości min. 16 mb, końcówka węża ssącego wyposażona w złącze typu 
   Perrot  lub równoważne, do uzgodnienia z Zamawiającym  na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 	TAK/NIE*	
	pneumatyczny układ przełączania ssanie/tłoczenie	TAK/NIE*	
	zabezpieczenie kompresora przed zalaniem:
•	filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej montowany pomiędzy zbiornikiem szlamowym i kompresorem przeznaczony do odpowietrzania zassanego szlamu oraz od odławiania zanieczyszczeń płynnych i błotnistych
•	wewnątrz zainstalowany filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń (szmaty, papier itp.) oraz drugi dla mniejszych cząstek 
•	system wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepełniony, czujnik wyłączający kompresor, gdy poziom zassanego materiału przekracza wartości progowe	TAK/NIE*	
	pozostałe elementy układu ssąco-tłoczącego:
•	zawór klapowy
•	zawór odcinający - zabezpieczający kompresor przed zalaniem
•	zawór czterodrogowy sterowany siłownikiem pneumatycznym
•	wakuometry - wskazujące wielkość ciśnienia panującego w zbiorniku
•	system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara.	TAK/NIE*	
	Układ wysokociśnieniowy:	
	pompa wysokociśnieniowa nurnikowa 	TAK/NIE*	
	wydajność pompy min. 260 l/min	- wydajność pompy ……… l/min	
	ciśnienie nominalne pompy 160 bar	TAK/NIE*	
	pompa umieszczona nad ramą podwozia	TAK/NIE*	
	zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” za pomocą:
•	akustyczny sygnał niskiego stanu wody
•	automatyczne zatrzymanie pracy pompy w przypadku braku wody	TAK/NIE*	
	płynna regulacja ciśnienia wody	TAK/NIE*	
	Duża wciągarka węża wysokociśnieniowego:	
	napędzana za pomocą silnika hydraulicznego	TAK/NIE*	
	wyposażona w układ automatycznego wspomagania układania węża	TAK/NIE*	
	długość węża  min. 120 mb	długość węża  ……… mb	
	średnica węża DN 25mm	TAK/NIE*	
	wąż gumowy z gwintem łączącym 5/4” 	TAK/NIE*	
	wąż gumowy wysokociśnieniowy z oplotem tekstylnym	TAK/NIE*	
	płynna regulacja szybkości zwijania 	TAK/NIE*	
	Wciągarka mała węża wysokociśnieniowego: 	TAK/NIE*	
	napędzana za pomocą silnika hydraulicznego	TAK/NIE*	
	mała wciągarka wyposażona w wąż o długości min. 60 mb, średnica węża DN 13mm	TAK/NIE*	
	wąż gumowy z gwintem łączącym 1/2”		
	wąż gumowy wysokociśnieniowy z oplotem tekstylnym	TAK/NIE*	
	płynna regulacja szybkości zwijania	TAK/NIE*	
	ręczne układanie węża 	TAK/NIE*	
	Sterowanie radiowe:	
	sterowanie wysięgnikiem obrót prawo/lewo	TAK/NIE*	
	sterowanie wysięgnikiem góra/dół	TAK/NIE*	
	sterowanie wysięgnikiem wysuwanie/wsuwanie	TAK/NIE*	
	rozwijanie/zwijanie węża ssącego	TAK/NIE*	
	rozwijanie/zwijanie węża wysokociśnieniowego	TAK/NIE*	
	przełączanie funkcji ssanie- tłoczenie 	TAK/NIE*	
	załączanie pompy wodnej	TAK/NIE*	
	płynna regulacja ciśnienia wody	TAK/NIE*	
	wyłącznik awaryjny	TAK/NIE*	
	uruchomienia kompresora 	TAK/NIE*	
	podnoszenia i zmniejszania obrotów silnika	TAK/NIE*	
	kontrolka naładowania baterii, 		
	wł./wył. pulpitu	TAK/NIE*	
	Pulpit sterowania dennicą zbiornika:	
	umożliwiający zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu i realizujący funkcje:
•	otwieranie zamków hydraulicznych tylnej dennicy
•	zamykanie zamków hydraulicznych tylnej dennicy
•	otwieranie dennicy
•	zamykanie dennicy	TAK/NIE*	
	Pulpit kontrolno-sterowniczy:	
	Pulpit kontrolno-sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, hermetyczny, wyposażony w następujące funkcje:	TAK/NIE*	
	START/STOP pompy wodnej	TAK/NIE*	
	START/STOP kompresora	TAK/NIE*	
	pierwsza prędkość pracy pompy wodnej 	TAK/NIE*	
	druga prędkość pracy pompy wodnej 	TAK/NIE*	
	S (ssanie)/T (tłoczenie)	TAK/NIE*	
	zawór odwodnienia węża ssawnego	TAK/NIE*	
	zawór wysięgnika	TAK/NIE*	
	włącznik oświetlenia na wysięgniku	TAK/NIE*	
	oświetlenie skrzynki 	TAK/NIE*	
	włącznik lampy przenośnej	TAK/NIE*	
	kontrolka przegrzania kompresora	TAK/NIE*	
	licznik wysuwu węża wysoko ciśnieniowego	TAK/NIE*	
	przycisk resetu wysunięcia węża	TAK/NIE*	
	licznik pracy pompy wodnej	TAK/NIE*	
	licznik pracy kompresora	TAK/NIE*	
	wyłącznik awaryjny	TAK/NIE*	
	Kaseta sterująca na ramie obrotowej wciągarki dużej której przyciski realizują funkcje:	
	blokada bębna	TAK/NIE*	
	START/STOP pompy wodnej	TAK/NIE*	
	wyłącznik bezpieczeństwa	TAK/NIE*	
	pierwsza prędkość pracy pompy wodnej 	TAK/NIE*	
	druga prędkość pracy pompy wodnej 	TAK/NIE*	
	rozwijanie/zwijanie węża wysokociśnieniowego	TAK/NIE*	
	Wyposażenie pozostałe:	
	- z tyłu pojazdu pojedyncze światło sygnalizacyjne typu kogut z pomarańczowym światłem
- szafki narzędziowe ze stali nierdzewnej po obu stronach zabudowy otwierane pneumatycznie do góry z  siłownikami podtrzymującymi lub roletami	TAK/NIE*	
	lampa robocza na zwijanym przewodzie długość min. 15m	TAK/NIE*	
	umywalka do mycia rąk	TAK/NIE*	
	Osprzęt:	
	pistolet wodny z lancą ze strumieniem regulowanym i wirującym	TAK/NIE*	
	inżektor	TAK/NIE*	
	aluminiowa końcówka ssawna o długości 1-1,5 mb, kompatybilna z wężem ssawnym	TAK/NIE*	
	imadło	TAK/NIE*	
	drabinka aluminiowa - długość jej dostosowana do zabudowy (obsługa przez osoby niskiego wzrostu)	TAK/NIE*	
	dodatkowe odcinki węży ssawnych o średnicy  DN 110 - 4 szt, długość min. 3mb, ostateczna długość dostosowana do możliwości zabudowy	TAK/NIE*	
	zestaw dysz kanałowych dostosowanych do długości węży wysokociśnieniowych i parametrów pompy ssącej:
•	Dla węża o średnicy DN 25 
 - dysza do usuwania zatorów 1 szt.
- dysza wypłukująca 1 szt.
- dysza płucząca 1 szt.
•	Dla węża o średnicy DN 13
- dysza wypłukująca 1 szt.
- dysza płucząca 1 szt.	TAK/NIE*	
	rolka górna i dolna do prowadzenia węża w kanale	TAK/NIE*	
	uchylny hydraulicznie stelaż do przewozu węży ssawnych lub koryta	TAK/NIE*	
	Układ smarowania:	TAK/NIE*	
	zewnętrzny układ zapewniający możliwość smarowania trudno dostępnych miejsc min: zamków hydraulicznych tylnej dennicy oraz łożysk układu napędowego pompy wodnej i kompresora. 	TAK/NIE*	

* niepotrzebne skreślić

Uwaga ! 

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa /tak/ lub /nie/, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. 
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa /nie/  lub zaoferuje inne wartości niż wymagane przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ. 

……………………………………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………………………
Podpis osób uprawnionych
 do reprezentacji wykonawcy/ów 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,