Dokumentacja projektowa na zakres prac naprawczych związanych z przywróceniem strzelnicy do eksploatacji – Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie ul. Kasztanowa 17

Zakres:

1. Etap 1:
2. Ocena stanu izolacji poziomej i pionowej pomieszczenia strzelnicy,
3. wykonanie projektu robót geologicznych i zgodnie z tym projektem założenie piezometrów ( urządzenie określające poziom wód gruntowych)
4. Etap 2:
   1. Wykonanie badania hydrologiczne wraz z oceną historyczną poziomu wód gruntowych na przestrzeni ostatnich 5 lat.
   2. monitorowanie przez rok założonych piezometrów
5. Etap 3:
   1. Opracowanie wniosków końcowych badan hydrologicznych i na bazie tych wniosków opracowanie dokumentacji projektowej na zakres prac naprawczych związanych z przywróceniem strzelnicy do eksploatacji
   2. opracowanie projektu zabezpieczenia pomieszczeń strzelnicy przed napływem wody i zawilgoceniami

Budowa siedziby KPP w Człuchowie zakończyła się 19.07.2007 r.

W grudniu 2010 r. wystąpiła woda w puszkach podłogowych na instalacje teletechniczne i elektryczne znajdujące się w pomieszczeniu piwnicznym strzelnicy budynku Komendy. Po wykluczeniu awarii związanej z instalacją wodociągową opracowano program prac remontowych w aspekcie usunięcia usterek wilgotnościowych występujących w pomieszczeniu strzelnicy.

W połowie 2020 roku zostały zakończone prace naprawcze.

W marcu 2024 r. ponownie wystąpiła woda w puszkach podłogowych na instalacje teletechniczne i elektryczne znajdujące się w pomieszczeniu strzelnicy budynku Komendy. Wykluczono awarię związaną z instalacją wodociągową.

**Wraz z dokumentacją należy dołączyć informację o proponowanym terminie wykonania każdego z Etapów.**