Załącznik nr 1b do SWZ/załącznik nr 1 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/CENNIK**

**zadanie nr 2- dostawa mebli wraz z montażem dla SDM Pasat**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli w pokojach studenckich w obiekcie SDM Pasat ul. Starzyńskiego 9 zgodnie z poniższą tabelą:

2. Cena brutto powinna zawiera koszty towaru, dostawy (wraz z wniesieniem do konkretnych pokoi wskazanych przez Zamawiającego) i montażu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Cena brutto | | Wartość brutto | |
| 1 | **Biurko** o wym. 120szer./60 gł./80 wys. blat gr. 25mm na stelażu  metalowym wykonanym z profilu min. 50/20 mm, malowany proszkowo, kolor czarny.  Blat wykonany z płyty meblowej melaminowanej kolor Dąb sonoma o grubości 25 mm  Tylna ścianka w biurku płyta meblowa 18 mm.  Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr 2 mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. | Obraz zawierający meble, stół, biurko, Stolik  Opis wygenerowany automatycznie | 33 |  | |  | |
| 2 | **Szafa** **ubraniowa** o wym. 90 szer./60gł./195 wys.  Korpus widoczny.  Jedna komora wyposażona w drążek metalowy do zawieszania ubrań. Druga komora podzielona półkami. W górnej części wspólna półka o przestrzeni około 30 cm od wieńca górnego. W komorze z drążkiem jedna półka na dole.  Kolor płyty Dąb Sonoma.  Szafa posadowiona na nogach regulowanych.  Wieniec górny szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm.  Korpus szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm, wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy płyta meblowa o gr. 18mm.  Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty , przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.  Każde skrzydło drzwi mocowane na czterech zawiasach. Uchwyty metalowe. | C:\Users\e.kazmierczak\Desktop\Restol-Luna-szafa-ubraniowa-luna-ls-2-21765-0.jpgObraz zawierający meble, w pomieszczeniu, ściana, regały  Opis wygenerowany automatyczniepok. A | 11 |  | |  | |
| 3 | **Szafa** **ubraniowa** o wym. 80 szer./60gł./195 wys.  Korpus widoczny.  Jedna komora wyposażona w drążek metalowy do zawieszania ubrań. Druga komora podzielona półkami. W górnej części wspólna półka o przestrzeni około 30 cm od wieńca górnego. W komorze z drążkiem jedna półka na dole.  Kolor płyty Dąb Sonoma.  Szafa posadowiona na nogach regulowanych.  Wieniec górny szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm.  Korpus szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm, wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy płyta meblowa o gr. 18mm.  Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty , przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.  Każde skrzydło drzwi mocowane na czterech zawiasach. Uchwyty metalowe. | Obraz zawierający meble, w pomieszczeniu, ściana, regały  Opis wygenerowany automatyczniepok. B | 22 |  | |  | |
| 4 | **Zabudowa** o wym. 140szer./60gł/85wys.-szafka kuchenna stojąca, **dwudrzwiowa** szer. 80 cm.  W szafce dwie półki.  Blat kuchenny zaoblony, (tył szafek - wzmocnienie płyta meblowa), z przedłużonym blatem na lodówkę.  Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm, wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm.  Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty , przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.  Każde skrzydło drzwi mocowane na min. 3 zawiasach. Uchwyty metalowe.  Szafka posadowiona na nóżkach regulowanych.  Kolor płyty Dąb Sonoma.  Zabudowę ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju szafkę należy zrobić dłuższą. Wymiar lodówki zostanie podany przez zamawiającego. | Obraz zawierający meble, stół do pracy, stół, design  Opis wygenerowany automatyczniepok. A | 11 |  | |  | |
| 5 | **Zabudowa** o wym. 120szer./60gł/85wys.-szafka kuchenna stojąca, dwudrzwiowa szer. 60 cm;  W szafce dwie półki.  Blat kuchenny zaoblony, (tył szafek - wzmocnienie płyta meblowa), z przedłużonym blatem na lodówkę.  Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm, wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm.  Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty , przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.  Każde skrzydło drzwi mocowane na min. 3 zawiasach. Uchwyty metalowe.  Szafka posadowiona na nóżkach regulowanych.  Kolor płyty Dąb Sonoma.  Zabudowę ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju szafkę należy zrobić dłuższą. Wymiar lodówki zostanie podany przez zamawiającego | Obraz zawierający meble, stół do pracy, stół, design  Opis wygenerowany automatyczniepok. B | 11 |  | |  | |
| 6 | **Szafki wiszące** o wym. 140szer./35 cm gł./70wys.- zamykane z półkami  w środku/mocowane do ściany.  Szafka dwu lub trzy drzwiowa do ustalenia z zamawiającym.  Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm, wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm.  Kolor płyty Dąb Sonoma.  Każde skrzydło drzwi mocowane na 3 zawiasach. Uchwyty metalowe.  Zabudowa ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju szafkę należy zrobić dłuższą. | pok. AObraz zawierający design, stół, meble  Opis wygenerowany automatycznie | 11 |  | |  | |
| 7 | **Szafki wiszące** o wym. 120szer./35 cm gł./70wys.- zamykane z półkami  w środku/mocowane do ściany. Szafka dwu lub trzy drzwiowa do ustalenia z zamawiającym.  Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm, wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm.  Kolor płyty Dąb Sonoma.  Każde skrzydło drzwi mocowane na 3 zawiasach. Uchwyty metalowe.  Zabudowa ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju szafkę należy zrobić dłuższą. | pok. BObraz zawierający design, stół, meble  Opis wygenerowany automatycznie | 11 |  | |  | |
| 8 | **Szafo-regał stojący** o wymiarach 50szer./60cm gł./195 cm wys.  Szafo-regał aktowy **jednodrzwiowy**, (2 OH w dolnej części, 4 OH w górnej części otwartej). Konstrukcja szafo-regału wykonana z płyty meblowej melaminowanej. Krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżami z PCV grubości 2 mm w kolorze płyty.  Kolor płyty Dąb Sonoma.  Szafo-regał posadowiony na nogach regulowanych.  Wieniec górny szafo-regału wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm.  Korpus wykonany z płyty meblowej melaminowanej, gr 18 mm, wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm. Tył szafki płyta meblowa gr 18mm.  Każde skrzydło drzwi mocowane na min. trzech zawiasach. Uchwyt metalowy. | **C:\Users\e.kazmierczak\Desktop\images.jpg** | 33 |  | |  | |
| 9 | **Łóżko metalowe pojedyncze w kolorze czarnym z materacem.**  Wymiary łóżka:   * szerokość wewnętrzna stelaża 90 cm * długość wewnętrzna stelaża 200 cm * wymiar zewnętrzny +10 cm x +11 cm * wysokość zagłowia 75 cm * wysokość w nogach 55 cm * przestrzeń pod łóżkiem min. 25 cm   Konstrukcja łóżka wykonana z profilu stalowego o wymiarze 80x20 mm.  Stelaż łóżka wzmocniony do 250 kg.  Nogi łóżka zabezpieczone nakładkami dzięki czemu nie rysują podłogi.  Konstrukcja łóżka ma być mocna i stabilna, aby nie skrzypieć, całość skręcana na śruby.  **Łóżko musi mieścić materac w rozmiarze 90x200, wysokość materaca minimum 17 cm.**  **Materac kieszeniowy 90x200.**  **Twardość H3/H4,**  **antyalergiczny, antygrzybiczny, zdejmowany pokrowiec**  **w kolorze innym niż biały.** | Obraz zawierający meble, w pomieszczeniu, łóżko, poduszka  Opis wygenerowany automatycznie | 33 |  | |  | |
| 10 | **Szuflady pod łóżko** o wymiarach szer. 95 cm, głęb. 85 cm, wys. całkowita 23 cm. **Szuflady dopasowane do przestrzeni pod łóżkiem ( 2 szt. mieszczą się pod łóżkiem)**  Szuflady wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze mebli (dąb Sonoma) .  Szuflady ze wzmocnieniem od spodu i dodatkowym kółeczkiem ułatwiającym wysuw. | **Obraz zawierający design, w pomieszczeniu, meble  Opis wygenerowany automatycznie** | 66 |  | |  | |
| 11 | **Krzesło obrotowe – kolor czarny**  Materiały:  **Rama krzesła** obrotowego -mechanizm blokujący/ podnośnik pneumatyczny/ piasta podstawy w kształcie gwiazdy/  **Noga**: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa  **Dźwignia** regulowana: tworzywo polietylenowe  Pokrywa/ Kółko: Tworzywo polipropylenowe  **Siedzisko** tworzywo polipropylenowe  Podparcie dolnej części pleców, regulowana wysokość i solidne kółka | ELDBERGET / MALSKÄR Krzesło obrotowe, ciemnoszary/czarny | 33 |  | |  | |
|  | | | | | Łączna cena brutto | |  | |

***Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***