|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry, funkcjonalności** | **Zakres wymagań** | **Parametry oferowane** |
|  | Liczba kanałów - min 256 | TAK |  |
|  | Scyntylator NaI(Tl) | TAK |  |
|  | Wielkość scyntylatora - min 1,5x1,5 cala | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja  | TAK |  |
|  | Automatyczne odejmowanie tła | TAK |  |
|  | Wymagane źródła kalibracyjne na wyposażeniu | TAK |  |
|  | Wbudowane biblioteki radionuklidów | TAK |  |
|  | Definiowane protokoły pomiarowe | TAK |  |
|  | Niezbędne pojemniki pomiarowe w zestawie | TAK |  |
|  | **Gwarancja: min 24 m-ce od dostawy/instalacji** | TAK |  |
|  | **Transport na miejsce docelowe funkcjonowania, instalacja oraz szkolenie po stronie Wykonawcy.** | TAK |  |

Data …………………………… Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………………………………..