**RGG.271.39.2019** Sośnicowice dnia 27.06.2019r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczy zadania pod nazwą: „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową
przy budynku OSP Kozłów”.

etap I - plac zabaw z elementem street workoutu i nawierzchnią bezpieczną.

Burmistrz Sośnicowic Pan Leszek Kołodziej zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy budynku OSP Kozłów” etap I - plac zabaw z elementem street workoutu i nawierzchnią bezpieczną w Kozłowie na działce nr 155/32. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności i zasadą efektywnego zarządzania finansami z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 tej że ustawy oraz na podstawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach określonych
w Zarządzeniu Nr 23/2018 Burmistrza Sośnicowic z dnia 29.03.2018r.

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Sośnicowice

ul. Rynek 19

44-153 Sośnicowice

Tel. 32 2387191, fax 32 2387555, email: um@sosnicowice.pl

Pracownik Zamawiającego uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem:
inż. Joanna Piontek – podinsp. ds. inwestycji

tel. 323358640 wew. 340,

email: jpiontek@sosnicowice.pl

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
	1. Kod wg CPV: 45000000-7 – roboty budowlane.
	2. Wartość zadania nie przekracza kwoty równoważnej 30 000 euro.

**Przedmiot inwestycji**

**Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działki tj. placu zabaw, elementów street workoutu oraz stref bezpieczeństwa przy urządzeniach z nawierzchni bezpiecznej.

**Lokalizacja**

Inwestycja zlokalizowana jest w Kozłowie przy ulicy Łabędzkiej na części działki nr 155/32.

**Opis stanu istniej**ą**cego**

Działka nr 155/32 ma kształt prostokąta. Znajduje sie na niej budynek straży pożarnej, a teren przed budynkiem od strony ulicy Łabędzkiej jest częściowo utwardzony. Działka jest ogrodzona. Wydzielona cześć działki na której będzie miała miejsce inwestycja jest częściowo porośnięta krzewami i drzewami. W północno-wschodnim rogu działki znajduje sie fundament betonowy.

**Projektowane zagospodarowanie terenu**

Na wydzielonym fragmencie działki zaprojektowano siłownie plenerowa z miejscami do relaksu, plac zabaw dla dzieci, ławki drewniane ze stołem i altankę, ścieżkę i plac.

**ZADANIE BĘDZIE PODZIELONE NA ETAPY. W I ETAPIE DO WYKONANIA BĘDZIE TYLKO PLAC ZABAW Z ELEMENTEM STREET WORKOUTU I NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ.**

Opis urządzeń sportowo – zabawowych podlegającym wykonaniu:

1. **STREET WORKOUT**

**Elementy składowe zestawu:**

1. Drabinka Street pozioma – 2 szt.

2. Drążki podwójne poziome – 1 kpl.

3. Drążek pojedynczy pionowy – 1 szt

4. Drążek pojedynczy poziomy – 1 szt.

4. Drabinka Street pionowa – 1 szt.

5. Ławeczka skośna z drabinką pionową na nogi – 1 szt.

Opis techniczny:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70x3 mm. Słupy pionowe zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej o ø 33,7mm. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urządzenia 725x420x240 cm, wysokość swobodnego upadku max 230cm, strefa bezpieczeństwa 1050x750cm.

1. **W RAMACH PLACU ZABAW PRZEWIDZIANO:**
2. **ZESTAW ZABAWOWY**

**Elementy składowe zestawu:**

1. wieża z dachem, wysokość podestu 100 cm – 1 szt.

2. wieża bez dachu, wysokość podestu 100 cm – 1 szt.

3. wieża z dachem, wysokość podestu 60 cm – 1 szt.

4. wieża bez dachu, wysokość podestu 60 cm – 1 szt.

5. ślizg nierdzewny – 2 szt.

6. balkonik metalowy – 2 szt.

7. gra w kółko i krzyżyk OXO – 1 kpl.

8. liczydło – 1 szt.

9. pomost stały ze sztachetkami HDPE – 1 szt.

10. bok z płyty HDPE – 8 szt.

11. wejście typu schody

Wykonanie:

drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Tuleje obrotowe gry OXO ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Wymiary urządzenia 570x290x280 cm, wysokość swobodnego upadku max 100cm, strefa bezpieczeństwa 970 x 590cm.

1. **KARUZELA METALOWA**

**Opis techniczny:**

Platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej grubości 3 mm, słup stalowy z rury ø114 mm, łożyskowany tocznie. Oparcia wykonane z rury ø33 mm, siedziska z tworzywa HDPE. Talerz napędowy wykonany ze stali nierdzewnej.

Wymiary urządzenia 150x150x70 cm, wysokość swobodnego upadku max 70cm, strefa bezpieczeństwa ø550 cm

1. **SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY**

**Opcja wykonania:** drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane lakiero-bejcą. Poziome profile stalowe o przekroju 60x60 cm, ocynkowane i malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z rury stalowej ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej 3/4". Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa.

-kratownica 2 szt.,

-drabinka 1 szt.

-uchwyty do podciągania 2szt.

-lina wspinaczkowa wykonana z liny stalowo-polipropylenowej Ø 16mm 1 szt.

-ścianka wspinaczkowa - powierzchnia ścianki wspinaczkowej wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15 mm.

Uchwyty wykonane z utwardzonej żywicy. Łączniki wykonane z wysoko udarowego tworzywa sztucznego. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach Wymiary urządzenia 185x215x200 cm, wysokość swobodnego upadku max 200cm, strefa bezpieczeństwa 540x570cm.

1. **ZABAWKA NA SPRĘŻYNIE**

**Opis techniczny*:***

Korpus wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE gr. 15 mm. Uchwyty wykonane z tworzywa. Sprężyna ø180 mm ocynkowana oraz malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. 10 mm. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

Wymiary urządzenia 106x23x99 cm, wysokość swobodnego upadku max 60cm, strefa bezpieczeństwa 290x223cm.

1. **HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNIA**

**Opis techniczny:**

Belka poprzeczna wykonana z kantówki klejonej o przekroju 130x90 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Ustój metalowy wykonany z profilu metalowego 70x70 mm malowany proszkowo. Ułożyskowanie nie wymagające konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE gr. 10 mm. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej ø 1/2” oraz malowanej proszkowo. Amortyzacja za pomocą opon samochodowych lub gumowych odbojów (w zależności od nawierzchni).

Wymiary urządzenia 280x35x80 cm, wysokość swobodnego upadku max 100cm, strefa bezpieczeństwa 480x235cm.

1. **HUŚTAWKA PODWÓJNA**

Huśtawka podwójna metalowa:

– siedzisko płaskie 1 szt.

- siedzisko typu kubełkowe 1 szt.

**Opis techniczny:**

Nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo o przekroju kwadratowym 70x70 mm. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 mm ocynkowana ogniowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej ø 6 mm. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane.

Wymiary urządzenia 340x225x240 cm, wysokość swobodnego upadku max 130cm, strefa bezpieczeństwa 340x690cm.

**PODSUMOWANIE**

Uwaga: wszystkie urządzenia musza być wykonane z bezpiecznych i z trwałych materiałów zgodnie z polskimi normami PN-EN 1176 **(odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw**) oraz warunkami bezpieczeństwa i atestami!

**RODZAJE NAWIERZCHNI.**

Pod urządzeniami dla dzieci i dla dorosłych należy wykonać nawierzchnie bezpieczna.

**UWAGA: ZADANIE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PROJEKTEM, WYJAŚNIAM, IŻ PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA DOŁĄCZONE DO PROJEKTU, SĄ URZĄDZENIAMI WZORCOWYMI. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OFEROWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH POD WARUNKIEM, IŻ URZĄDZENIA SPEŁNIAĆ BĘDĄ WYMAGANIA WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO WZORCOWEI MINIMALNE ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JAK I PROJEKTEM WAB.6743.6.00009.2019.**

**Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.**

1. **TERMIN WYKONANIA ZADANIA**
	1. Termin rozpoczęcia umowy – od dnia podpisania umowy.
	2. Termin zakończenia – do 15.11.2019
2. **WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

* 1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
	2. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

*Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.*

1. **KRYTERIA WYBORU OFERTY**
	1. 100% - cena
	2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – oprócz wynagrodzenia brutto dla wykonawcy również składki ZUS i składki na Fundusz Pracy pracodawcy/zatrudniającego stanowiące koszty Zamawiającego – w tym przypadku na wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie brutto wykonawcy według rachunku, plus składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia brutto stanowiące koszty Zamawiającego nieujmowane w rachunku brutto przedkładanym przez Wykonawcę. Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.
	3. Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
	4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
	5. Jeśli wykonawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał
	od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowana jako następną według kryterium oceny ofert. W przypadku gdy zostaną złożone dwie oferty o takich samych przyznanych punktach – Wykonawcy którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
	6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub gdy cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	7. Oferent daje gwarancję Zamawiającemu na poprawne wykonane zadanie
	pod nazwą „zakup i montażu zestawu zabawowego na placu zabaw
	w Sierakowicach” od 24 miesięcy do 36 miesięcy.
	8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od postępowania bez określenia przyczyny.
2. **OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY:**
	1. Oferta musi być złożona przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
	2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	3. Cenę oferty należy podać jako brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
	 w tym podatek VAT.
	4. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT winien przedstawić oświadczenie o braku takiego zobowiązania.
	5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
	6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
	7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferta musi być czytelna.
3. **TERMIN SKŁADANIA OFERTY:**
	1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.07.2019 godz.9:00 na stronie [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)