SPECYFIKACJA

**Dane techniczne:**

Kolor oprawek: czarny
Kolor wizjera:
- przezroczysty o transmisji światła widzialnego 90%,
- przyciemniany o transmisji światła widzialnego 15%,
- żółty o transmisji światła widzialnego 85%.
Materiał wizjera: poliwęglan
Grubość wizjera: 2,4 mm
Waga: 34 g
Filtry: 100% UVA/UVB
Normy:
- ANSI Z87.1-2015,
- MIL SPEC MIL-PRF-32432,
- CE EN166,
- US Federal OSHA.
Producent: **ESS, USA**