***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PT.2370.28.2023***

**Parametry techniczne zasilacza awaryjnego** (minimalne wymagania techniczne):

* Moc rzeczywista - 1800 W
* Liczba faz na wejściu - 1/1
* Rodzaj obudowy - RACK
* Czas przełączenia - 2 - 6 ms
* Zimny start - Tak
* Gwarancja -minimalny okres gwarancyjny 24 miesiące

**Wykonawca składając ofertę deklaruję dostarczenie sprzętu fabrycznie nowego, bez śladów użytkowania. Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.**