KOMENDA WOJEWÓDZKA

POLICJI W OPOLU

ZZE.2221.01.2022.HS

**Zaproszenie do składania oferty cenowej – opis przedmiotu zamówienia.**

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Wymiana szlabanu wjazdowego na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu”.

1. **Zamawiający:**

**Wojewódzka Komenda Policji w Opolu**

**ul. Wojciecha Korfantego 2**

**45-077 Opole**

**NIP 754-000-35-37**

**REGON 531125704**

1. **Przedmiot zamówienia:**

# **Przedmiotem zamówienia jest wymiana szlabanu wjazdowego na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Wojciecha Korfantego 2.**

**Zamówienie obejmuje:**

1. Demontaż istniejącego szlabanu wraz ze słupkiem podporowym z czujnikiem wykrywania przeszkód.
2. Odłączenie zasilania i sterowania szlabanu oraz systemów kontroli dostępu.
3. Dostawę i montaż nowego szlabanu oraz słupka podporowego wraz z systemem wykrywania przeszkód oraz sygnalizacją ruchu ramienia szlabanu.
4. Podłączenie istniejącego zasilania i sterowania szlabanu oraz systemów kontroli dostępu.
5. Uruchomienie i przekazanie urządzenia do eksploatacji.

**Prace należy wykonać w terminie jednego miesiąca od otrzymania zlecenia.**

1. **Wymagania dla szlabanu**
2. okres gwarancji na urządzenie min. 24 miesiące,
3. konstrukcja szlabanu - elektromechaniczna lub hydrauliczna ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej,
4. podwyższenie górnej płaszczyzny fundamentu powyżej gruntu,
5. słupek podporowy z czujnikiem wykrywania przeszkód,
6. ramię szlabanu – okrągłe z aluminium o długości 4500 mm,
7. przeznaczenie szlabanu: praca intensywna,
8. łatwe wysprzęglenie siłownika w przypadku zaniku napięcia,
9. podniesienie i blokada szlabanu w górnej pozycji w przypadku awarii zasilania,
10. zasilanie podstawowe: 230V,
11. system wykrywania przeszkód – linia fotokomórek bezpieczeństwa ze strony wjazdu,   
    od strony wyjazdu funkcja realizowana przez pętlę indukcyjną,
12. lampa ostrzegawcza,
13. nalepki odblaskowe ramienia,
14. podświetlane ramię LED.
15. **Inne wymagania**
16. Koszt usługi obejmuje m.in. dojazd, wykonanie obmiarów, materiały eksploatacyjne   
    i pomocnicze do wykonania zadań oraz utylizację odpadów.
17. W razie wystąpienia okoliczności wymagających rozszerzenia zakresu prac, dopuszcza się taką ewentualność, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu oraz wartości dodatkowej pracy.
18. Czynności wykonywane wewnątrz obiektu należy realizować przy zachowaniu zasad   
    i środków stosowanych w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania COVID-19, zgodnie   
    z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie, w szczególności przez:
19. Zasłanianie ust i nosa przy użyciu maseczki
20. Stosowanie rękawiczek zabezpieczających
21. Stosowanie preparatów do dezynfekcji
22. Wszystkie czynności należy wykonać w obecności użytkownika.
23. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia montażu w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie urządzeń.
24. Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.
25. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:
26. Posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;
27. Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;
28. Zakaz rejestracji obrazu i dźwięku na terenie obiektu;
29. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac na terenie obiektu;
30. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi   
    w szczególności:
31. Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;
32. Zabezpieczenia we własnym zakresie terenu, na którym wykonywane będą niezbędne prace;
33. Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do wykonania zadania wykonawca zabezpieczy   
    na własny koszt w ramach złożonej oferty.
34. Wykonawca usługi staje się wytwórcą odpadów powstałych w związku   
    z prowadzonymi pracami i zobowiązuje się do utylizacji tych odpadów we własnym zakresie i na swój koszt.
35. Zdemontowany szlaban pozostaje do dyspozycji zamawiającego.
36. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres min. 24 miesięcy od wykonania usługi.
37. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez okres 24 miesięcy polegającego na bezpłatnym przystąpieniu w przeciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii-usterki do oceny jej przyczyn i przedstawieniu kosztorysu naprawy jeżeli awaria powstanie z przyczyn zewnętrznych. Naprawy w trakcie serwisu będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia.
38. Osoba/y, która/e będzie/będą wykonywały usługę jest/są zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać pracownika, który będzie wykonywał tę usługę na podstawie umowy o pracę i należy to zaznaczyć w formularzu ofertowym.
39. **Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury**
40. Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie   
    i przesłanie zlecenia wykonania usługi w miarę posiadanych środków finansowych.
41. Wykonawca sporządzi i dostarczy 2 egz. protokołu z przeprowadzonego uruchomienia urządzeń. Protokół powinien zawierać dane identyfikacyjne serwisowanego urządzenia wraz z opisem stanu technicznego, opisem wykonanych czynności oraz uwagami   
    i zaleceniami dla urządzenia.
42. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania i kartę gwarancyjną urządzenia jeżeli takie   
    są dołączone do urządzenia.
43. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będą w/w dokumenty.
44. Termin zapłaty faktury – **21 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury   
    do siedziby Zamawiającego.

Istniejący szlaban „BENINCA” – ramię aluminiowe o długości 3000 mm podstawa szlabanu   
o wymiarach zewnętrznych 320 x 220 mm

**-** istniejące sterowanie 1 bieg przyciskiem z pomieszczenia dyżurnego, sterowanie przy pomocy kart   
 zbliżeniowych – wjazd – należy włączyć w system sterowania szlabanu

**-** istniejąca pętla indukcyjna pod kostką brukową – otwierająca automatycznie przed pojazdem   
 – wyjazd – należy włączyć w system sterowania szlabanu.