**Opis Przedmiotu Zamówienia Część 3 Załącznik nr 9c do SWZ**

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Przebudowa drogi Nr 112275R „Żarnowa Wielkie Pole Rzeki” w miejscowości Żarnowa w km 0+000 – 0+995 wraz z przebudową przepustów w km 0+759, 0+843, 0+874, 0+933 oraz 0+965. Przebudowa drogi „Bobrówka”   
w miejscowości Glinik Charzewski na działce nr ewid. 703 w km 0+000 – 0+344 wraz   
z przebudową przepustów w km 0+040 i 0+344. Przebudowa drogi Nr 112356R „Żarnowa Rzeki” w miejscowości Żarnowa w km 0+070 – 0+795.

Część III Przebudowa drogi Nr 112356R „Żarnowa Rzeki” w miejscowości Żarnowa w km 0+070 – 0+795.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie – 858 m2.

- Frezowanie istniejącej nawierzchni z masy mineralno bitumicznej – 1027 m2.

1. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV – 48 m3.

1. PODBUDOWY

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV – 858 m2.

- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm – 858 m2.

- Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm – 858 m2.

1. NAWIERZCHNIE

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8·mm, ilość kruszywa 10,0·dm3/m2, samochód do 5·t (1) – 1885 m2.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm – 1885 m2.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm – 1885 m2.