ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

DEFIBRYLATORA AED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa parametru | Parametry wymagane |
| 1 | Defibrylator zewnętrzny, półautomatyczny, fabrycznie nowy min. 2017 r. | TAK |
| 2 | Wbudowany system doradcy resuscytacji krążeniowo oddechowej, monitorujący siłę i częstotliwość ucisków klatki piersiowej pacjenta i podający 5 typów komunikatów zwrotnych, w zależności od potrzeby: „ Uciskaj mocniej”„ Uciskaj słabiej”„ Uciskaj szybciej” „Uciskaj wolnej”„Dobre uciski”  | TAK  |
| 3 | Gwarancja producenta na defibrylator wyposażony w zintegrowany system baterii i elektrod min. 8 lat | TAK |
| 4 | Polecenia głosowe w języku polskim | TAK |
| 5 | Dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |
| 6 | Baterie zintegrowane z elektrodami | TAK |
| 7 | Okres żywotności baterii i elektrod min. 4 lata | TAK |
| 8 | Elektrody samoprzylepne do defibrylacji z informacją graficzną, w którym miejscu mają zostać umieszczone na ciele poszkodowanego | TAK |
| 9 | Wyposażenie w wskaźniki wizualne wspierające komendy głosowe, podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej.  | TAK |
| 10 | Certyfikat CE oraz FDA  | TAK |
| 11 | Liczba możliwych wyładowań > 60 | TAK |
| 12 | Algorytm postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji | TAK |
| 13 | Aktualizacja oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta | TAK |
| 14 | Gwarancja na zapewnienie urządzenia zastępczego na czas serwisu  | TAK |
| 15 | Klasa bezpieczeństwa IP min. 56 | TAK |
| 16 | Metronom  | TAK |
| 17 | Waga nie większa niż 1,5 kg  | TAK |
| 18. | Torba transportowa w zestawie. Obsługa AED bez konieczności wyjmowania z torby. Torba z kieszenią na set ratunkowy.  | TAK |
| 19 | Zakres energii 150-200J | TAK |
| 20.  | Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami | TAK |
| 21 | Zestaw ratunkowy w torbie ( nożyczki, maska CPR, golarka, folia życia, gaza, rękawiczki nitrylowej – 2 pary)  | TAK |
| 22 | Automatyczna analiza EKG  | TAK  |
| 23 | Dostępność treningowej wersji urządzenia | TAK  |
| 24 | Gwarancja producenta na bezpłatne baterie i elektrody w przypadku użycia, po każdej akcji ratowniczej z wykorzystaniem defibrylatora AED  | TAK |
| 25 | Gwarancja producenta na bezpłatny defibrylator AED dla osoby uratowanej | TAK  |
| 26 | Opcja pediatryczna w postaci baterii z dedykowanymi elektrodami pediatrycznymi, umożliwiające bezpieczną defibrylację dzieci od 1 do 8 roku życia.  | TAK |

Uwaga! W kolumnie "Oświadczenie spełnienia parametru" – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji powoduje odrzucenie oferty.

07.05.2018 r.