KR.26.17.2024

…………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

**Parametry techniczne oferowanych opraw:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa/symbol produktu |  |
| panel 600x600 | Natynkowy/podtynkowy\* |
| barwa 4000K |  |
| efektywność energetyczna (min. E – wg etykiety obowiązującej od września 2021r. lub min. A+ wg etykiety obowiązującej do września 2021r.) |  |
| kąt świecenia (120-140°) |  |
| Materiał obudowy/ klosza (aluminium wys. 40-60mm, kolor biały) |  |
| w zestawie źródło światła i zasilacz umożliwiający podłączenie do 230V, |  |
| strumień świetlny 3900 - 4000 lm |  |
| efektywność min. 90lm/W |  |
| trwałość min. (50 000 h) |  |
| zasilanie 220-240V |  |
| Stopień ochrony (min. IP20) |  |
| Podłączenie elektryczne za pomocą wtyków |  |
| w przypadku zaoferowania paneli podtynkowych, w komplecie do każdego panelu aluminiowa ramka zatrzaskowa 600x600 wys. 40-60mm do natynkowego montażu opraw, kolor biały. |  |
| Okres gwarancji (min. 5 lat) |  |

\* - niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………

(data, podpis wykonawcy)