**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówieni**a jest zakup wraz z dostawą płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 120cm x 80 cm x 16 cm dla sołectw na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

**Zamówienie obejmuje:**

W ramach dostawy przewiduje się wykonanie i dostarczenie płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 120cm x 80 cm x 16 cm dla sołectw na terenie Gminy Nowy Tomyśl wraz z drewnianymi paletami zwrotnymi lub bez - zgodnie z zestawieniem umieszczonym w tab. 2.

Dostawa płyt musi odbywać się samochodem ciężarowym wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy umożliwiający rozładunek płyt wraz z paletami jak i bez palet ze złożeniem na wcześniej przygotowane palety na gruncie.

Dostawca przed wykonaniem każdorazowej dostawy zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego właściwego sołtysa celem zapowiedzenia terminu dostawy i wskazania dokładnej lokalizacji dostawy.

**Termin wykonania dostawy: 2 miesiące na realizację przedmiotu zamówienia**

**Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości rękojmi za wady na płyty.**

Płyty drogowe muszą spełniać właściwości użytkowe opisane w tabeli nr 1.

Tabela nr.1

|  |  |
| --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Deklarowane właściwości użytkowe |
| Odchyłka od wymiarów nominalnych - długość  - szerokość  - grubość | wg PN-EN 13369:2018-05± 30 mm;+ 15 mm, - 10 mm;+10 mm, - 5 mm; |
| Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu | wg PN-EN 206+A1:2016-12 ≥ C30/37  |
| Nasiąkliwość |  wg PN-B-06250:1988 ≤ 5 % (m/m) |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | wg PN-B-06265:2018-10 ≥ F150 do zastosowań stałych≥ F100 do zastosowań tymczasowych |
| Odporność na ścieranie | wg PN-EN 1339:2005 do zastosowań stałych: ≤ 18 000 / 5 000 mm3/mm2 |
| Grubość otuliny prętów zbrojeniowych | 30 ± 5 mm |

Tabela nr 2

|  |
| --- |
| **Dostawa bez palet zwrotnych** |
| **Sołectwo (miejsce dostawy)** | **Ilość płyt (szt.)** |
| Wytomyśl | 224 |
| Kozie Laski | 131 |
| **Dostawa z paletami zwrotnymi** |
| **Sołectwo (miejsce dostawy)** | **Ilość płyt (szt.)** |
| Paproć | 217 |
| Nowa Róża | 167 |
| Jastrzębsko | 182 |
| Bukowiec | 164 |
| Sękowo | 233 |
| Sękowo | 113 |
| Sątopy | 287 |
| Boruja Kościelna | 198 |

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że:

1. Zamawiający nie posiada projektu płyt. Płyty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzą techniczną i właściwościami użytkowymi wskazanymi
w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Po stronie producenta płyt leży sporządzenie projektu, jeśli jest to niezbędne do ich produkcji;
2. płyty, objęte przedmiotem zamówienia, służyć mają do budowy dróg metodą śladową, stąd istotny jest ich rozmiar i forma montażu na zasadzie pióro-wpust.