**Łącza asymetryczne w technologii xDSL o przepływ. do 10/1 Mbps**

* Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze asymetryczne w technologii xDSL o przepływności do 10 Mbps do abonenta i do 1 Mbps od abonenta
* Nielimitowana ilość przesyłanych informacji.
* Nielimitowana ilość podłączanych stacji roboczych (przy wykorzystaniu własnych urządzeń aktywnych)
* Dopuszcza się wyłącznie zmienny, publiczny adres IP **(WAŻNE!)**.
* Wymagane łącze podkładowe bez usługi głosowej.
* Uruchomienie świadczenia usługi po stronie Zamawiającego (instalacja niezbędnych urządzeń) przeprowadzi Zamawiający

**Okres świadczenia usługi:** 12 miesięcy od dnia uruchomienia

**Lokalizacje:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KP** | **Adres** |
| 1 | Baborów | ul. Rynek 17 |
| 2 | Bierawa | Ul. Wojska Polskiego 12 |
| 3 | Branice | Ul. Żymierskiego 65 |
| 4 | Krapkowice | Os. XXX-lecia 23a |
| 5 | Kędzierzyn-Koźle | Ul. Racławicka 3 |
| 6 | Pawłowiczki | Ul. Wyzwolenia 58 |
| 7 | Strzeleczki | Ul. Rynek 19 |
| 8 | Krapkowice | Ul. Sienkiewicza 9 |
| 9 | Opole | Ul. Wspólna 5 |