Zebrzydowice, dnia 21.07.2022 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR-Z 15/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Zakup, dostawa i montaż defibrylatora (AED) w kapsule wraz z przeprowadzeniem akcji szkoleniowo-promocyjnych”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**ZAPYTANIE I**

Pytanie 1:

Czy Dopuszczają Państwo urządzenie o ważności baterii 4 lata, ale z gwarancja bezpłatnej wymiany na nową po każdorazowym użyciu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ważność baterii ma wynosić 5 lat.

Pytanie 2:

Czy dopuszczą Państwo urządzenie bez modułu geolokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż urządzenie ma być wyposażone w moduł geolokalizacji.

**ZAPYTANIE II**

Pytanie 1:

Czy zamawiający może określić w jakim miejscu będą montowane kapsuły (na ścianie budynku czy wolnostojących totemach)?

Odpowiedź:

Defibrylator należy zamocować na ścianie.

Pytanie 2:

Czy mogą Państwo określić w jakiej odległości będzie źródło prądu, czy będzie potrzeba wykonanie projektu odłączenia pasa ruchu lub praz ziemnych?

Odpowiedź:

Źródło prądu zostanie zapewnione przez Zamawiającego, nie ma konieczności wykonania projektu, zajęcia pasa ruchu i prac ziemnych.

**ZAPYTANIE III**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o parametrach:

**Defibrylator AED**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Automatyczny defibrylator dwufazowy AED |
|  | Defibrylator dwufazowy |
|  | Maksymalna energia 200J  |
|  | Obsługa przy pomocy 3 przycisków |
|  | Informacje wizualne: diody LED |
|  | Komunikaty głosowe w języku polskim |
|  | Pamięć EKG: min. 1500 zdarzeń |
|  | Autotest: dzienny, tygodniowy, miesięczny |
|  | Wymienny akumulator Li-MnO2 12V, min. 3000 mAh – zalecana wymiana co 4 lata |
|  | Czas ładowania: maks. 8-12 sekund |
|  | Transmisja danych: podczerwień |
|  | Waga maks. 1,9 kg |
|  | Wymiary maks. 260x220x80 mm |
|  | Torba transportowa w zestawie |
|  | Możliwość zaprogramowania sekwencji wyładowań: 30, 30 50J; 50, 50, 75J; 120, 120,150J; Dla dorosłych i dla dzieci |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o parametrach wymienionych powyżej.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**