**BHP przy wymianie i modernizacji wind**

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, rozbiórkowych, remontowych, montażowych należy ustalić szczegółowe warunki bezpiecznego ich przeprowadzenia i dokonać podziału obowiązków  
   w tym zakresie.
2. Ustalenia te oraz podział obowiązków należy potwierdzić podpisanym przez strony protokołem  
   z Działem Technicznym ANS i Sekcją BHP.
3. Wszelkie prace, o których mowa powyżej, należy poprzedzić przygotowaniem Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) opartej na identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
4. Osoby przygotowujące IBWR powinny uwzględnić dodatkowo zagrożenia nietypowe dla charakteru prowadzonych prac oraz dotyczące osób postronnych, które nie są pracownikami wykonawcy.
5. Jeśli planowane prace będą prowadzone w sąsiedztwie obszarów szczególnego zagrożenia wynikającego ze specyfiki pracy ANS lub jej części, przygotowujący IBWR powinni ją uzgodnić  
   z Działem Technicznym i Sekcją BHP ANS.
6. Teren prowadzonych prac należy oznakować oraz skutecznie wygrodzić.
7. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne oraz inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, jak np. bariery ochronne, siatki zabezpieczające, kotary, pełne wygrodzenia.
8. Prace montażowe są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych i powinny być objęte szczególnym nadzorem.
9. Hełm ochronny, kamizelka ostrzegawcza oraz bezpieczne obuwie są podstawowym, obowiązkowym wyposażeniem każdej osoby przebywającej na placu budowy.
10. Prace montażowe mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o projekt montażu.
11. Sposoby podnoszenia, przenoszenia, zabudowywania lub składowania wielkogabarytowych elementów stalowych czy prefabrykowanych oraz realizację innych zadań koniecznych do przeprowadzenia w procesie prac montażowych należy szczegółowo opisać w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Przy opracowywaniu IBWR należy korzystać z Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) oraz projektu montażu i instrukcji jego organizacji.
12. Z IBWR powinni być zapoznani wszyscy pracownicy zaangażowani w proces realizacji montażu.
13. Narzędzia, urządzenia i sprzęt wykorzystywany podczas prac związanych z wymianą i modernizacją wind powinien być sprawny z aktualnym przeglądem technicznym. Podłączenie do zasilania urządzeń elektrycznych należy uzgadniać z Działem Technicznym ANS.
14. Należy zapewnić bezpieczną komunikację na terenie ANS w obrębie prowadzonych prac oraz zapewnić możliwość ewakuacji w przypadku zagrożenia.
15. W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych należy stosować się do zapisów zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla zespołu budynków ANS.