**Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego   
w Warszawie  
Warszawa, ul. Krasińskiego 1**

**Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar modernizacja podłóg w siedmiu salach lekcyjnych, trzech pokojach biurowych, sali gimnastycznej i foyer sali koncertowej | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 3 0801-  05 01 | Rozebranie podłóg z deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania wraz z cokołami | m2 | 292,30 |  |
| 2 | Analiza własna | Mechaniczne usunięcie lepiszcza bitumicznego z podłoża | m2 | 292,30 |  |
| 3 | KNR 4-01  0108-11 +  KNR 4-01  0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km | m3 | 30,00 |  |
| 4 | KNR-W 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 z zatarciem | m | 30,00 |  |
| 5 | KNR-W 2-02  1105-03 | Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające | m2 | 584,60 |  |
| 6 | KNNR 2  1202-01 +  KNNR 2  1202-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm, zatarte na ostro | m2 | 292,30 |  |
| 7 | NNRNKB  202 1130-  01 1130-03 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 292,30 |  |
| 8 | KNNR 2  1205-0401 | Posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych kl. I, grubości 22 mm, 350 x 70 mm, na klej - ze szlifowaniem | m2 | 292,30 |  |
| 9 | KNR-W 2-02  1036-08 | Montaż cokołów przyściennych dębowych | m | 237,80 |  |
| 10 | KNNR 2  1205-08  analogia | Olejowanie posadzek z klepki | m2 | 292,30 |  |
| 11 | KNR 4-01 0816-04 | Szlifowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem | m2 | 240,00 |  |
| 12 | KNR 4-01 0816-05 | Uzupełninie szczelin, ubytków w parkiecie | m2 | 20,00 |  |
| 13 | KNNR 2 1205-08 | Lakierowanie posadzek lakierem dwuskładnikowym o podwyższonej odporności na ścieranie | m2 | 240,00 |  |