**Specyfikacja na zakup i dostawę materiałów**

| Rodzaj | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| Grzejnik Purmo C22 550x600**Dane techniczne**Wysokość: 550mmDługość: 600mmGłębokość: 102mmPodłączenie: boczne rozstaw 500mmMoc: 955W (75/65/20) /480W (55/45/20)Kolor: biały (RAL 9016)Dwupłytowy**W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych. | 1 |
| Grzejnik Purmo C22 550x800**Dane techniczne**Wysokość: 550mmDługość: 800mmGłębokość: 102mmPodłączenie: boczne rozstaw 500mmMoc: 1273W (75/65/20) /640W (55/45/20)Kolor: biały (RAL 9016)Dwupłytowy**W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 1 |
| **Grzejnik Purmo C22 550x1000****Dane techniczne**Wysokość: 550mmDługość: 1000mmGłębokość: 102mmPodłączenie: boczne rozstaw 500 mmMoc: 1591W (75/65/20) /799W (55/45/20)Kolor: biały (RAL 9016)Dwupłytowy**W komplecie**: osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 3 |
| Grzejnik Purmo C22 550x1400Dane techniczneWysokość: 550mmDługość: 1400mmGłębokość: 102mmPodłączenie: boczne rozstaw 500mmMoc: 2227W (75/65/20) /1119W (55/45/20)Kolor: biały (RAL 9016)Dwupłytowy**W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 2 |
| Grzejnik Purmo C22 550x1800**Dane techniczne**Wysokość: 550mmDługość: 1800mmGłębokość: 102mmPodłączenie: boczne rozstaw 500mmMoc: 2864W (75/65/20) /1439W (55/45/20)Kolor: biały (RAL 9016)Dwupłytowy**W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 1 |
| 3-elementowy zestaw termostatyczny prosty RA-N z głowicą PANDA marki Danfoss do grzejników bocznozasilanychnr produktu 013G5164**Zestaw zawiera:**- zawór termostatyczny, prosty 1/2", RA-N (nr produktu: 013G3904)- zawór odcinający, powrotny prosty 1/2" (nr produktu: 003L0124)-głowica termostatyczna PANDA RA-N, kolor: biały (nr produktu: 013G5023) | 8 |