Rozszerzenie funkcjonalności MMEwidencja NOVA o Moduł Inwentaryzacja.

**MODUŁ INWENTARYZACJA.**

Funkcjonalność MODUŁU umożliwia prowadzenie spisu z natury.
Informacje o spisanym składniku systemu (urządzeniu) zostaje zapisana w bazie danych
MMEwidencja NOVA. Funkcjonalność dostępna online, urządzenie wykorzystane do
prowadzenia spisu musi mieć połączenie z serwerem MM Ewidencja NOVA.

Interfejs użytkownika zawiera:

➢ Rejestr inwentaryzacji – do przechowywania historii inwentaryzacji w programie; każdy
przeprowadzony spis będzie powiązany z inwentaryzacją. Z jego poziomu będzie wykonywane
zamykanie inwentaryzacji i ewentualne nadpisywanie podstawowej ewidencji danymi ze spisu.

➢ Spis z natury – zapewnia wyszukanie żądanej pozycji w systemie MME przez odczytanie
kodu kreskowego za pomocą skanera podłączonego do urządzenia (np. tabletu) z aplikacją
MMEwidencja NOVA oraz ręczne wyszukanie poprzez wpisanie szukanego identyfikatora
urządzenia.
Po poprawnej identyfikacji urządzenia będzie możliwa edycja podstawowych informacji,
dopisanie uwag i zapisanie informacji o spisaniu pozycji
➢ Analiza spisu – formularz przedstawiający listę spisanych pozycji, umożliwiający przegląd i poprawienie spisanych informacji.

**Drukarki etykiet z kodem kreskowym**

RODZAJE DRUKU: termiczny i termotransferowy
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA: 203 dpi
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ DRUKU: 108 mm
SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA): 22,4 mm - 118 mm
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: 997 mm
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU: 152,4 mm/s
DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ: do 300 mb (gilza 25,4 mm lub 12,7 mm)
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM: 25 mm, 40 mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM: do 127 mm
RUCHOMY CZUJNIK ETYKIET: nie
DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU: nie
DYSPENSER/ODKLEJAK: nie
GILOTYNA/OBCINAK: nie
EKRAN: nie
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC): nie
PAMIĘĆ: 16 MB RAM, 32 MB Flash
RODZAJE INTERFEJSU: USB, RS232, Ethernet
JĘZYKI PROGRAMOWANIA: ZPL, EPL, DPL, IPL, TPCL, BCI
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE: aplikacja do projektowania etykiet BarTender Ultralite
DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE: brak
INNE CECHY: brak
WYMIARY DRUKARKI: 220 mm x 279 mm x 182 mm
WAGA: 2,4 kg
GWARANCJA PRODUCENTA: drukarka 12 miesięcy, głowica 6 miesięcy lub 25 km

**Skaner kodów kreskowych**

Bezprzewodowy czytnik kodów 2D WiFi / Bluetooth np. MMHD7600
HD7600
Bateria o pojemności 1600 mAh
Funkcji do samodzielnej konfiguracji według potrzeb użytkownika. Możliwe jest dostosowanie powiadomień oraz szybkości przesyłania danych.
Opcja dodania dowolnego prefiksu oraz suffixu, w tym
klawiszy funkcyjnych (F11, F9, F7 itd.).
Gwarancja 2 lata
Matryca CMOS
Źródło światła 650 nm +/- 10 nm LED
Metoda skanowania ręcznie
Interfejs USB
Waga urządzenia 130 g
Wymiary urządzenia 100 x 45 x 25 mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element oferty | Ilość |
| 1 | ✓ Licencja na Moduł Inwentaryzacja ✓ Prace informatyczne po stronie MM Poland Maszyny Standardy umożliwiające uruchomienie modułu ✓ Szkolenie i wsparcie merytoryczne | 1 |
| 2 | Drukarka etykiet z kodem kreskowym✓ Uruchomienie ✓ Dostawa | 2 |
| 3 | Bezprzewodowy czytnik kodów 2D WiFi / Bluetooth HD7600 | 2 |