Zestawienie parametrów technicznych lampy do fototerapii

DANE TECHNICZNE  
Średnica filtru (około) 11 cm  
Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz  
Zużycie energii 90 VA  
Moc żarówki halogenowej 50 W  
Klasa ochrony Klasa II , IP 20  
Masa  
- z statywem podłogowym 7,8 kg  
Zakres temperatur  
- Otoczenia +10°C do +40°C  
- Przechowywania -30°C do +45°C  
Długość fali 480 - 3400 nm  
Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm)  
Gęstość mocy śr. 40 mW/cm2  
Energia świetlna na minutę śr. 2,4 J/cm2  
Znak CE  
Skład zestawu:  
• Lampa z filtrem fulerenowym, (średnica filtra 11cm)  
• Statyw stołowy  
• Statyw podłogowy  
• Przewód sieciowy - odłączany  
• Maseczka ochronna na oczy dla niemowląt  
• Oxy sterile spray  
• Pokrowiec ochronny 2 szt.  
• Instrukcja użytkowania