**ZAKRES RZECZOWY ZADANIA NR 1**  
**Zadanie nr 1. Oczyszczanie dróg powiatowych zamiejskich - Powiat Wejherowski**

Pozimowe jednorazowe oczyszczenie mechaniczne: rozumie się przez to sprzątanie na mokro przy zastosowaniu maszyn czyszczących samobieżnych bądź ciągnionych przez pojazd samochodowy nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Wejherowskiego wraz z okopywaniem traw przy krawężnikach i obrzeżach oraz oczyszczanie urządzeń oczyszczających ścieki wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

GMINA WEJHEROWO

1. **droga powiatowa nr 1438G Żelazno- Mierzyno – Kostkowo - Bolszewo m. Bolszewo odc. od skrzyżowania z DK nr 6 do ronda na skrzyżowania z ul. Długą**

- jezdnia 577 m x 2 x 0,50 m = 577 m2

- chodnik dł. 710,0 mb = 1500 m2

- ścieżka rowerowa długości 335m x 2m = 670 m2

- wpusty uliczne 27 szt.   
 - zatoki autobusowe 3 szt.

**1a. odc. od ronda na skrzyżowaniu z ul. Długą do granicy m. Bolszewo (do lasu)**

- jezdnia 967 m x 2m x 0,50 m = 967 m2

- chodnik dł. 1910 m x 2m = 3820 m2

- ścieżka rowerowa dł. 900 m x 2 m = 1800 m2

- studnie kanalizacji deszczowej 36 szt.   
 - wpusty uliczne 71 szt.   
 - zatoki autobusowe 3 szt.

**m. Kniewo**

- zatoki autobusowe – 2 szt.  
**m. Góra**

- jezdnia   
 prawa strona 176 m x 0,5m – 88 m2   
 lewa strona 176 m x 0,5m – 88 m2

- chodnik   
 prawa strona 76 m x 1,8m – 137 m2

lewa strona 169 m x 1,6m – 272 m2

- nowy odcinek drogi 22+086 – 22+394 oraz 22+821 – 23+956

jezdnia

strona prawa 1 443 m x 0,5 m = 721,50 m2   
 strona lewa 1 443 m x 0,5 m = 721,50 m2

chodniki strona prawa i lewa – 3 467 m2

zjazdy – 1 025 m2

- zatoki autobusowe 5 szt. – 600 m2

- wyspy kanalizujące ruch – 2 szt.   
 - azyle 6 szt. x 25 m2

**2.** **droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino - Wejherowo m. Gowino**

- jezdnia

prawa strona 550,00 m x 0,50 m = 275,0 m2

lewa strona 550,00 m x 0,50 m = 275,0 m2

- chodnik

prawa strona 195,00 m x 1,8 m = 351,0 m2

lewa strona 470,00 m x 2,0 m = 940,0 m2

- zatoka postojowa - 5 szt.

- wpusty uliczne - 4 szt.

- korytka ściekowe – 88 merów

- azyle 1 szt. x 25 = 25 m2

**3. droga powiatowa nr 1401G Wejherowo – Zbychowo – Reszki m. Gniewowo**

- jezdnia   
 strona prawa (3+778 – 4+341) 563 m x 0,5 m = 281,5 m2   
 strona lewa (3+778 – 4+341) 563 m x 0,5 m = 281,5 m2

- chodnik   
 strona prawa (3+778 – 4+267) 489 m x 1,0 m = 489,0 m2

strona lewa (3+778 – 4+267) 489 m x 1,0 m = 489,0 m2

**4. droga powiatowa nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia m. Łężyce**

- jezdnia   
 strona prawa (2+870 – 3+670) 800 m x 0,5 m = 400 m2   
 strona lewa (2+870 – 3+670) 800 m x 0,5 m = 400 m2   
 - chodnik   
 strona prawa (2+670 – 3+470) 800 x 2,0 m = 1 600,0 m2

strona lewa 200 x 2,0 m = 400,0 m2

**5. droga powiatowa nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia m. Łężyce**

Prawa strona 90 m x 0,5 = 45 m2

prawa strona 68 m x 0,5 = 34 m2

prawa strona 107 m x 0,5 = 53,5 m2

prawa strona 445 m x 0,5 = 222,5 m2

prawa strona 158 m x 0,5 = 79 m2

prawa strona 232 m x 0,5 m = 116 m2

lewa strona 105 m x 0,5m = 52,5 m2

lewa strona 68 m x 0,5 = 34 m2

lewa strona 107 m x 0,5 = 53,5 m2

lewa strona 445 m x 0,5 = 222,5 m2

lewa strona 158 m x 0,5 = 79 m2

lewa strona 232 m x 0,5 m = 116 m2

- chodnik

Prawa strona 90m x 2,0 = 180 m2  
 prawa strona 62m x 1,5 m = 93 m2

prawa strona 105 m x 1,8m = 189 m2

lewa strona 105m x 1,5m = 157,5 m2

lewa strona 158 m x 1,5 m = 237 m2

- zatoki autobusowe 4 szt. x 60 m = 240 m2   
 - wpusty uliczne – 79 szt.

- studnie kanalizacji deszczowej – 82 szt.

m. Łężyce

- jezdnia   
 lewa strona 240 m x 0,5m = 120 m2

- chodnik   
 lewa strona 240 m x 2,0 m = 480 m2

- cieki pod krawężnikowe 4 szt.

**6. droga powiatowa nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia m. Łężyce**

- jezdnia   
 prawa strona 150 m x 0,5m = 75 m2

lewa strona 650 m x 0,5 m = 325 m2

- chodnik   
 lewa strona 60 m x 2,0 m = 120 m2

prawa strona 150 m x 2,0 m = 300 m2

lewa strona 650 m x 2,5 m = 1625 m2

- zatoki autobusowe 2 szt. x 120 m = 240 m2   
 - wpusty uliczne – 65 szt.

- studnie kanalizacji deszczowej - 27

**7.droga powiatowa nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia m. Łężyce ul. Obwodowa**

- jezdnia   
 prawa strona 920 m x 0,5m = 460 m2

lewa strona 920 m x 0,5 m = 460 m2  
 - wpusty uliczne – 20 szt.

1. **droga powiatowa nr 1438G Żelazno- Mierzyno – Kostkowo - Bolszewo (Rybno do torów)**

chodnik

lewa strona 120,0 m x 2,0 m = 240,0 m

1. **droga powiatowa nr 1438G Żelazno- Mierzyno – Kostkowo - Bolszewo (Rybno do torów)**

- chodnik   
 lewa strona 260 m x 2,0 m = 520,00 m2

prawa strona 300 m x 2,0 m = 600,00 m2

- zatoki autobusowe 2 szt. x 120 m = 240 m2

- wpusty uliczne – 3 szt.

11. **droga powiatowa nr 1489G Gdańsk – Chwaszczyno – Wejherowo- Krokowa m. Nowy Dwór Wejherowski**

- jezdnia   
 prawa strona 330 m x 0,5m = 460 m2

- chodnik   
 lewa strona 260 m x 2,0 m = 520,00 m2

- zatoki autobusowe 2 szt. x 120 m = 240 m2   
 - wpusty uliczne – 3 szt.

12. **droga powiatowa nr 1489G Gdańsk – Chwaszczyno – Wejherowo- Krokowa m. Bieszkowice**

- jezdnia   
 prawa strona 330 m x 0,5m = 460 m2

- chodnik   
 lewa strona 190 m x 1,5 m = 285,00 m2

prawa strona 150 m x 1,0m = 150 m2

- zatoki autobusowe 1 szt. x 120 m = 240 m2   
 - wpusty uliczne –54 szt.

13. **droga powiatowa nr 1489G Gdańsk – Chwaszczyno – Wejherowo- Krokowa m. Koleczkowo**

- jezdnia   
 prawa strona 100 m x 0,5m = 50 m2

prawa strona 200 m x 0,5m = 100 m2

prawa strona 800 m x 0,5m = 400 m2

prawa strona 930 m x 0,5m = 465 m2

prawa strona 1 200 m x 0,5m = 600 m2

lewa strona 300 m x 0,5 m = 150 m2

lewa strona 1 600 m x 0,5 m = 800 m2

lewa strona 1 200 m x 0,5 m = 600 m2

- chodnik   
 prawa strona 100 m x 2,0m = 200 m2

prawa strona 200 m x 2,0m = 400 m2

prawa strona 800 m x 2,0m = 1600 m2

prawa strona 930 m x 2,0m = 1860 m2

prawa strona 1 200 m x 2,0m = 2400 m2

lewa strona 300 m x 2,0 m = 600 m2

lewa strona 1 600 m x 2,0 m = 3200,00 m2

lewa strona 1 200 m x 2,0 m = 2400 m2

- zatoki autobusowe 8 szt. x 120 m = 960 m2   
 - wpusty uliczne –48 szt.

14. **droga powiatowa nr 1489G Gdańsk – Chwaszczyno – Wejherowo- Krokowa m. Bojano**

- jezdnia   
 prawa strona 100 m x 0,5m = 460 m2

prawa strona 200 m x 0,5m = 460 m2

prawa strona 800 m x 0,5m = 460 m2

lewa strona 70 m x 0,5 m =35,0 m2

lewa strona 900 m x 0,5 m = 450,00 m2

- chodnik   
 prawa strona 100 m x 2,0m = 460 m2

prawa strona 200 m x 2,0m = 460 m2

prawa strona 800 m x 2,0m = 460 m2

lewa strona 70m x 2,0 m = 140,00 m2

lewa strona 900 m x 2,0 m = 1800,00 m2

- zatoki autobusowe 8 szt. x 120 m = 960 m2   
 - wpusty uliczne –12 szt.

15. **droga powiatowa nr 1489G Gdańsk – Chwaszczyno – Wejherowo- Krokowa m. Dobrzewino**

- jezdnia   
 prawa strona 60 m x 0,5m = 30 m2

prawa strona 280 m x 0,5m = 140 m2

prawa strona 550 m x 0,5m = 275 m2

lewa strona 90 m x 0,5 m =45,0 m2

lewa strona 350 m x 0,5 m = 175,00 m2

- chodnik   
 prawa strona 60 m x 2,0m = 120 m2

prawa strona 280 m x 2,0m = 560 m2

prawa strona 550 m x 2,0m = 1100 m2

lewa strona 70m x 2,0 m = 140,00 m2

lewa strona 900 m x 2,0 m = 1800,00 m2

- zatoki autobusowe 7 szt. x 120 m = 840 m2   
 - wpusty uliczne –8 szt.

16.**droga powiatowa nr 1489G Gdańsk – Chwaszczyno – Wejherowo- Krokowa m. Karczemki**

- jezdnia   
 prawa strona 800 m x 0,5m = 400,00m2

lewa strona 800 m x 0,5 m = 400,00 m2

- chodnik   
 prawa strona 400 m x 2,0 m = 800,00 m2

lewa strona 400 m x 4,0 m = 1 600,00 m2

- wpusty uliczne –34 szt.

GMINA SZEMUD

**1. droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Kielno**

- jezdnia

prawa strona (8+910 – 10+750) 1840 m x 0,5 m = 920 m2

lewa strona (8+910 – 10+750) 1840 m x 0,5 m = 920 m2

- chodnik

prawa strona (8+910 – 10+750) 1840 m x 2,0 m = 3680 m2

lewa strona (8+910 – 10+750) 1840 m x 2,0 m = 3680 m2

- korytka ściekowe – 230 m

- zatoki autobusowe – 5 szt.

- wpusty uliczne 2 szt.

1. **droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Szemud**

- jezdnia

prawa strona 537,0 m x 0,50 m = 268,5 m2

lewa strona 516,0 m x 0,50 m = 258,0 m2

- chodnik

prawa strona 537,0 m x 2,0 m = 1 074,0 m2

lewa strona 902,0 m x 2,0 m = 1 804,0 m2strona prawa w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1416G Szemud-Jeleńska Huta-DP nr 1406G 19,0 m x 2,0 m = 38,0 m2

- zatoka postojowa 1 szt.

- wpusty uliczne 7 szt.

1. **droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Kamień**

- jezdnia

prawa strona (km 3+135-3+265) 130,0 m x 0,50 m = 65,0 m2

prawa i lewa strona (km 3+265-3+476) 211,0 m x 0,50 m x 2 strony = 211,0 m2

- chodnik

prawa strona (km 3+135-3+265) 130,0 m x 1,5 m = 195,0 m2

prawa i lewa strona (km 3+265-3+476) 211,0 m x 2,0 m x 2 strony = 844,0 m2

- zatoka postojowa 2 szt.

- wpusty uliczne 2 szt.

1. **droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Karczemki**

- chodnik

prawa strona 350,0 m x 1,5 m = 525,0 m2

1. **droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Bożanka**

- jezdnia

prawa strona 218,0 m x 0,50 m = 109,0 m2

lewa strona 218,0 m x 0,50 m = 109,0 m2

- chodnik

prawa strona 271,0 m x 1,5 m = 406,50 m2

lewa strona 271,0 m x 1,5 m = 406,50 m2

- zatoki autobusowe 2 szt x 2strony = 542 m²

1. **droga powiatowa nr 1409G Częstkowo – Głazica – Szemud m. Częstkowo**

- jezdnia

prawa strona 400,0 m x 0,50 m = 200,0 m2

lewa strona 280,0 m x 0,50 m = 140,0 m2

- chodnik

prawa strona 400,0 m x 1,5 m = 600,0 m2

lewa strona 20,0 m x 2,0 m = 40,0 m2

- korytka ściekowe 260 m

- acodrain 20 m

1. **droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino - Wejherowo**

**m. Częstkowo**

- jezdnia

prawa strona 570,0 m x 0,50 m = 285,0 m2

lewa strona 550,0 m x 0,50 m = 275,0 m2

- chodnik

prawa strona 820,0 m x 1,5 m = 1 230,0 m2

- zatoka autobusowa dł. 70 m x 1 szt.

- wpusty uliczne 5 szt.

1. **droga powiatowa 1405G Szemud – Karczemki**

- jezdnia

prawa strona 630 m x 0,50 m = 315 m2

lewa strona 630 m x 0,50 m = 315 m2

- chodnik

prawa strona 630 m x 2,0 m = 1 260 m2

lewa strona 630 m x 2,0 m = 1 260 m2

- korytka ściekowe betonowe 60 m

- wpusty uliczne 17 szt.

- studnie rewizyjne 18 szt

- zatoki autobusowe

lewa strona 60m x 3 m = 180 m2

prawa strona 60m x 2,5 m = 150 m2

- zatoki postojowe

lewa strona 65m x 2,5 m = 162,5 m2

9a**. droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Kielno**

- jezdnia

prawa strona 120,0 m x 0,50 m = 60,0 m2

lewa strona 400,0 m x 0,50 m = 200,0 m2

- chodnik

prawa strona 120,0 m x 2,0 m = 240,0 m2

lewa strona 400,0 m x 2,0 m = 800,0 m2

- zatoka autobusowa dł. 60 m x 2 szt. = 120 m2

- cieki podkrawężnikowe 2 sztuki

- studnie kanalizacji deszczowej – 1 szt.

- azyl - 30

**9b. droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Kielno**

- jezdnia

prawa strona 120,0 m x 0,50 m = 60,0 m2

- chodnik

lewa strona 240,0 m x 2,0 m = 480,0 m2

- zatoka postojowa 1 szt.

- cieki podkrawężnikowe 11 szt.

- azyl 30 m

**9c. droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Kamień**

- jezdnia

prawa strona 450,0 m x 0,50 m = 225,0 m2

- chodnik

prawa strona 450,0 m x 2,0 m = 900,0 m2

- cieki podkrawężnikowe 14 szt.

- azyl 50 m

1. **droga powiatowa nr 1416G Szemud - Jeleńska Huta - DP nr 1406G**

- chodnik

prawa strona (3+965 – 4+035) 70,0 m x 1,7 m = 1 19,0 m2

- wpusty uliczne 1 szt.

- zatoki autobusowe – 126,8 m2

1. **droga powiatowa nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino – Łebno m. Łebno**

- jezdnia

prawa + lewa strona (26+820 – 27+277) 457,0 m x 0,5 m = 228,5 m2

- chodnik

prawa strona (26+820 – 27+277) 457,0 m x 2,0 m = 914,0 m2

1. **droga powiatowa nr 1418G Łebieńska Huta- Będargowo w m. Będargowo**

- jezdnia

prawa strona 320,0 m x 0,50 m = 160,0 m2

lewa strona 260,0 m x 0,50 m = 130,0 m2

- chodnik

prawa strona 130,0 m x 1,8 m = 234,0 m2

lewa strona 110,0 m x 1,8 m = 198,0 m2

- opaska

prawa strona 190,0 m x 0,4 m = 76,0 m2

lewa strona 150,0 m x 0,4 m = 60,0 m2

- zatoka autobusowa dł. 60 m x 1 szt. = 120 m2

- wpusty uliczne – 14 szt.

- studnie kanalizacji deszczowej – 15 szt.

- rondo 1 szt o średnicy 25 m

**13. droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Kielno**

- jezdnia

prawa strona 496,50 m x 0,50 m = 248,25 m2

lewa strona 496,50 m x 0,50 m = 248,25 m2

- chodnik

prawa strona 820,0 m x 1,5 m = 1 230,0 m2

- zatoka autobusowa dł. 60 m x 3 szt. = 360 m2

- wpusty uliczne- 51 szt

- rondo 1 szt. = 1 384,74 m2

**14. droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki m. Kielno**

- jezdnia

prawa strona 624 m x 0,50 m = 312 m2

- chodnik

lewa strona 624 m x 2,0 m = 1 248,0 m2

Prawa strona 340 m x 2,0 m = 680 m2

- azyl- 30 m2

- zatoka autobusowa 2 szt x 120 m = 240 m2

**15. droga powiatowa nr 1405G Szemud-Karczemki, odc. Kielno - Dobrzewino**

- jezdnia

prawa strona 100,0 m x 0,50 m = 50,0 m2

prawa strona 140,0 m x 0,50 m = 70,0 m2

prawa strona 340,0 m x 0,50 m = 170,0 m2

lewa strona 400,0 m x 0,50 m = 200,0 m2

lewa strona 400,0 m x 0,50 m = 200,0 m2

lewa strona 400,0 m x 0,50 m = 200,0 m2

- chodnik

prawa strona 100,0 m x 2,0 m = 200,0 m2

prawa strona 300,0 m x 1,5 m = 450,0 m2

prawa strona 140,0 m x 2,0 m = 280,0 m2

prawa strona 1310,0 m x 1,5 m = 1965,0 m2

prawa strona 340,0m x 2,0 m = 680,0 m2

lewa strona 60,0 m x 2,0 m = 120,0 m2

lewa strona 120,0 m x 2,0 m = 240,0 m2

lewa strona 70,0 m x 2,0 m = 140,0 m2

- zatoka autobusowa dł. 120 m x 5 szt. = 600 m2

- cieki podkrawężnikowe 2 sztuki

- studnie kanalizacji deszczowej – 1 szt.

- azyl 5 szt -690 m2

1. **droga powiatowa nr 1415G Kielno - Kłosówko, odc. Kielno - Rębiska**

- jezdnia

prawa strona 100,0 m x 0,50 m = 50,0 m2

lewa strona 200,0 m x 0,50 m = 100,0 m2

- chodnik

prawa strona 100,0 m x 2,0 m = 200,0 m2

lewa strona 200,0 m x 2,0 m = 400,0 m2

1. **droga powiatowa nr 1416G Szemud - Jeleńska Huta - DP nr 1406G**

- jezdnia

prawa strona 120,0 m x 0,5 m = 60,0 m2

prawa strona 140,0 m x 0,5 m = 70,0 m2

lewa strona 380,0 m x 0,5 m = 180,0 m2

- chodnik

prawa strona 120,0 m x 2,0 m = 240,0 m2

prawa strona 140,0 m x 1,5 m = 210,0 m2

lewa strona 380,0 m x 2,0 m = 760,0 m2

- cieki pod krawężnikowe 6 szt.

- wpusty uliczne 3 szt

1. **droga powiatowa nr 1412G Koleczkowo – Kamień, (nowe rondo Koleczkowo)**

- chodnik

prawa strona 240,0 m x 2,0 m = 480,0 m2

- cieki 70 mb

- azyl3 szt x 30 m = 90 m2

- jezdnia

lewa strona 70,0 m x 0,50 m = 35 m2

GMINA ŁĘCZYCE

**1. droga powiatowa nr 1318G Rekowo Lęborskie - Godętowo m. Łęczyce**

- jezdnia i chodnik (łącznie z ul. Podgórną)   
 strona prawa i lewa 1964 m x 2 x 0,50m = 1 964 m2   
 - rów umocniony (korytka betonowe) 50 m   
 - wpusty uliczne 58 szt.   
 - osadnik 1 szt.

**2. droga powiatowa nr 1318G Rekowo Lęborskie - Godętowo**

- chodnik   
 prawa strona 314 m x 2,5m – 785 m2

- wpusty uliczne 8 szt.

3**. droga powiatowa nr 1322G Kisewo – Żelazno – DW nr 213 m. Świchowo**

- jezdnia   
 lewa strona 430 m x 0,5 m – 215 m2

Prawa strona 430 m x 0,5 m - 215 m2

- chodnik  
 lewa strona 320 m x 2,5 m - 800 m2  
 prawa strona 170 m x 2,5 m – 425 m2

- korytka ściekowe   
 lewa strona 8 m

- azyle 1 szt. x 20 m = 20 m2   
 - jezdnia i chodnik = 400 m2   
 - wpusty uliczne 3 szt.

4**. droga powiatowa nr 1420G Godętowo- Nawcz – Tłuczewo**

**m. Rozłazino**  
 - jezdnia i chodnik oraz skrzyżowania z DP nr 1422G = 800 m2   
 - jezdnia   
 prawa strona 617 m x 0,5m – 308 m2   
 lewa strona 720 m x 0,5m – 360 m2   
 - chodnik   
 prawa strona 170 m x 1,8m - 306 m2   
 165 m x 1,1m - 181,5 m2   
 200 m x 1,8m - 360 m2

lewa strona 535 m x 1,8m – 963 m2   
 - wpusty uliczne 29 szt.   
 - studnie rewizyjne 20 szt.   
 - korytka ściekowe   
 prawa strona 82 m wraz z wpustami 3 szt.   
 lewa strona 185 m wraz z wpustami 6 szt.   
 - wyspy kanalizujące ruch 2 szt.   
 - rondo 1 szt,   
 - obręb skrzyżowania DP 1422G - 270 m2

**m. Nawcz**

- jezdnia   
 prawa strona 450 m x 0,5m – 225 m2   
 lewa strona 300 m x 0,5m – 150 m2   
 - chodnik   
 prawa strona 210 m x 2,5 m - 525 m2

lewa strona 350 m x 2,5 m – 875 m2   
 - kratki uliczne 33 szt.   
 - studnie rewizyjne 13 szt.   
 - opaski

prawa strona 450 m x 0,5m – 225 m2   
 lewa strona 300 m x 0,5m – 150 m2

- azyle 1 szt. x 50 m = 50 m2

5**. droga powiatowa nr 1422G Rozłazino – Dzięcielec m. Rozłazino**

- jezdnia   
 prawa strona 66 m x 0,5m – 33 m2   
 lewa strona 130 m x 1,0m – 130 m2   
 - chodnik   
 prawa strona 66 m x 1,2m – 79,2 m2   
 lewa strona 130 m x 1,3m – 169 m2

- wpusty uliczne 1 szt.

1. **droga powiatowa nr 1456G Świetlino – Chmieleniec – Bożepole Wlk. m Bożepole Wlk. m. Chmieleniec**

- jezdnia   
 prawa strona 497 m x 0,5 m – 248,5 m2

prawa strona 58 m x 0,5 m – 29,0 m2

prawa strona 600 m x 0,5 m – 300 m2  
 lewa strona 390 m x 0,5 m – 195 m2

lewa strona 85 m x 0,5 m – 42,5 m2

lewa strona 770 m x 0,5 m – 385 m2  
 - chodnik   
 prawa strona 497 m x 1,5 m – 745,5 m2

prawa strona 58 m x 2,0 m – 116,0 m2

prawa strona 600 m x 2,0 m – 1 200,0 m2  
 lewa strona 390 m x 1,5 m – 585,0 m2

lewa strona 85 m x 2,0 m – 170,0 m2

lewa strona 770 m x 2,0 m – 1 540,0 m2

- zatoka postojowa 1 szt x 60m = 120 m2

GMINA LUZINO

**1. droga powiatowa nr 1451G Kniewo – Łebno m. Zelewo, m. Kębłowo**

- jezdnia   
 prawa strona 2 620 m x 0,5m – 1310 m2   
 lewa strona 2 620 m x 0,5m – 1310 m2   
 - chodnik   
 prawa strona 540 m x 1,5m – 810 m2

prawa strona 320 m x 2m – 640 m2  
 lewa strona 230 m x 2m – 460

lewa strona 320 m x 2m – 640 m2   
 - zatoki 3 szt. = 360 m2

- azyle 1 szt. x 100 = 100 m2

**m. Luzino**

- jezdnia   
 prawa strona 2 620 m x 0,5m – 1310 m2   
 lewa strona 2 620 m x 0,5m – 1310 m2   
 - chodnik i ścieżka rowerowa   
 prawa strona 250 m x 2m – 500 m2   
 350 m x 4m – 1400 m2   
 695 m x 2m – 1390 m2   
 335 m x 1,5m – 502 m2   
 lewa strona 250 m x 2m – 500 m2   
 930 m x 4m – 3720 m2   
 350 m x 2m - 700 m2   
 695 m x 2m - 1390 m2   
 335 m x 1,5m – 502,5 m2   
 - wpusty uliczne 14 szt.   
 - zatoki postojowe 7 szt.

**m. Barłomino**

- jezdnia   
 prawa strona 200 m x 0,5m – 100 m2   
 prawa strona 80 m x 0,5m – 40 m2

- zatoki autobusowe – 2 szt. = 240 m2

**m. Wyszecino**

- chodnika

lewa strona dł. 280 m x 1,5 m = 420 m²

**2. droga powiatowa nr 1451G Kniewo – Łebno m. Rondo Rosochy**

- jezdnia   
 prawa strona m x 0,5m – 308 m2   
 lewa strona m x 0,5m – 360 m2   
 - chodnik   
 prawa strona m x 1,8m - 306 m2

lewa strona m x 1,8m – 963 m2   
 - wpusty uliczne 53 szt.   
 - studnie betonowe 25 szt.   
 - studzienka PP 4 szt.  
 - zatoki autobusowe – 4 szt x 115 m² – 460 m²  
 - rondo 1 szt,

**4. droga powiatowa nr 1410G Luzino – Robakowo m. Luzino, m. Robakowo** - jezdnia   
 lewa strona dł. 2637 m x 0,5 m = 1 318,5 m2   
 prawa strona dł. 367 m x 0,5 m = 1 819 m2   
 - chodnik   
 lewa strona dł. 2817 m x 0,5 m = 5634 m2   
 prawa strona dł. 2160 m x 0,5 m = 2160 m2   
 - zatoki autobusowe 2 szt.

- wpusty uliczne 13 szt.

- powierzchnia wyłączona z ruchu 100 m2

**5. droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo,**

**m. Milwino,**

- chodnika

lewa strona dł. 200 m x 2,0 m = 400 m2

lewa strona dł. 400 m x 2,0 m = 800 m2

- ciek podchodnikowy 4 szt

- jezdnia

lewa strona dł. 140 m x 0,5 m = 70 m2

Prawa strona dł 180 m x 0,5 m = 90 m2

**m. Sychowo** - jezdnia   
 lewa strona dł. 300 m x 0,5 m = 150 m2    
 prawa strona dł. 457 x 0,5m = 228,5 m2   
 - chodnik   
 lewa strona dł. 120 m x 0,5m = 180 m2   
 prawa strona dł. 387 m = (267x1,5) + (120x2,0) = 640,5 m2   
 - zatoka autobusowa 4 szt.   
 - miejsce do ważenie pojazdów dł. 110 x 5m = 550 m2

**skrzyżowanie z DP nr 1410G**

- chodnik – 100 m x 1,5 m = 150 m2

- zatoka autobusowa 1 szt

**m. Sychowo,**

- chodnik

lewa strona dł. 170m x 2,0 m = 340 m²

- ciek podchodnikowy 6 szt.

**m. Robakowo,**

- chodnik

lewa strona dł. 110 m x 2,0 m = 220 m²

1. **droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo m. Robakowo**    
    - chodnik   
    lewa strona dł. 1460 m x 1,7m = 2 482,0 m2   
    - zatoka autobusowa 2 szt.
2. **droga powiatowa nr 1451G Kniewo – Łebno m. Kębłowo**

- jezdnia   
 prawa strona 860 m x 0,5m – 430 m2   
 lewa strona 860 m x 0,5m – 430 m2   
 - chodnik   
 prawa strona 860 m x 3,0 m - 2580 m2

lewa strona 860 m x 2,5 m – 2150 m2   
 - wpusty uliczne 8 szt.   
 - studnie betonowe 4 szt.   
 - zatoki autobusowe prawa – 2 szt x 120 m² – 240 m²  
 - zatoki autobusowe lewa – 1 szt x 120 m² – 120 m²

- ścieki korytkowe - 105 szt.

1. **droga powiatowa nr 1451G Kniewo – Łebno, m. Luzino**

- jezdnia   
 prawa strona 400 m x 0,5m – 200,0 m2   
   
 - chodnik   
 prawa strona 400 m x 2,0 m - 800,0 m2

8. **droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo m. Milwino**

- jezdnia   
 lewa strona 430 m x 0,5m – 215 m2   
   
 - chodnik   
 lewa strona 430 m x 2,0 m - 860 m2

lewa strona 200 m x 1,5 m - 300 m2

1. **droga powiatowa nr 1451G Kniewo – Łebno m. Zelewo, m. Wyszecino**

- chodnik   
 prawa strona 455 m x 1,5 m - 682,5 m2

GMINA LINIA

**1. droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo m.** Zakrzewo

- jezdnia   
 prawa strona 667 m x 0,5m – 333,5 m2   
 lewa strona 667 m x 0,5m – 333,5 m2

- chodnik   
 prawa strona 615 m x 1,0 m - 615 m2

lewa strona 330 m x 1,5 m – 495,00 m2

2. **droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo m.** Linia

- jezdnia   
 prawa strona 850 m x 0,5m – 425 m2

prawa strona 100 m x 0,5m – 50 m2

prawa strona 1 040 m x 0,5m – 520 m2

prawa strona 750 m x 0,5m – 375 m2  
 lewa strona 50 m x 0,5m – 25 m2

lewa strona 1 620 m x 0,5m – 810 m2

- chodnik   
 prawa strona 850 m x 2,0 m – 1 700 m2

prawa strona 100 m x 2,0 m – 100 m2

prawa strona 1 040 m x 2,0 m – 2 080 m2

prawa strona 750 m x 2,0 m – 1 500 m2  
 lewa strona 50 m x 2,0 m – 100 m2

lewa strona 1 620 m x 2,0 m – 3 240 m2

- zatoki autobusowe prawa – 2 szt x 120 m² – 240 m²  
 - zatoki autobusowe lewa – 2 szt x 120 m² – 2400 m²

- ścieki korytkowe - 6 szt.

**3. droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo m. Tłuczewo**

- jezdnia   
 prawa strona 70 m x 0,5m – 35 m2

prawa strona 100 m x 0,5m – 50 m2

lewa strona 480 m x 0,5m – 240 m2

- chodnik   
 prawa strona 70 m x 2,0 m – 140 m2

prawa strona 100 m x 2,0 m – 200 m2  
 lewa strona 480 m x 1,8 m – 864 m2

- zatoki autobusowe prawa – 2 szt x 120 m² – 240 m²

**4. droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo m. Strzepcz**

- jezdnia   
 prawa strona 870 m x 0,5m – 435 m2

lewa strona 1 310 m x 0,5m – 655 m2

lewa strona 400 m x 0,5m – 200 m2

- chodnik   
 prawa strona 870 m x 2,0m – 1 740 m2

lewa strona 1 310 m x 2,0m – 2 620 m2

lewa strona 400 m x 2,0m – 800 m2

**5. droga powiatowa nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo m. Pobłocie**

- jezdnia   
 prawa strona 300 m x 0,5m – 150 m2

prawa strona 100 m x 0,5m – 50 m2

lewa strona 380 m x 0,5m – 190 m2

- chodnik   
 prawa strona 300 m x 2,0 m – 600 m2

prawa strona 100 m x 2,0 m – 200 m2  
 lewa strona 380 m x 2,0 m – 760 m2

- zatoki autobusowe prawa – 2 szt x 120 m² – 240 m²

GMINA GNIEWINO

**1. droga powiatowa nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno m. Nadole, Czymanowo, Rybno**

- jezdnia

strona prawa dł. 5 115 m x 0,5 m = 2 557 m2

strona lewa dł. 1 140 m x 0,5 m = 570 m2

- chodnik

strona prawa dł. 5 115 x 2,0 = 10 230 m2

strona lewa dł. 1 140 x 2,0 = 2 280 m2

- ścieżka rowerowa dł. 5 115 x 2,0 = 10 230 m2

- zatoka postojowa dł. 150 m

- zatoka autobusowa dł. 70 m x 4 szt.

- korytka ściekowe 460 m

- wpusty uliczne 39 szt.

- studnie rewizyjna 11 szt.

- ciek pochodnikowy 1 szt.

- ciek podkrawężnikowy 1 szt.

- acodrain – 12 m

**2. droga powiatowa nr 1439G Mierzyno – Gniewino – Czymanowo m. Gniewino, Kolkowo, Czymanowo**

- jezdnia

strona prawa dł. 4 526 m x 0,5 m = 2 263 m2

strona lewa dł. 1 066 m x 0,5 m = 533 m2

strona lewa dł 340 m x 0,5 m = 170 m2

- chodnik

strona prawa dł. 4 425 x 2,0 = 8 850 m2

strona lewa dł. 1 029 x 2,0 = 2 058 m2

Strona lewa dł 340 x 2,0 = 680 m2

- ścieżka rowerowa dł. 1 275 x 2,0 = 2 550 m2

- zatoka autobusowa dł. 70 m x 9 szt.

- korytka ściekowe 100 m

**3. droga powiatowa nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo m. Mierzyno**, **Tadzino**   
 - jezdnia

strona prawa dł. 600 m x 0,5 = 300 m2   
 strona lewa dł. 600m x 0,5 = 300 m2   
 - chodnik   
 strona prawa dł. 600 x 2,0 = 1 200 m2   
 strona lewa dł. 40 x 2,0 = 80 m2   
 - wpust uliczny – 13 szt.   
 - studnia rewizyjna – 7 szt.

4**. droga powiatowa nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo m. Kostkowo**,  
 - jezdnia

strona prawa dł. 870 m x 0,5 = 435 m2   
 strona lewa dł. 710m x 0,5 = 355 m2   
 - chodnik   
 strona prawa dł. 870 x 2,0 = 1 740 m2   
 strona lewa dł. 710 x 2,0 = 1 420 m2   
 - zatoka autobusowa dł. 70 m x 1 szt.   
 - wpust uliczny – 3 szt.   
 - studnia rewizyjna – 2 szt.   
 - ciek podchodnikowy – 2 szt.   
5**. droga powiatowa nr 1455G Łęczyce – Kostkowo m. Kostkowo** - jezdnia

strona prawa dł. 500 m x 0,5 = 250 m2   
 strona lewa dł. 150 m x 0,5 = 25 m2   
 - chodnik   
 strona prawa dł. 500 x 2,0 = 1 000 m2   
 strona lewa dł. 150 x 2,0 = 300 m2   
 - zatoka autobusowa dł. 100 m x 1 szt.   
 - wpust uliczny 2 szt.

1. **droga powiatowa nr 1447G Perlino - Bychowo**

- jezdnia

strona prawa dł. m 160 x 0,5 = 80,0m2

strona lewa dł. 90 m x 0,5 = 45 m2

- chodnik

strona prawa dł. 160 m x 1,6 = 256,0 m2

strona lewa dł. 90 m x 1,5 = 135,0 m2

- wpust uliczny 4 szt.

- kratki ściekowe - 4 szt.

1. **Droga powiatowa 1455G Łęczyce - Kostkowo m. Chynowie**

- jezdnia

strona prawa dł. m 400 x 0,5 = 200,0m2

- chodnik

strona prawa dł. 400 m x 1,6 = 640,0 m2

- kratki ściekowe - 6 szt.

GMINA CHOCZEWO

1. **droga powiatowa nr 1437G Choczewo – Łętowo**

- jezdnia

strona prawa dł. 493m x 0,7 = 345,1 m2

strona lewa dł. 493m x 0,5 = 246,5 m2

- chodnik

strona prawa dł. 493m x 1,6 = 788,8 m2

strona lewa dł. 40m x 1,5 = 60 m2

- ściek betonowy 420 m

- wpusty uliczne 17 szt.

- studnie rewizyjne 10 szt

**1a .droga powiatowa nr 1438G Żelazno- Mierzyno – Kostkowo - Bolszewo m. Słajkowo**

- jezdnia   
 lewa strona 372 m x 0,5 m – 186 m2

- chodnik

lewa strona 372m x 2,0 m – 744 m2

- korytka ściekowe – 40 merów

- ciek pod krawężnikowy - 6 metrów

**2. droga powiatowa nr 1306G Sasino – Choczewo**

- jezdnia

strona prawa dł. 900 m x 0,5 = 450 m2

strona lewa dł. 900 m x 0,5 = 450 m2

- chodnik

strona prawa dł. 120 m x 1,8 = 240 m2

strona lewa dł. 900 m x 1,8 = 1800 m2

- kratki ściekowe - 25 szt.

**3. droga powiatowa nr 1427G Osetnik – Sasino**

- jezdnia

strona prawa dł. 300 m x 0,5 = 150 m2

strona lewa dł. 300 m x 0,5 = 150 m2

- chodnik

strona lewa dł. 300m x 2,0 = 600 m2

**4. droga powiatowa nr 1306G Sasino – Choczewo m. Kurowo**

- chodnik

strona prawa dł. 525 m x 2,0 m = 1050 m2

strona lewa dł. 525 m x 2,0 = 1050 m2

- zatoka autobusowa pow. 120 m2

- wyniesione skrzyżowanie o pow. 120 m2

- wpusty uliczne 26 szt.

- studnie rewizyjne 31 szt.

1. **droga powiatowa nr 1430G Ciekocino - Biebrowo - Jackowo - Przebędowo, m. Ciekocino**

- jezdnia

strona prawa dł. 200 m x 0,5 = 300 m2

strona prawa dł. 160 m x 0,5 = 240 m2

strona lewa dł. 410 m x 0,5 = 410 m2

- chodnik

strona prawa dł. 200 m x 1,5 = 300 m2

strona prawa dł. 160 m x 1,5 = 240 m2

strona lewa dł. 410 m x 1,0 = 410 m2

- kratki ściekowe - 1 szt.

1. **droga powiatowa nr 1430G Ciekocino - Biebrowo - Jackowo - Przebędowo, m. Biebrowo**

- chodnik

strona prawa dł. 397 m x 1,2 = 476,40 m2

1. **Droga powiatowa nr 1429G Lubiatowo - Choczewo**

- jezdnia

strona prawa dł. 70 m x 0,5 = 240 m2

strona lewa dł. 80 m x 0,5 = 410 m2

- chodnik

strona prawa dł. 70 m x 1,5 = 105 m2

strona lewa dł. 80 m x 1,5 = 120 m2

- kratki ściekowe - 1 szt.

- zatoka autobusowa pow. 120 m

1. **droga powiatowa nr 1430G Ciekocino - Biebrowo - Jackowo - Przebędowo, m. Słajszewo**

- jezdnia

strona prawa dł. 200 m x 0,5 = 100 m2

Strona prawa dł 160 m x 0,5 = 80 m2

strona lewa dł. 420 m x 0,5 = 205 m2

- chodnik

strona prawa dł. 200 m x 1,5 = 300 m2

Strona prawa dł 160 m x 1,5 = 240 m2

strona lewa dł 420 m x 1,5 = 630 m2