**Załącznik nr 1 do Umowy Nr…………….**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIEKTY SKÓRZANE** | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Nr inwentarzowy/ dane** | **Stan zachowania** | **Wstępny zakres prac** | **Zdjęcie** |
| 1. | **Chomąto końskie** | **MWM/E 10863**  Tworzywo: drewno, skóra, włosie  Wymiary: wys.84; szer.53 [cm]  Datowanie: II poł. XX w. | Zabrudzenia i przetarcia drewna, parciany worek w kilku miejscach przetarty, skóra zabrudzona, sztywna, w wielu miejscach pęknięcia, rozerwane szwy | * Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji przed rozpoczęciem prac. * Dezynfekcja i dezynsekcja * Demontaż obiektów na poszczególne elementy składowe (na ile jest to możliwe bez ingerencji w strukturę obiektów). * Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne skór (po przeprowadzeniu prób). * Natłuszczanie skór (dążenie do uelastycznienia sztywnych elementów). * Usuwanie wtórnych elementów nie pasujących charakterem do oryginału (szpecące naprawy) i ewentualne usuwanie mocno zdegradowanych fragmentów skór. * Uzupełnianie ubytków skóry. * Scalanie skór nowych ze starymi (prace imitatorskie). * Naprawa dawnych szwów (uzupełnienie nici bądź miejscowa wymiana na nowe odpowiednio dobrane). * Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne drewna ( po przeprowadzeniu prób). * Oczyszczanie elementów polichromowanych (po przeprowadzeniu prób). * Uzupełnianie ubytków polichromii * Oczyszczanie i zabezpieczenie elementów wykonanych z metalu * Oczyszczanie tkanin. Próba usuwania bądź osłabiania zaplamień i zacieków. Naprawy mechaniczne rozdarć i ubytków. Ewentualna wymiana fragmentów tkanin lub wykonanie nowych poduszek po wcześniejszej konsultacji * Montaż wszystkich części obiektów * Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zabytków po zakończeniu prac |  |
| 2. | **Uprząż** | **MWM/E 11623**  Tworzywo: skóra, metal  Wymiary:  dł.260: z lejcami 352; dł.uzdy 53; dł.naszelnika 74 [cm]  Datowanie: II poł. XX w. | Zabrudzenia, spękania warstwy lakieru, korozja metalowych obręczy kół, niejednolita tapicerka | * Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji przed rozpoczęciem prac. * Dezynfekcja i dezynsekcja * Demontaż obiektów na poszczególne elementy składowe (na ile jest to możliwe bez ingerencji w strukturę obiektów). * Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne skór (po przeprowadzeniu prób). * Natłuszczanie skór (dążenie do uelastycznienia sztywnych elementów). * Usuwanie wtórnych elementów nie pasujących charakterem do oryginału (szpecące naprawy) i ewentualne usuwanie mocno zdegradowanych fragmentów skór. * Uzupełnianie ubytków skóry. * Scalanie skór nowych ze starymi (prace imitatorskie). * Naprawa dawnych szwów (uzupełnienie nici bądź miejscowa wymiana na nowe odpowiednio dobrane). * Oczyszczanie i zabezpieczenie elementów wykonanych z metalu * Montaż wszystkich części obiektów.   Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zabytków po zakończeniu prac. | C:\Users\skansen22\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20230131_081219k.jpg |
| 3. | **Siodło damskie** | **MWM/E 16798**  Tworzywo: skóra, drewno, metal  Wymiary:  szer.36; dł.60 [cm]  Datowanie: przed 1914 | Liczne ubytki i spękania skóry. Na powierzchni siedziska liczne przetarcia i zaplamienia.  Przednia i boczna prawa krawędź tybinki z licznymi ubytkami skóry. Podbicie w tylnej części lekko rozerwane. | * Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji przed rozpoczęciem prac. * Dezynfekcja i dezynsekcja * Demontaż obiektów na poszczególne elementy składowe (na ile jest to możliwe bez ingerencji w strukturę obiektów). * Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne skór (po przeprowadzeniu prób). * Natłuszczanie skór (dążenie do uelastycznienia sztywnych elementów). * Usuwanie wtórnych elementów nie pasujących charakterem do oryginału (szpecące naprawy) i ewentualne usuwanie mocno zdegradowanych fragmentów skór. * Uzupełnianie ubytków skóry. * Scalanie skór nowych ze starymi (prace imitatorskie). * Naprawa dawnych szwów (uzupełnienie nici bądź miejscowa wymiana na nowe odpowiednio dobrane). * Oczyszczanie i zabezpieczenie elementów wykonanych z metalu * Oczyszczanie tkanin. Próba usuwania bądź osłabiania zaplamień i zacieków. Naprawy mechaniczne rozdarć i ubytków. Ewentualna wymiana fragmentów tkanin lub wykonanie nowych poduszek po wcześniejszej konsultacji * Montaż wszystkich części obiektów. * Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zabytków po zakończeniu prac. | **C:\Users\skansen22\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20230216_112858k.jpg** |
| **ROWERY** | | | | | |
| 5. | **Rower** | **MWM/V 1052**  Tworzywo: stal, guma, skóra  Wymiary:  wys.107; dł.190 [cm]  Datowanie: brak danych | Zabrudzenia, korozja elementów metalowych, spękania skóry siodełka, ubytki farby, różne opony | * Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji przed rozpoczęciem prac * Demontaż obiektów na poszczególne elementy składowe (na ile jest to możliwe bez ingerencji w strukturę obiektów). * Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne (po przeprowadzeniu prób). * Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne skór (po przeprowadzeniu prób). * Natłuszczanie skór (dążenie do uelastycznienia sztywnych elementów). * Usuwanie wtórnych elementów nie pasujących charakterem do oryginału (szpecące naprawy) i ewentualne usuwanie mocno zdegradowanych fragmentów skór. * Uzupełnianie ubytków skóry. * Scalanie skór nowych ze starymi * Usunięcie wtórnych elementów, nie pasujących do oryginału, wymiana * Scalanie elementów nowych ze starymi * Oczyszczanie i zabezpieczenie elementów wykonanych z metalu * Uzupełnianie ubytków farby, kolorystyki * Montaż wszystkich części obiektów * Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zabytków po zakończeniu prac | C:\Users\skansen22\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20190521_135408kk.jpg |