**Obrotowy uchwyt TV/Monitor**

PARAMETRY TECHNICZNE

* kolor: czarny
* max. udźwig 31,8 kg
* do telewizorów/monitorów 24" - 42"
* regulacja obrotu do 160°
* regulacja nachylenia w zakresie +8° / -5°
* korekcja przechyłu ekranu ±4°
* regulowana odległość od ściany w zakresie 53 ~ 499 mm
* jakość wykonania potwierdzona normą ISO 9001 oraz TUV GS
* kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) norma:
	+ VESA 100 (odstęp otworów 100mm x 100 mm),
	+ VESA 200x100 (odstęp otworów 200mm x 100 mm),
	+ VESA 200 (odstęp otworów 200mm x 200 mm),
	+ VESA 200x300 (odstęp otworów 200mm x 300 mm),
	+ VESA 200x400 (odstęp otworów 200mm x 400 mm),
	+ VESA 300x200 (odstęp otworów 300mm x 200 mm),
	+ VESA 300 (odstęp otworów 300mm x 300 mm),
	+ VESA 400x200 (odstęp otworów 400mm x 200 mm),
	+ VESA 400 (odstęp otworów 400mm x 400 mm)
* Do uchwytu należy dołączyć niezbędny zestaw montażowy

Fotografia 1. Zdjęcie poglądowe.

