**Zaproszenie do złożenia oferty**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający: **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU  
 ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

**Dostawa, montaż oraz uruchomienie dwóch kompletów klimatyzatorów ściennych typu MULTI SPLIT: trzy jednostki wewnętrzne o minimalnej mocy chłodniczej 2,5kW – 1 szt., 3,5kW – 1 szt. 3,5kW – 1szt., jedna jednostka zewnętrzna oraz trzy jednostki wewnętrzne o min. mocy chłodniczej 3,5kW, jedna jednostka zewnętrzna w pomieszczeniach biurowych na 5 piętrze w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33.**

Zakres prac w zakresie instalacji klimatyzacji obejmuje:

1. dostawa, montaż i uruchomienie kompletu klimatyzatorów ściennych typu multi split (trzy jednostki wewnętrzne o minimalnych mocach chłodniczych: 2,5 kW – 1szt., 3,5kW – 1 szt. 3,5 kW – 1 szt., jedna jednostka zewnętrzna)   
   w pomieszczeniach biurowych na 5 piętrze w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 (montaż na tarasie),
2. dostawa, montaż i uruchomienie kompletu klimatyzatorów ściennych typu multi split (trzy jednostki wewnętrzne o min. mocy chłodniczej 3,5 kW każda, jedna jednostka zewnętrzna) w pomieszczeniu biurowym na 5 piętrze w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 (montaż na tarasie),
3. wykonanie kompletnej instalacji technologicznej, montaż, napełnienie czynnikiem chłodniczym, uruchomienie,
4. przebicie otworów do rur z czynnikiem chłodniczym, kabli i przewodów skroplin na zewnątrz,
5. ułożenie, zamocowanie przewodów wszystkich niezbędnych instalacji, w tym wykonanie: połączeń rurociągów instalacji chłodniczej z rur miedzianych, instalacyjnych przeznaczonych do instalacji chłodniczych na lut twardy, zasilania elektrycznego oraz instalacji skroplin,
6. odprowadzenie skroplin w miarę możliwości grawitacyjnie, należy jednak przewidzieć konieczność montażu pompki skroplin,
7. montaż koryt kablowych PCV maskujących,
8. przeprowadzenie prób szczelności i badań instalacji,
9. uruchomienie klimatyzatorów, sprawdzenie efektywności działania - badanie wydajności, pomiar temperatury, regulacja, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń,
10. wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach,
11. wykonanie wszystkich prac montażowych, prób, regulacji i uruchomienie instalacji zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi urządzeń klimatyzacyjnych, przeszkolenie użytkownika,
12. dostarczenie wymaganych aktualnych atestów i certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń,

3. Wymagane parametry techniczne urządzenia:

1) klasa energetyczna w trybie chłodzenia min. A++/grzania min. A+  
2) czynnik chłodniczy R23,  
3) 10 lat gwarancji na sprężarkę.

1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
2. Termin realizacji – **do dnia 20 października 2023 r.**
3. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.
4. Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami, założenia książek serwisowych w myśl obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie   
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.
6. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej istniejących pomieszczeń i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do skalkulowania zakresu i kosztów prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu dokonania błędnej wyceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizji lokalnej dokonuje Wykonawca na własny koszt w terminie uzgodnionym z zamawiającym tel. 8714518
7. Wykonawca zapewni właściwe rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych, umożliwiające dostęp do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej konserwatorów i serwisantów (odpowiednie odległości między urządzeniami oraz przegrodami budowlanymi).
8. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:  
   Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu   
   tel. 871 45 18
9. Kryteria wyboru ofert:
10. Najniższa cena – 100 punktów