**Budynek portierni i wagi samochodowej – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Ścinawa**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Ścinawa, ul. Wrocławska 3, 59-330 Ścinawa,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375,

Termin wykonania prac: do końca października 2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Budynek portierni:  * Orientacyjne wymiary zewnętrzne:   Długość: ok. 3,5 m,  Szerokość: ok. 3,4 m,  Wysokość: ok. 2,6 m;   * Wykonanie elewacji z blachy trapezowej (zabezpieczonej antykorozyjnie) wraz z obróbkami blacharskimi okien, drzwi, itp.; * Konserwacja dachu wraz z opierzeniem; * Elementy, które nie zostaną pokryte blachą pomalować na kolor szary; * Uzupełnienie ubytków betonu, pomalowanie wewnątrz budynku (sufit kolor biały, ściany na kolor biały, lamperia w kolorze szarym na wysokość 1,5 m); * Wymiana wykładziny; |  |
| 1. Budynek wagi samochodowej  * Orientacyjne wymiary zewnętrzne:   Długość: ok. 12,5 m,  Szerokość: ok. 3,6 m,  Wysokość: ok. 3,0 m;   * Wykonanie elewacji z blachy trapezowej (zabezpieczonej antykorozyjnie) wraz z obróbkami blacharskimi okien, drzwi, itp.; * Ocieplenie budynku styropianem lub wełną o grubości 10 cm; ocieplenie sufitu; * Tylna ściana budynku pokryta tynkiem lub blachą (do ustalenia), * Pokrycie dachu papą, renowacja kominka wentylacyjnego lub demontaż, wykonanie opierzenia; * Elementy, które nie zostaną pokryte blachą pomalować na kolor szary (RAL 7035); uzupełnić ewentualne ubytki betonu, naprawa pęknięć; * Pomalowanie na kolor czarny krat w oknach * Pomalowanie na kolor szary zadaszenia oraz wydłużenie nad okno do wydawania dokumentów i blachy znajdującej się przy budynku (zaznaczono na kolor żółty) * Odświeżenie oznaczeń bhp w postaci żółto-czarnych pasków * Uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz pomalowanie wnętrza budynku (4 pomieszczenia):   - 3,5 x 2,7 m,  - 1,9 x 1,1 m,  - 7,3 x 2,9 m,  - 1,5 x 1,5 m;  Sufit kolor biały, ściany na kolor biały, lamperia w kolorze szarym na wysokość 1,5 m   * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED * Wymiana 2 szt. Drzwi wewnętrznych (do ustalenia na jaki model) * Wymiana sufitu w jednym pomieszczeniu na płytę G-K (wraz z obróbkami, malowaniem itp.) * Wymiana 2 grzejników elektrycznych (do ustalenia model) * Wymiana drzwi zewnętrznych (do ustalenia model) * Demontaż lady zaznaczonej na zielono |  |
| 1. Rozdzielnia przy silosach  * Wykonanie jednej ściany z blachy trapezowej (zabezpieczona antykorozyjnie); wymiary: 2,85 x 2,85 m (zaznaczono na czerwono * Pomalowanie drzwi na kolor szary (RAL 7035) * Pokrycie dachu papą; wymiary: 2,85 x 6 m * Montaż kratki wentylacyjnej (zaznaczono na zielono) |  |
| 1. Murek przy wadze:   o Orientacyjne wymiary:  Długość: ok. 20,0 m,  Szerokość: ok. 0,4 m,  Wysokość: ok. 0,5 m;   * Demontaż murka znajdującego się przy wadze * Wyrównać podłoże po demontażu murka (asfalt, masa bitumiczna – do uzgodnienia) |  |

Uwagi:

Parametry blachy:

* blacha trapezowa elewacyjna T18DR (szer. efekt. 1100 mm/szer. całk. 1137 mm), co najmniej#0.70 mm, powłoka PS 25 um RAL 7035,
* obróbki blacharskie conajmniej#0.70 mm, kolor RAL 7035,
* wkręty w kolorze RAL 7035,
* klasa korozyjności C3,
* okres trwałości M (średni 5-15);

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz