[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	1	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	1	0	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=101010KOSZTORYS INWESTORSKI10	PRZEDMIAR
nfn=IRENEUSZ IGNASZAK Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
afn=os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 JAROCIN
nb=PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA
ab=ul. Lipowa, Szymanowice, gmina Gizałki, powiat Pleszew
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew
nk=mgr inż. Ireneusz Ignaszak - projektant	branża drogowa
dt=23.08.2021r.	0
cpv=45233140-2	Roboty drogowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=1613.5873
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	 

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=231.1729
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Piaski do betonów zwykłych naturalne	0
id=1601800	2
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=623.8364
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=25.9303
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112 

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=48.724
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	45111 

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=25.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=9.37

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=1.4325
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511 

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=26.1253
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=14.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=59.9638
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11161

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=25.9905
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=4.411
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[RMS ZEST 180]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.3567
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612 

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=6.1731
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=33.4699

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.7253
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 768]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.775
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35613

[RMS ZEST 767]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=12.445
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.5488
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.981

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=45.7978

[RMS ZEST 393]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=26.3214

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=4.3852
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.0199
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 700]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm szara	0
id=2222101	3
jm=m2	050
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=244.975
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=133.62

[RMS ZEST 688]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=128.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 682]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=74.3521
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm kolorowa	0
id=2222130	3
jm=m2	050
ce=0	1629881490
cw=0	PLN
il=70.315
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=9.256
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 556]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.0525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 764]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=1.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 766]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=1.3865
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 765]
ty=S
na=piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą 11 kW	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=9.263
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=9.4062

[RMS ZEST 771]
ty=M
na=rury PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką o śr. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=7.8

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=rury PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. nom. 150 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=7.8

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur kanalizacyjnych PCV o śr. nom. 150 mm	0
id=5615399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.3125

[RMS ZEST 782]
ty=M
na=rura PP o śr. 400 mm SN8	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=158.436

[RMS ZEST 783]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 315 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=149.634

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=kineta przelotowa 400	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=rura trzonowa (wznosząca) gładka 400	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=teleskopt - właz żeliwny z rurą	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm'	0
id=5430004	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150	0
id=1800102	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=936

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego'	0
id=2370600	1
jm=m3	060
ce=0	1629882482
cw=0	PLN
il=0.928
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego'	0
id=2370601	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.88

[RMS ZEST 792]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80'	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1629882486
cw=0	PLN
il=1.44

[RMS ZEST 793]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'	0
id=2301401	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=33.52

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	0
id=2301400	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=67.84

[RMS ZEST 795]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330700	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=32
pr=CENY_SREDNIE_M	0	0	0	

[RMS ZEST 796]
ty=M
na=właz żeliwny ciężki	0
id=6341700	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 797]
ty=M
na=pokrywy żelbetowe nadstudzienne	0
id=5450699	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=CENY_SREDNIE_M	0	0	0	

[RMS ZEST 798]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe'	0
id=5450999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 801]
ty=M
na=brukowiec z kamienia narzutowego	0
id=1630002	1
jm=t	034
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.676
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1630011

[RMS ZEST 802]
ty=M
na=kliniec kamienny	0
id=1600604	1
jm=t	034
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.072
pr=	0	0	0	1600620

[RMS ZEST 803]
ty=M
na=żwir	0
id=1602499	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.042
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 800]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.267
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara	0
id=2222120	3
jm=m2	050
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=30.135
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 784]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=3.6528
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 775]
ty=M
na=osadniki betonowe śr.500mm'	0
id=5450301	1
jm=szt.	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=nadstawka betonowa śr.500mm l=1m'	0
id=5450201	1
jm=szt.	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=pierścień żelbetowy odcinający'	0
id=5430999	1
jm=szt.	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=3
pr=ZWBIPB	0	0	0	

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=pierścień podtrzymujący wpust'	0
id=5450999	1
jm=szt.	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm'	0
id=6433100	1
jm=szt.	020
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 780]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	1
jm=kg	033
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 781]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 774]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.0525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm kolorowa	0
id=2222110	1
jm=m2	050
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=38.745
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222002

[RMS ZEST 719]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1630269954
cw=0	PLN
il=0.2763
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11711

[RMS ZEST 60]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=1070
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=692
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.191
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.191	1	0,191						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3414

[RMS 519]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[RMS 29]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4325

[POZYCJA]
id=1140
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-01	2-31	0810-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=126
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126,0						

[RMS 393]
nz=0.2089	0	0.2089
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3214

[POZYCJA]
id=1303
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03	2-31	0803-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=29.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.4	1	29,4						

[RMS 1]
nz=0.2544	0	0.2544
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4794

[RMS 682]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6721

[POZYCJA]
id=1304
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=29.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.5	1	29,5						

[RMS 1]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3453

[POZYCJA]
id=1400
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0816-01	2-31	0816-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=22.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22,5						

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=32.175

[RMS 19]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.925

[POZYCJA]
id=1401
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0816-04	2-31	0816-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2,0						

[RMS 1]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0
il=113.16

[RMS 682]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=70.68

[POZYCJA]
id=1402
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0316-01	4-05I	0316-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż przykanalika o średnicy 160 mm przez analogię - Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1]
nz=0.471	0	0.471
np=1
wa=0
wb=0
il=2.355

[RMS 767]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 768]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0
il=0.775

[POZYCJA]
id=1396
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0323-01	5-10	0323-01		1
mpn=1211
na=Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=147.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=147.5	1	147,5						

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8262

[RMS 764]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 765]
nz=0.0628	0	0.0628
np=1
wa=0
wb=0
il=9.263

[RMS 766]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3865

[POZYCJA]
id=905
pd=	KNR	2-31 1507-02	2-31	1507-02		1
mpn=1211
na=Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=37.9
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.9	1	37,9						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=32.594

[RMS 30]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=18.571

[RMS 19]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=18.571

[POZYCJA]
id=906
pd=	KNR	2-31 1508-01	2-31	1508-01		1
mpn=1211
na=Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=37.9
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=37.9	1	#p9						

[RMS 30]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4343

[RMS 19]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4343

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DROGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=1071
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=1231
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04	2-01	0205-04		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=137.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=137.6	1	29,0+108,6						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=31.648

[RMS 139]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5398

[RMS 5]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0
il=31.4141

[POZYCJA]
id=913
pd=	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=137.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=137.6	1	#p11						

[RMS 5]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7322

[POZYCJA]
id=1350
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0233-02	2-01	0233-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=345.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=345.4	1	276,8+68,6						

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=48.0106

[RMS 140]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8635

[RMS 719]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2763

[POZYCJA]
id=1403
pd=	KNR	2-01 0205-03	2-01	0205-03		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km  (ukop) + materiał
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=580.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=580.3	1	580,3						

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=123.6039

[RMS 7]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=597.709

[RMS 139]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=46.424

[RMS 5]
nz=0.2066	0	0.2066
np=1
wa=0
wb=0
il=119.89

[POZYCJA]
id=1404
pd=	KNR	2-01 0214-03	2-01	0214-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=580.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=580.3	1	#p14						

[RMS 5]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=63.1366

[POZYCJA]
id=1405
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=580.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=580.3	1	#p14						

[RMS 1]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=42.0717

[RMS 140]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=25.127

[POZYCJA]
id=767
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	126,0*0,07						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=79.376

[RMS 143]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 7]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.376

[RMS 25]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.136

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=9.152

[POZYCJA]
id=1316
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=126
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126,0						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=54.054

[RMS 688]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=128.52

[RMS 407]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6002

[RMS 201]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4914

[RMS 25]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5292

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1319
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem  (pod obrzeże)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	131,0*0,04						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=46.904

[RMS 143]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 7]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.404

[RMS 25]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.444

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=5.408

[POZYCJA]
id=1320
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=131
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	131,0						

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0
il=36.3001

[RMS 691]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=133.62

[RMS 407]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7205

[RMS 201]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2096

[RMS 25]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1834

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1020
pd=	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  (chodnik + zjazdy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=345.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=345.4	1	276,8+68,6						

[RMS 1]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0
il=49.7376

[RMS 7]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4361

[RMS 201]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0395

[RMS 25]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5543

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 206]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.449

[POZYCJA]
id=1077
pd=	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=345.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=345.4	1	#p21						

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5267

[RMS 7]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9113

[RMS 201]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0033

[RMS 25]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0362

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 206]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2763

[POZYCJA]
id=1326
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (chodnik)  -  kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=239
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=239	1	239,0						

[RMS 1]
nz=1.2342	0	1.2342
np=1
wa=0
wb=0
il=294.9738

[RMS 700]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=244.975

[RMS 407]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8332

[RMS 526]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7963

[RMS 25]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=6.214

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=31.07

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=5.975

[POZYCJA]
id=1406
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (chodnik)  -  kolor czerwony
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=37.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	37,8						

[RMS 1]
nz=1.2342	0	1.2342
np=1
wa=0
wb=0
il=46.6528

[RMS 769]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=38.745

[RMS 407]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9786

[RMS 526]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4423

[RMS 25]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9828

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.914

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[POZYCJA]
id=1328
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  (zjazdy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=68.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.6	1	68,6						

[RMS 1]
nz=0.1232	0	0.1232
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4515

[RMS 407]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5382

[RMS 25]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1235

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1329
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=68.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=68.6	1	#p25						

[RMS 1]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9857

[RMS 407]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9065

[RMS 25]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2881

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1330
pd=	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  (zjazdy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=68.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.6	1	#p25						

[RMS 1]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2844

[RMS 204]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=21.8285

[RMS 25]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.029

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1852

[RMS 153]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6548

[POZYCJA]
id=1331
pd=	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  (zjazdy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=68.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.6	1	#p27						

[RMS 1]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0854

[RMS 204]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6414

[RMS 367]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.981

[RMS 364]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5488

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1715

[RMS 153]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7562

[POZYCJA]
id=1332
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (zjazdy)  -  kostka z rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=68.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.6	1	#p25						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=89.3995

[RMS 631]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=70.315

[RMS 407]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6115

[RMS 526]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8026

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8522

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=8.918

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.715

[POZYCJA]
id=1407
pd=	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=77.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.1	1	77,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=18.923

[RMS 770]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4062

[RMS 60]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1408
pd=	KNR	2-28 0506-02	2-28	0506-02		1
mpn=_1211
na=Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. 160 mm przez analogię - Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[RMS 1]
nz=0.533	0	0.533
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9975

[RMS 771]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 772]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 773]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3125

[RMS 60]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 774]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[POZYCJA]
id=1410
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-05	2-18	0408-05		1
mpn=_1211_
na=Kolektor deszczowy z rur PP o śr. 400 mm przez analogię - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=146.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=146.7	1	146,7						

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=100.0494

[RMS 782]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=158.436

[RMS 783]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=149.634

[RMS 60]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 784]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6528

[POZYCJA]
id=1409
pd=	KNR	2-18 0625-02	2-18	0625-02		1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.71	0	9.71
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8192

[RMS 775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 777]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 779]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 780]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 781]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 60]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[POZYCJA]
id=1411
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Studnie rewizyjne PVC o śr. 400 mm przez analogię - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=28.46	0	28.46
np=1
wa=0
wb=0
il=108.7172

[RMS 785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 786]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 788]
nz=5.25	0	5.25
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 789]
nz=234	0	234
np=1
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 790]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.928

[RMS 791]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 792]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 793]
nz=8.38	0	8.38
np=1
wa=0
wb=0
il=33.52

[RMS 794]
nz=16.96	0	16.96
np=1
wa=0
wb=0
il=67.84

[RMS 795]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 796]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 797]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 798]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 60]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 767]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=12.28

[POZYCJA]
id=1412
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła  (pod ściek)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.9	1	147,5*0,06						

[RMS 1]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0
il=87.932

[RMS 800]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 407]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.026

[RMS 25]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.183

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 622]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=9.256

[POZYCJA]
id=1413
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  (ściek)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=29.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.4	1	29,4						

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2798

[RMS 407]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1437

[RMS 201]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2587

[RMS 25]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1323

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1415
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=29.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=29.4	1	#p36						

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3226

[RMS 407]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7585

[RMS 201]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1705

[RMS 25]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0882

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1414
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (ściek)  -  kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=29.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.4	1	#p36						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=38.3141

[RMS 799]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=30.135

[RMS 407]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4049

[RMS 526]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.344

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7938

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.822

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.735

[POZYCJA]
id=1416
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0205-01	2-31	0205-01		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm  (obrukowanie wylotu kolektora)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.745	0	0.745
np=1
wa=0
wb=0
il=1.49

[RMS 801]
nz=0.338	0	0.338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.676

[RMS 802]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 407]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=0.276

[RMS 803]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 25]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1417
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1403-05	2-31	1403-05		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=41.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41.5	1	41,5						

[RMS 1]
nz=0.347	0	0.347
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4005

[SUMA KONTROLNA]
1bab85d1e443cbc1 e8f4aa01a2ee321